Приложение 4

**КРИТЕРИИ   
 для экспресс-оценки состояния условий труда**

-----------------------------------------------------------------

|Факторы |Описание производственной ситуации |

| |-------------------------------------------|

| |1 балл |2 балла |3 балла\* |

|-------------------+--------------+--------------+-------------|

|Вредные химические |а) Воздух на |Воздух на | |

|вещества |рабочем месте |рабочем | |

| |загрязняется |месте | |

| |веществами |загрязняется | |

| |1 - 2 классов |веществами | |

| |опасности\*\*, |1 - 2 | |

| |имеется |классов | |

| |вытяжная |опасности, | |

| |вентиляция |вытяжная | |

| |(общеобменная |вентиляция | |

| |или местная) |отсутствует | |

| | | | |

| |б) Воздух на | | |

| |рабочем месте | | |

| |загрязняется | | |

| |веществами | | |

| |3 - 4 классов | | |

| |опасности, | | |

| |вытяжная | | |

| |вентиляция | | |

| |отсутствует | | |

|-------------------+--------------+--------------+-------------|

|Пыль |а) Воздух |Воздух | |

| |загрязняется |загрязняется | |

| |пылью, |пылью, | |

| |содержащей |содержащей | |

| |SiO2, при |SiO2, при | |

| |наличии |отсутствии | |

| |вытяжной |вытяжной | |

| |вентиляции |вентиляции | |

| | | | |

| |б) Воздух | | |

| |загрязняется | | |

| |пылью, не | | |

| |содержащей | | |

| |SiO2, при | | |

| |отсутствии | | |

| |вытяжной | | |

| |вентиляции | | |

|-------------------+--------------+--------------+-------------|

|Вибрация |Работа с |Работа с | |

| |инструментом, |инструментом, | |

| |генерирующим |генерирующим | |

| |вибрацию, не |вибрацию, | |

| |более половины|более половины| |

| |рабочей смены |рабочей смены | |

|-------------------+-------------------------------------------|

|Температура воздуха|Выше максимальных допустимых величин в |

|(эффективная |теплый период или ниже минимальных |

|эквивалентная) на |допустимых величин в холодный период года: |

|рабочем месте в |-------------------------------------------|

|помещении, |до 4 град. |до 8 град. | |

|град. C | | | |

-----------------------------------------------------------------

---------------

\* Оценка в 3 балла дается только на основании   
инструментальных замеров.

\*\* Пары и (или) газы, аэрозоли или смесь паров и аэрозолей.

Примечания:

1. Для определения степени вредности (баллов) условий труда   
по шуму, инфракрасному и неионизирующему излучениям   
экспресс-оценка условий труда не применяется. Необходимо   
производить инструментальные замеры.

2. При оценке степени тяжести работ используются критерии,   
указанные в приложении 2.

3. При применении экспресс-оценки Карта условий труда на   
рабочем месте (приложение 1) заполняется так же, как и при   
инструментальных замерах факторов производственной среды.