## АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29.03.2016** | **м. Київ** | **N 238** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**
**18 квітня 2016 р. за N 579/28709**

## Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації", підпункту 42 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, з метою визначення граничної кількості кабельних муфт, що може бути розміщена в оглядових пристроях кабельної каналізації електрозв'язку,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Технічні вимоги до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт, що додаються.

2. Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Служби** | **Л. О. Євдоченко** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |   |
| **Голова Національної комісії, що****здійснює державне регулювання****у сфері зв'язку та інформатизації** | **О. Животовський** |
| **Голова Державної****регуляторної служби України** | **К. М. Ляпіна** |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України29 березня 2016 року N 238Зареєстрованов Міністерстві юстиції України18 квітня 2016 р. за N 579/28709 |

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИдо технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт

1. Ці Технічні вимоги визначають умови розміщення кабельних муфт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) кабельної каналізації електрозв'язку (далі - ККЕ) операторів, провайдерів телекомунікацій таких типів: кабельний колодязь зв'язку-1 (далі - ККЗ-1); кабельний колодязь зв'язку-2 (далі - ККЗ-2); кабельний колодязь зв'язку-3 (далі - ККЗ-3); кабельний колодязь зв'язку-4 (далі - ККЗ-4); кабельний колодязь зв'язку-5 (далі - ККЗ-5).

2. У цих Технічних вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації".

3. Для визначення граничної кількості кабельних муфт, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) ККЕ, враховуються:

будь-яка кабельна муфта для з'єднання проводових кабелів електрозв'язку з ємністю не менше ніж 100 пар;

будь-яка оптична кабельна муфта для з'єднання оптоволоконних кабелів електрозв'язку з кількістю розгалужень не більше ніж 3 (1:4).

4. Гранична кількість кабельних муфт на проводових і оптоволоконних кабелях електрозв'язку, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) ККЕ, залежно від їх типу та кількості наявних кабельних муфт на кабельних лініях електрозв'язку наведена в додатку до цих Технічних вимог.

5. У разі проведення аварійних експлуатаційних робіт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) типу ККЗ-2, ККЗ-3, ККЗ-4 та ККЗ-5 дозволяється тимчасове розміщення однієї оптичної кабельної муфти понад граничну кількість на строк не більше ніж 30 робочих днів. Протягом цього строку зазначена муфта повинна бути демонтована, а аварійно-відновлювальні роботи повинні бути завершені у будь-який інший технологічно допустимий спосіб.

6. В оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) типу ККЗ-1 розміщення кабельних муфт не дозволяється.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заступник директора****Департаменту телекомунікацій і****користування радіочастотним ресурсом****Адміністрації Держспецзв'язку** | **О. О. Майорніков** |

|  |
| --- |
| Додатокдо Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт(пункт 4) |

### Гранична кількість кабельних муфт на проводових і оптоволоконних кабелях електрозв'язку, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) ККЕ, залежно від їх типу та кількості наявних кабельних муфт на кабельних лініях електрозв'язку

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оглядових пристроїв | Гранична кількість кабельних муфт, шт |
| всього | з них |
| на проводових кабелях | на оптоволоконних кабелях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ККЗ-5 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 10 | 6 | 4 |
| 11 | 7 | 4 |
| 11 | 8 | 3 |
| 12 | 9 | 3 |
| 12 | 10 | 2 |
| 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 |
| 14 | 13 | 1 |
| 14 | 14 | 0 |
| ККЗ-4 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 1 |
| 10 | 10 | 0 |
| ККЗ-3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
| ККЗ-2 | 0 | 0 | 0 |
| ККЗ-1 | 0 | 0 | 0 |