Додаток 2
до Положення

**ВИМОГИ**
**до укомплектованості транспортних засобів і техніки запасними частинами, шанцевим інструментом і заправним інвентарем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| Для автомобілів |
| Лампа фари | штук | 1 | для автомобілів усіх марок |
| Лампа підфарника | -“- | 1 | -“- |
| Свічка запальна | -“- | 1 | для автомобілів з карбюраторним двигуном |
| Пас вентилятора (водяного насоса) | -“- | 1 | для автомобілів усіх марок |
| Пас компресора (генератора) | -“- | 1 | для автомобілів з дизельним двигуном або пневмоприводом гальм |
| Автомобільна аптечка | -“- | 1 | для автомобілів усіх марок |
| Лопата штикова | -“- | 1 | -“- |
| Сокира | -“- | 1 | -“- |
| Відро (каністра) для води | -“- | 1 | -“- |
| Бачок (каністра) для масла | -“- | 1 | -“- |
| Бідон (каністра) для додаткового палива | -“- | 2 | тільки для автомобілів, які не мають запасу ходу за паливом до 500 кілометрів |
| Трос буксирний | -“- | 1 | на кожен автомобіль |
| Для гусеничних і колісних тракторів |
| Лампа фари | штук | 1 | для тракторів усіх марок |
| Свічка запальна | -“- | 1 | -“- |
| Пас вентилятора | -“- | 1 | -“- |
| Пас генератора | -“- | 1 | -“- |
| Лопата штикова | -“- | 1 | -“- |
| Сокира | -“- | 1 | для колісних тракторів |
| Відро (каністра) для води | -“- | 1 | -“- |
| Бачок (каністра) для масла | штук | 1 | для колісних тракторів |
| Трос буксирний | -“- | 1 | на кожен трактор |
| Для дорожньо-будівельної та підйомно-транспортної техніки |
| Лампа фари | штук | 1 | для всіх автогрейдерів, екскаваторів і катків |
| Свічка запальна | -“- | 1 | для автогрейдерів, екскаваторів, кранів самохідних, автонавантажувачів і електростанцій з карбюраторним двигуном |
| Пас вентилятора (водяного насоса) | -“- | 1 | для техніки з дизельними та карбюраторними двигунами |
| Пас компресора (генератора) | -“- | 1 | для автогрейдерів, екскаваторів, кранів на пневмоходу, автонавантажувачів з дизельним двигуном і пневмоприводом гальм |
| Лопата штикова | -“- | 1 | для автогрейдерів, екскаваторів, кранів на пневмоколісному ходу, автонавантажувачів і електростанцій усіх типів |
| Сокира | -“- | 1 | -“- |
| Відро (каністра) для води | -“- | 1 | -“- |
| Бачок (каністра) для масла | -“- | 1 | -“- |
| Трос буксирний або буксир жорсткий | -“- | 1 | для автогрейдерів та автонавантажувачів |
| Для суден всіх типів |
| Одиночний комплект запасних частин, інструментів | комплектів | 1 | на кожний зразок суднового устаткування відповідно до технічної документації та опису запасних частин, інструментів |

*{Додаток 2 в редакції* *Постанови КМ*[*№ 405 від 17.06.2015*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2015-%D0%BF#n5)*}*