**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ**

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію наказом Держстандарту України від 9 січня 1997 р. N 8 |

**ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ**

**Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку  
ДК 011-96**

Із змінами і доповненнями, внесеними  
 наказами Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України  
 від 26 лютого 1998 року N 114,  
 від 29 серпня 2001 року N 432,  
 від 5 березня 2002 року N 121,  
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
 від 21 липня 2015 року N 847  
*(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України*  
*від 21 липня 2015 року N 847, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)*

**Чинний від 01.07.97 р.**

**1 ВСТУПНА ЧАСТИНА**

1.1 Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі - КСПОВО) є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики".

КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992 "Величини та одиниці", ISO 1000:1992 "Одиниці SI та рекомендації щодо застосування кратних і частинних від них одиниць" в частині одиниць вимірювання фізичних величин і відповідає "Довіднику елементів зовнішньоторгових даних" (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частині одиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються в міжнародній торгівлі.

КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та товаросупровідних документах та ін.

1.2 Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірювання фізичних величин (розділи 1 - 13) та одиниць обліку, які використовуються у статистиці (розділи 14 - 31).

Структурно класифікація складається з таких блоків: код (чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку, умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ (код за "Общесоюзным классификатором. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ", 1988 г.).

1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку побудована за порядковим методом кодування.

Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:

*Приклади* кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:

|  |  |
| --- | --- |
| 01 | Простір і час (назва розділу) |
| 0101 | Метр (назва одиниці) |
| 11 | Атомна та ядерна фізика |
| 1106 | Бекерель |
| 19 | Будівництво |
| 1901 | Квадратний метр житлової площі |

1.4 У блоці "Умовне позначення" прийнята скорочена форма запису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, у разі необхідності, множників чи префіксів для позначення десяткових, кратних та частинних одиниць.

1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку, що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначені знаком "\*".

1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць обліку наведено в додатку А.

У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВО кодам "Довідника елементів зовнішньоторгових даних" із зазначенням літерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиниць вимірювання та обліку.

Перелік множників, префіксів та їх позначень, що застосовуються для утворення десяткових та частинних одиниць вимірювання, наведено в додатку В.

Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базі яких розроблено КСПОВО.

1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) Держстандарту України.

1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Україні нормативного документа "Общесоюзный классификатор. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ" (СОЕИ). 1988 г.

**2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва одиниці вимірювання та одиниці обліку | Умовне позначення | | Код СОЕИ |
| українське | міжнародне |
| **01** | **ПРОСТІР І ЧАС** | | | |
| 0101 | \*Метр | м | m | 0006 |
| 0102 | \*Кілометр | км | km | 0008 |
| 0103 | \*Дециметр | дм | dm | 0005 |
| 0104 | \*Сантиметр | см | cm | 0004 |
| 0105 | \*Міліметр | мм | mm | 0003 |
| 0106 | Мікрометр | мкм | m | 0002 |
| 0107 | Нанометр | нм | nm | - |
| 0108 | Пікометр | пм | pm | - |
| 0109 | Фемтометр | фм | fm | - |
| 0110 | Ангстрем (= 1·10 -10 м) |  |  | - |
| 0111 | Парсек (= 3,0857·10 16 м) | пк | pc | - |
| 0112 | Світловий рік (= 9,46·10 15 м) | св.рік | l.y. | - |
| 0113 | Астрономічна одиниця (= 1,496·10 11 м) | а.о. | AU | - |
| 0114 | \*Миля статутна (= 1609,344 м) | миля (міжн.) | st mi | 1803 |
| 0115 | \*Морська миля міжн. (= 1852 м) | м. миля | n.mile | 1804 |
| 0116 | \*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм) | дюйм | in | 0041 |
| 0117 | \*Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м) | ярд | yd | 0045 |
| 0118 | Тисяча кілометрів | тис.км | t.km | 0009 |
| 0119 | Мільйон кілометрів | млн.км | m.km | 0010 |
| 0120 | Калібр (= 0,254 мм) | клб | cl | - |
| 0121 | Лінія велика (= 2,54 мм) | лін.в | l gr | - |
| 0122 | Лінія мала (= 2,117 мм) | лін.м | l | - |
| 0123 | \*Квадратний метр | м 2 | m 2 | 0055 |
| 0124 | \*Квадратний кілометр | км 2 | km 2 | 0061 |
| 0125 | \*Квадратний дециметр | дм 2 | dm 2 | 0053 |
| 0126 | \*Квадратний сантиметр | см 2 | cm 2 | 0051 |
| 0127 | \*Квадратний міліметр | мм 2 | mm 2 | 0050 |
| 0128 | \*Квадратний дюйм (= 6,4516 см 2) | дюйм 2 | in 2 | 0102 |
| 0129 | \*Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м 2) | фт 2 | ft 2 | 0104 |
| 0130 | \*Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м 2) | ярд 2 | yd 2 | 0106 |
| 0131 | \*Ар (сотка) (= 100 м 2) | а | a | 0057 |
| 0132 | \*Гектар (= 100 ар) | га | ha | 0059 |
| 0133 | \*Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м 2) | акр | ac | 1805 |
| 0134 | \*Кубічний метр | м 3 | m 3 | 0113 |
| 0135 | \*Кубічний дециметр | дм 3 | dm 3 | 0112 |
| 0136 | \*Кубічний сантиметр | см 3 | cm 3 | 0111 |
| 0137 | \*Кубічний міліметр | мм 3 | mm 3 | 0110 |
| 0138 | \*Літр | л | l | 0120 |
| 0139 | \*Мегалітр | Мл | Ml | 1808 |
| 0140 | Кілолітр | кл | kl | - |
| 0141 | \*Гектолітр | гл | hl | 0122 |
| 0142 | Декалітр | дал | dal | 0121 |
| 0143 | \*Децилітр | дл | dl | 0118 |
| 0144 | \*Мілілітр | мл | ml | 0119 |
| 0145 | Мікролітр (ламбда) | мкл | l | - |
| 0146 | Кубічний дюйм (= 16,387 см 3) | дюйм 3 | in 3 | 0142 |
| 0147 | \*Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м 3) | фт 3 | ft 3 | 0152 |
| 0148 | Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м 3) | ярд 3 | yd 3 | 0154 |
| 0149 | \*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л) | гал (англ.) | gal (UK) | - |
| 0150 | \*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л) | гал (амер.) | gal lig (US) | - |
| 0151 | \*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм 3) | гал.сух (амер.) | gal dry (US) | 1822 |
| 0152 | Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л) | пт.рід (англ.) | pt lig (UK) | 1817 |
| 0153 | \*Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л) | пт.рід. (амер.) | pt lig (US) | - |
| 0154 | \*Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм 3) | пт.сух. (амер.) | pt dry (US) | - |
| 0155 | \*Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см 3) | ун.рід. (англ.) | fl.oz (UK) | 1809 |
| 0156 | \*Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см 3) | ун.рід (амер.) | fl.oz (US) | 1815 |
| 0157 | \*Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л) | бар.н (амер.) | bbl oil (US) | - |
| 0158 | \*Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм 3) | бар.сух. (амер.) | bbl dry (US) | 1824 |
| 0159 | \*Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм 3) | буш (англ.) | bu (UK) | 1814 |
| 0160 | \*Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм 3) | буш (амер.) | bu (US) | 1823 |
| 0161 | \*Секунда | с | s | 0354 |
| 0162 | Кілосекунда | кс | ks |  |
| 0163 | Мілісекунда | мс | ms | 0353 |
| 0164 | Мікросекунда | мкс | s | 0352 |
| 0165 | Наносекунда | нс | ns | 0351 |
| 0166 | Пікосекунда | пс | ps | - |
| 0167 | Фемтосекунда | фс | fs | - |
| 0168 | \*Рік | р. | y | 0366 |
| 0169 | \*Півріччя | півріч | - | 0365 |
| 0170 | Квартал | кв | - | 0364 |
| 0171 | \*Місяць | міс | mth | 0362 |
| 0172 | Декада (облік часу) (= 10 діб) | декада | - | 0361 |
| 0173 | \*Тиждень | тижд | wk | 0360 |
| 0174 | \*Доба | доб | d | 0359 |
| 0175 | \*Година | год | h | 0356 |
| 0176 | \*Хвилина | хв | min | 0355 |
| 0177 | \*Метр за секунду | м/с | m/s | 0328 |
| 0178 | Сантиметр за секунду | см/с | cm/s | - |
| 0179 | Міліметр за секунду | мм/с | mm/s | - |
| 0180 | \*Кілометр за годину | км/год | km/h | 0330 |
| 0181 | Метр за годину | м/год | m/h | - |
| 0182 | \*Вузол (= 1м.миля/год) | вуз | kn | 0327 |
| 0183 | Фут за секунду | фт/с | ft/s | - |
| 0184 | Миля за годину | миля/год | mi/h | - |
| 0185 | \*Метр на секунду у квадраті | м/с 2 | m/s 2 | 1174 |
| 0186 | Фут на секунду у квадраті | фт/с 2 | ft/s 2 | - |
| 0187 | Гал (= 0,01 м/с 2) | Гал | Gal | - |
| 0188 | Радіан на секунду у квадраті | рад/с 2 | rad/s 2 | - |
| 0189 | Метр у мінус першому степені | м -1 | m -1 | - |
| 0190 | \*Джиль (= 0,142065 дм 3) | джл | gi | 1816 |
| 0191 | Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л) | драх.рід (англ.) | dm fl (UK) | - |
| 0192 | Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л) | драх.рід (амер.) | dm fl (US) | - |
| 0193 | \*Кварта суха США (= 1,10123 дм 3) | кварт.сух (амер.) | qt dry (US) | 1821 |
| 0194 | \*Кварта імперська (= 1,136523 дм 3) | кварт.імп | qt (UK) |  |
| 0195 | \*Центилітр | цл | - | 1807 |
| 0196 | \*Кварта рідинна (= 0,946363 дм 3) | кварт.рід | qt lig | 1818 |
| 0197 | Квадратна статутна миля (=2,589918·10 6 м 2) | миля 2 стат | sq.mi | - |
| 0198 | Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м) | фт | ft | 0043 |
| 0199 | \*Квадратна миля | миля 2 | - | 1806 |
| **02** | **ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА** | | | |
| 0201 | \*Герц | Гц | Hz | 0290 |
| 0202 | Терагерц | ТГц | THz | - |
| 0203 | Гігагерц | ГГц | GHz | 0293 |
| 0204 | \*Мегагерц | МГц | MHz | 0292 |
| 0205 | \*Кілогерц | кГц | kGz | 0291 |
| 0206 | Оберт | об | r | - |
| 0207 | \*Оберт за секунду | об/с | r/s | 1866 |
| 0208 | \*Оберт за хвилину | об/хв | r/min | 0331 |
| 0209 | Секунда в мінус першому степені | с -1 | s -1 | 0336 |
| 0210 | Хвилина у мінус першому степені | хв -1 | min -1 | - |
| 0211 | Радіан за секунду | рад/с | rad/s | - |
| 0212 | Радіан на метр | рад/м | rad/m | - |
| 0213 | Радіан | рад | rad | 0295 |
| 0214 | Мілірадіан | мрад | mrad | - |
| 0215 | Мікрорадіан | мкрад | rad | - |
| 0216 | Градус кутовий | ° | ° (der) | - |
| 0217 | Мінута кутова | ' | ' (mnt) | - |
| 0218 | Секунда кутова | '' | '' (sec) | - |
| 0219 | Гон (метричний градус) (= 1,57·10 -2 рад) | гон | gon | - |
| 0220 | Стерадіан | ср | sr | 0326 |
| 0221 | Гон (площинний кут) (= (/200) рад) | гон | gon | - |
| **03** | **МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 1** | | | |
| 0301 | \*Кілограм | кг | kg | 0166 |
| 0302 | Мегаграм | Мг | Mg | - |
| 0303 | \*Грам | г | g | 0163 |
| 0304 | \*Міліграм | мг | mg | 0161 |
| 0305 | Мікрограм | мкг | g | - |
| 0306 | \*Тонна метрична | т | t | 0168 |
| 0307 | \*Кілотонна | кт | kt | 1829 |
| 0308 | Мегатонна | Мт | Mt | - |
| 0309 | \*Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг) | т довга (англ.) | long ton | 1846 |
| 0310 | \*Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг) | т кор (англ.) | sh ton | 1845 |
| 0311 | \*Центнер (= 100 кг) | ц | q | 0167 |
| 0312 | \*Центнер довгий (англ.)  (= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг) | ц (англ.) | cwt (UK) | 1844 |
| 0313 | Центнер (амер.) (= 35,348 кг) | ц (амер.) | cwt (US) | - |
| 0314 | \*Унція торговельна (= 28,34933 г) | унц | oz | - |
| 0315 | \*Унція аптекарська та тройська  (= 8 драхмам = 31,1035 г) | унц.апт унц.тр | oz ap oz tr | - |
| 0316 | \*Гран аптекарський (= 64,798910 мг) | гр | gr | - |
| 0317 | Гран тройський (= 64,7989 мг) | гр.тр | gr tr | - |
| 0318 | \*Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г) | фнт | lb | - |
| 0319 | Пуд (= 16,3805 кг) | пуд | - | - |
| 0320 | Атомна одиниця маси  (= 1,65976·10 -27 кг) | а.о.м | u | - |
| 0321 | \*Кілограм на кубічний метр | кг/м 3 | kg/m 3 | 1865 |
| 0322 | Тонна на кубічний метр | т/м 3 | t/m 3 | 0530 |
| 0323 | Мегаграм на кубічний метр | Мг/м 3 | Mg/m 3 | - |
| 0324 | Кілограм на кубічний дециметр | кг/дм 3 | kg/dm 3 | 1221 |
| 0325 | Грам на кубічний метр | г/м 3 | g/m 3 | - |
| 0326 | Грам на кубічний сантиметр | г/см 3 | g/cm 3 | - |
| 0327 | Міліграм на кубічний метр (об'ємна частка) | мг/м 3 | mg/m 3 | - |
| 0328 | Мікрограм на кубічний метр | мкг/м 3 | g/m 3 | - |
| 0329 | Фунт на кубічний фут | фнт/фт 3 | lb/ft 3 | - |
| 0330 | Грам на мілілітр | г/мл | g/ml | - |
| 0331 | Міліграм на літр | мг/л | mg/l | - |
| 0332 | Кубічний метр на кілограм | м 3/кг | m 3/kg | - |
| 0333 | Міліграм на метр | мг/м | mg/m | 1194 |
| 0334 | Кілограм на квадратний метр | кг/м 2 | kg/m 2 | 0311 |
| 0335 | Грам на квадратний сантиметр | г/см 2 | g/cm 2 | - |
| 0336 | Міліграм на квадратний метр | мг/м 2 | mg/m 2 | - |
| 0337 | Кілограм на метр | кг/м | kg/m | 0261 |
| 0338 | Текст (= 10 -6 кг/м) | текс | tex | - |
| 0339 | Кілограм-метр за секунду | кг·м/с | kg·m/s | - |
| 0340 | Кілограм-квадратний метр за секунду | кг·м 2/с | kg·m 2/s | - |
| 0341 | Кілограм-квадратний метр | кг·м 2 | kg·m 2 | - |
| 0342 | \*Ньютон | Н | N | 0289 |
| 0343 | Меганьютон | МН | MN | - |
| 0344 | Кілоньютон | кН | kN | - |
| 0345 | Міліньютон | мН | mN | - |
| 0346 | Мікроньютон | мкН | N | - |
| 0347 | Дина (= 10 -5 Н) | дина | dyn | - |
| 0348 | Кілограм-сила (=9,80665 Н) | кгс | kgf | 1175 |
| 0349 | Фунт-сила | фнтс | lbf | - |
| 0350 | Ньютон-метр | Н·м | N·m | - |
| 0351 | Меганьютон-метр | МН·м | MN·m | - |
| 0352 | Кілоньютон-метр | кН·м | kN·m | - |
| 0353 | Міліньютон-метр | мН·м | mN·m | - |
| 0354 | Мікроньютон-метр | мкН·м | N·m | - |
| 0355 | Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н·м) | кгс·м | kgf·m | 0252 |
| 0356 | Ньютон-секунда | Н·с | N·s | - |
| 0357 | Ньютон-метр-секунда | Н·м·с | N·m·s | - |
| 0358 | Ньютон-квадратний метр на кілограм | (Н·м 2)/кг | (N·m 2)/kg | - |
| 0359 | Фут-фунт-сила | фт·фнтс | ft·lbf | - |
| 0360 | \*Паскаль | Па | Pa | 0294 |
| 0361 | Гігапаскаль | ГПа | GPa | - |
| 0362 | \*Мегапаскаль | МПа | MPa | 1188 |
| 0363 | \*Кілопаскаль | кПа | kPa | 1182 |
| 0364 | Гектопаскаль | гПа | hPa | - |
| 0365 | Міліпаскаль | мПа | mPa | 1192 |
| 0366 | Мікропаскаль | мкПа | Pa | 1858 |
| 0367 | \*Стандартна атмосфера (= 101325 Па) | атм | atm | 1858 |
| 0368 | \*Технічна атмосфера (= 1 кгс/см 2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм) | ат | at | 0304 |
| 0369 | \*Кілобар | кбар | kbar | 1864 |
| 0370 | \*Гектобар | гбар | hbar | 1863 |
| 0371 | \*Бар (= 1·10 5 Па) | бар | bar | 0309 |
| 0372 | \*Мілібар | мбар | mbar | 0308 |
| 0373 | Мікробар | мкбар | bar | - |
| 0374 | Ньютон на квадратний метр | Н/м 2 | N/m 2 | - |
| 0375 | Ньютон на квадратний міліметр | Н/мм 2 | N/mm 2 | - |
| 0376 | Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па) | кгс/м 2 | kgf/m 2 | 1178 |
| 0377 | Дина на квадратний сантиметр | дина/см 2 | dyn/cm 2 | - |
| 0378 | Кілограм на квадратний сантиметр | кг/см 2 | kg/cm 2 | 0310 |
| 0379 | Умовний міліметр водяного стовпчика (1 мм вод. ст. = 1·10 -4 ат = 9,80665 Па) | мм вод. ст. | mm H 2O | - |
| 0380 | Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр) (1 мм рт. ст. = 133,322 Па) | мм рт. ст. | mm Hg | - |
| 0381 | Фунт-сила на квадратний дюйм | фнтс/дюйм 2 | lbf/in 2 | - |
| 0382 | Паскаль у мінус першому степені | Па -1 | Pa -1 | - |
| 0383 | Метр у четвертому степені | м 4 | m 4 | - |
| 0384 | Дюйм у четвертому степені | дюйм 4 | in 4 | - |
| 0385 | Паскаль-секунда | Па·с | Pa·s | - |
| 0386 | Міліпаскаль-секунда | мПа·с | mPa·s | - |
| 0387 | Пуаз (= 10 -1 Па·с) | П | P | - |
| 0388 | Сантипуаз | сП | cP | - |
| 0389 | Квадратний метр за секунду | м 2/с | m 2/s | - |
| 0390 | Квадратний міліметр за секунду | мм 2/с | mm 2/s | - |
| 0391 | Стокс (= 10 -4 м 2/с) | Ст | St | - |
| 0392 | Сантистокс | сСт | cSt | - |
| 0393 | Квадратний фут за секунду | фт 2/с | ft 2/s | - |
| 0394 | Ньютон на метр | Н/м | N/m | - |
| 0395 | Міліньютон на метр | мН/м | mN/m | - |
| 0396 | Грам на квадратний метр | г/м 2 | g/m 2 | 1181 |
| 0397 | Грам-сила | гс | gf | - |
| 0398 | \*Пеннівейт (= 1,555174 г) | пвт | pwt | 1848 |
| 0399 | \*Скрупул (= 1,295978 г) | скр | scr | 1847 |
| **04** | **РОБОТА І ЕНЕРГІЯ** | | | |
| 0401 | \*Джоуль | Дж | J | 0271 |
| 0402 | Ексаджоуль | ЕДж | EJ | - |
| 0403 | Петаджоуль | ПДж | PJ | - |
| 0404 | Тераджоуль | ТДж | TJ | 0250 |
| 0405 | Гігаджоуль | ГДж | GJ | 0249 |
| 0406 | Мегаджоуль | МДж | MJ | 0241 |
| 0407 | \*Кілоджоуль | кДж | kJ | 0236 |
| 0408 | Міліджоуль | мДж | mJ | 0235 |
| 0409 | Фемтоджоуль | ФДж | fJ | - |
| 0410 | Атоджоуль | аДж | aJ | - |
| 0411 | \*Ват-година | Вт·год | W·h | 0243 |
| 0412 | Терават-година | ТВт·год | TW·h | - |
| 0413 | \*Гігават-година (мільйон кіловат-годин) | ГВт·год | GW·h | - |
| 0414 | \*Мегават-година тисяча кіловат-годин) | МВт·год | MW·h | - |
| 0415 | \*Кіловат-година | кВт·год | kW·h | 0245 |
| 0416 | Гектоват-година | гВт·год | hW·h | 0244 |
| 0417 | \*Ват | Вт | W | 0212 |
| 0418 | Гігават | ГВт | GW | - |
| 0419 | Мегават | МВт | MW | 1105 |
| 0420 | \*Кіловат | кВт | kW | 0214 |
| 0421 | Міліват | мВт | mW | 0211 |
| 0422 | Гектоват | гВт | hW | 0213 |
| 0423 | Мікроват | мкВт | W | 0210 |
| 0424 | Нановат | нВт | nW | - |
| 0425 | Піковат | ПВт | pW | - |
| 0426 | Ерг | ерг | erg | - |
| 0427 | Ерг за секунду | ерг/с | erg/s | - |
| 0428 | Кілограм-сила-метр за секунду | кгс·м/с | kgf·m/s | - |
| 0429 | Кінська сила метрична  (= 75 кгс·м/с = 735,499 Вт) | к.с. | HP | 0238 |
| 0430 | Кінська сила (англ.)  (= 76,04 кгс·м/с = 745,7 Вт) | к.с.(англ.) | hp (UK) | - |
| 0431 | Фут-фунт-сила за секунду | фт·фнтс/с | ft·lbf/s | - |
| 0432 | Міліграм за годину | мг/год | mg/h | - |
| 0433 | \*Кілограм за секунду | кг/с | kg/s | 0499 |
| 0434 | \*Кубічний метр за годину | м 3/год | m 3/h | 0513 |
| 0435 | Кубічний сантиметр за секунду | см 3/с | cm 3/s | - |
| 0436 | Кілолітр за годину | кл/год | kl/h | - |
| 0437 | Літр за добу | л/доб | l/d | - |
| 0438 | Літр за годину | л/год | l/h | 1179 |
| 0439 | Літр за хвилину | л/хв | l/min | 1185 |
| 0440 | Літр за секунду | л/с | l/s | 1186 |
| 0441 | Мілілітр за хвилину | мл/хв | ml/min | - |
| 0442 | Мілілітр за секунду | мл/с | ml/s | - |
| 0443 | Ньютон на кубічний метр | Н/м 3 | N/m 3 | - |
| 0444 | Ньютон на кілограм | Н/кг | N/kg | - |
| 0445 | Дина на сантиметр | дина/см | dyn/cm | - |
| 0446 | Кіловат на метр квадратний | кВт/м 2 | kW/m 2 |  |
| 0447 | Тонна-сила (= 9806,65 Н) | тс | tf | 1176 |
| 0448 | Мікрограм на квадратний метр | мкг/м 2 | g/m 2 | - |
| 0449 | Тонна на квадратний метр | т/м 2 | t/m 2 | - |
| **05** | **ТЕПЛОТЕХНІКА** | | | |
| 0501 | \*Кельвін | К | K | 0288 |
| 0502 | \*Градус Цельсія | °C | °C | 0280 |
| 0503 | Градус Ренкіна | °Ra | °Ra | - |
| 0504 | \*Градус Фаренгейта | °F | °F | 1857 |
| 0505 | Кельвін у мінус першому степені | К -1 | K -1 | - |
| 0506 | Паскаль на кельвін | Па/К | Pa/K | - |
| 0507 | \*Одиниця теплова британська  (= 1055,056 Дж) | Отб | Btu | 1856 |
| 0508 | 15 °C калорія (п'ятнадцятиградусна калорія) (кал 15 = 4,1855 Дж) | кал 15 | cal 15 | - |
| 0509 | Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж) | кал мн | cal IT |  |
| 0510 | Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год) | Мкал мн | Mcal IT | - |
| 0511 | Термохімічна калорія (= 4,184 Дж) | кал тх | cal th | - |
| 0512 | Одиниця теплова британська за годину | Отб/год | Btu/h | - |
| 0513 | Ват на метр-кельвін | Вт/(м·К) | W/(m·K) | - |
| 0514 | Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус Ренкіна | Отб/(с·фт·°Ra) | Btu/(s·ft·°Ra) | - |
| 0515 | Ват на квадратний метр-кельвін | Вт/(м 2·К) | W/(m 2·K) | - |
| 0516 | Одиниця теплова британська за секунду-квадратний-фут-градус Ренкіна | Отб/(с·фт 2·°Ra) | Btu/(s·ft 2·°Ra) | - |
| 0517 | Квадратний метр-кельвін на ват | (м 2·К)/Вт | (m 2·K)/W | - |
| 0518 | Кельвін на ват | К/Вт | K/W | - |
| 0519 | Ват на кельвін | Вт/К | W/K | - |
| 0520 | Кілоджоуль на кельвін | кДж/К | kJ/K | - |
| 0521 | Джоуль на кілограм-кельвін | Дж/(кг·К) | J/(kg·K) | - |
| 0522 | Кілоджоуль на кілограм-кельвін | кДж/(кг·К) | kJ/(kg·K) | - |
| 0523 | Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна (= 4,1868 Дж/кг·К) | Отб/(фнт·°Ra) | Btu/(lb·°Ra) | - |
| 0524 | Градус Реомюра | °R | °R | - |
| 0525 | Джоуль на кілограм | Дж/кг | J/kg | - |
| 0526 | Кілоджоуль на кілограм | кДж/кг | kJ/kg | - |
| 0527 | Мегаджоуль на кілограм | МДж/кг | MJ/kg | - |
| 0528 | Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг) | Отб/фнт | Btu/lb | - |
| 0529 | Кельвін на метр | К/м | K/m | - |
| 0530 | Джоуль на кубічний метр-кельвін | Дж/(м 3·К) | J/(m 3·K) | - |
| 0531 | Калорія | кал | cal | 0297 |
| 0532 | Кілокалорія | ккал | kcal | 0298 |
| 0533 | Мегакалорія | Мкал | Mcal | 0299 |
| 0534 | Гігакалорія | Гкал | Gcal | 0300 |
| 0535 | Ват-секунда | Вт·с | W·s | - |
| 0536 | Тисяча гігакалорій | тис.Гкал | - | 0301 |
| **06** | **ЕЛЕКТРИКА** | | | |
| 0601 | \*Ампер | А | A | 0260 |
| 0602 | Кілоампер | кА | kA | 0266 |
| 0603 | Міліампер | мА | mA | 0259 |
| 0604 | Мікроампер | мкА | A | 0258 |
| 0605 | Наноампер | нА | nA | - |
| 0606 | Пікоампер | пА | pA | - |
| 0607 | \*Кулон | Кл | C | 0270 |
| 0608 | Мегакулон | МКл | MC | - |
| 0609 | Кілокулон | кКл | kC | - |
| 0610 | Мілікулон | мКл | mC | - |
| 0611 | Мікрокулон | мкКл | C | - |
| 0612 | Нанокулон | нКл | nC | - |
| 0613 | Пікокулон | пКл | pC | - |
| 0614 | Ампер-година | А·год | A·h | 0263 |
| 0615 | \*Тисяча ампер-годин | тис.А·год | - | - |
| 0616 | Ампер-секунда | А·с | A·s | - |
| 0617 | Ампер на квадратний метр | А/м 2 | A/m 2 | - |
| 0618 | Мегаампер на квадратний метр | МА/м 2 | MA/m 2 | - |
| 0619 | Кілоампер на квадратний метр | кА/м 2 | kA/m 2 | - |
| 0620 | Ампер на квадратний сантиметр | А/см 2 | A/cm 2 | - |
| 0621 | Ампер на квадратний міліметр | А/мм 2 | A/mm 2 | - |
| 0622 | Ампер на метр | А/м | A/m | - |
| 0623 | Кілоампер на метр | кА/м | kA/m | - |
| 0624 | Ампер на сантиметр | А/см | A/cm | - |
| 0625 | Ампер на міліметр | А/мм | A/mm | - |
| 0626 | Кулон на кубічний метр | Кл/м 3 | C/m 3 | - |
| 0627 | Гігакулон на кубічний метр | ГКл/м 3 | GC/m 3 | - |
| 0628 | Мегакулон на кубічний метр | МКл/м 3 | MC/m 3 | - |
| 0629 | Кілокулон на кубічний метр | кКл/м 3 | kC/m 3 | - |
| 0630 | Мілікулон на кубічний метр | мКл/м 3 | mC/m 3 | - |
| 0631 | Мікрокулон на кубічний метр | мкКл/м 3 | C/m 3 | - |
| 0632 | Кулон на кубічний сантиметр | Кл/см 3 | C/cm 3 | - |
| 0633 | Кулон на кубічний міліметр | Кл/мм 3 | C/mm 3 | - |
| 0634 | Кулон на квадратний метр | Кл/м 2 | C/m 2 | - |
| 0635 | Мегакулон на квадратний метр | МКл/м 2 | MC/m 2 | - |
| 0636 | Кілокулон на квадратний метр | кКл/м 2 | kC/m 2 | - |
| 0637 | Мілікулон на квадратний метр | мКл/м 2 | mC/m 2 | - |
| 0638 | Мікрокулон на квадратний метр | мкКл/м 2 | C/m 2 | - |
| 0639 | Кулон на квадратний сантиметр | Кл/см 2 | C/cm 2 | - |
| 0640 | Кулон на квадратний міліметр | Кл/мм 2 | C/mm 2 | - |
| 0641 | \*Вольт | В | V | 0222 |
| 0642 | Мегавольт | МВ | MV | 0224 |
| 0643 | \*Кіловольт | кВ | kV | 0223 |
| 0644 | Мілівольт | мВ | mV | 0221 |
| 0645 | Мікровольт | мкВ | V | 0220 |
| 0646 | Вольт на метр | В/м | V/m | - |
| 0647 | Мегавольт на метр | МВ/м | MV/m | - |
| 0648 | Кіловольт на метр | кВ/м | kV/m | - |
| 0649 | Вольт на сантиметр | В/см | V/cm | - |
| 0650 | Вольт на міліметр | В/мм | V/mm | - |
| 0651 | Мілівольт на метр | мВ/м | mV/m | - |
| 0652 | Мікровольт на метр | мкВ/м | V/m | - |
| 0653 | \*Фарад | Ф | F | 0314 |
| 0654 | Міліфарад | мФ | mF | - |
| 0655 | Мікрофарад | мкФ | F | 0286 |
| 0656 | Нанофарад | нФ | nF | - |
| 0657 | Пікофарад | пФ | pF | 0285 |
| 0658 | Фарад на метр | Ф/м | F/m | - |
| 0659 | Мікрофарад на метр | мкФ/м | F/m | - |
| 0660 | Нанофарад на метр | нФ/м | nF/m | - |
| 0661 | Пікофарад на метр | пФ/м | pF/m | - |
| 0662 | Кулон-метр | Кл·м | C·m | - |
| 0663 | \*Ом | Ом |  | 0274 |
| 0664 | Тераом | ТОм | T | - |
| 0665 | Гігаом | ГОм | G | 0277 |
| 0666 | Мегаом | МОм | M | 0276 |
| 0667 | Кілоом | кОм | k | 0275 |
| 0668 | Міліом | мОм | m | - |
| 0669 | Мікроом | мкОм |  | - |
| 0670 | Ом-метр | Ом·м | ·m | - |
| 0671 | Гігаом-метр | ГОм·м | G·m | - |
| 0672 | Мегаом-метр | МОм·м | M·m | - |
| 0673 | Кілоом-метр | кОм·м | k·m | - |
| 0674 | Міліом-метр | мОм·м | m·m | - |
| 0675 | Мікроом-метр | мкОм·м | ·m | - |
| 0676 | Наноом-метр | нОм·м | n·m | - |
| 0677 | Кілосименс | кСм | kS | - |
| 0678 | \*Сименс | См | S | 0296 |
| 0679 | Мілісименс | мСм | mS | - |
| 0680 | Мікросименс | мкСм | S | - |
| 0681 | Сименс на метр | См/м | S/m | - |
| 0682 | Мегасименс на метр | МСм/м | MS/m | - |
| 0683 | Кілосименс на метр | кСм/м | kS/m | - |
| 0684 | Вольт-ампер | В·А | V·A | 0237 |
| 0685 | \*Мегавольт-ампер | МВ·А | MV·A | 1854 |
| 0686 | \*Кіловольт-ампер | кВ·А | kV·A | 0227 |
| 0687 | Тисяча кіловольт-ампер | тис.кВ·А | - | 0228 |
| 0688 | Мільйон кіловольт-ампер | млн.кВ·А | - | 0229 |
| 0689 | Вар (реактивна потужність) | вар | var | - |
| 0690 | \*Кіловар | квар | kvar | 1855 |
| 0691 | Кіловольт-ампер реактивний | кВ·А реакт | - | 0231 |
| 0692 | Кіловольт ампер реактивний-година | кВ·А реакт·год | **-** | **-** |
| **07** | **МАГНЕТИЗМ** | | | |
| 0701 | Тесла | Тл | T | 0313 |
| 0702 | Мілітесла | мТл | mT | - |
| 0703 | Мікротесла | мкТл | T | - |
| 0704 | Нанотесла | нТл | nT | - |
| 0705 | \*Вебер | Вб | Wb | 0324 |
| 0706 | Вебер на метр | Вб/м | Wb/m | - |
| 0707 | Кіловебер на метр | кВб/м | kWb/m | - |
| 0708 | Генрі | Гн | H | 0287 |
| 0709 | Мілігенрі | мГн | mH | 1193 |
| 0710 | Мікрогенрі | мкГн | H | - |
| 0711 | Наногенрі | нГн | nH | - |
| 0712 | Пікогенрі | пГн | pH | - |
| 0713 | Генрі на метр | Гн/м | H/m | - |
| 0714 | Мікрогенрі на метр | мкГн/м | H/m |  |
| 0715 | Наногенрі на метр | нГн/м | nH/m | - |
| 0716 | Ампер-квадратний метр | А·м 2 | A·m 2 | - |
| 0717 | Генрі у мінус першому степені | Гн -1 | H -1 | - |
| 0718 | Ерстед (= 79,5775 А/м) | Е | Oe | - |
| 0719 | Гаус | Гс | Gs | - |
| 0720 | Кілогаус | кГс | kGs | - |
| 0721 | Максвел (= 10 -8 Вб) | Мкс | Mx | - |
| 0722 | Ампер-виток | А·в | At | - |
| 0723 | Гільберт (= 0,795775 А) | Гб | Gb | - |
| 0724 | Ньютон на ампер у квадраті | Н/А 2 | N/A 2 | - |
| 0725 | Джоуль на теслу | Дж/Тл | J//T | - |
| 0726 | Гаусова одиниця сили електричного струму (= 3,335664·10 -10 А) | од.СГС I | - | - |
| 0727 | Гаусова одиниця електричного заряду (= 3,335664-10 -10 Кл) | од.СГС Q | - | - |
| 0728 | Гаусова одиниця напруженості електричного поля (= 2,99792458·10 4 В/м) | од.СГС E | - | - |
| 0729 | Гаусова одиниця електричного потенціалу (= 2,99792458·10 2 В) | од.СГС U | - | - |
| 0730 | Гаусова одиниця електричного зміщення (= 2,65442·10 -7 Кл/м 2) | од.СГС D | - | - |
| 0731 | Гаусова одиниця поляризованості (= 3,33564·10 -5 Кл/м 2) | од.СГС P | - | - |
| 0732 | Гаусова одиниця намагніченості (= 10 3 А/м) | од.СГС M | - | - |
| 0733 | Герц на вольт | Гц·В -1 | Hz·V -1 | - |
| **08** | **СВІТЛО ТА СПОРІДНЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЕННЯ** | | | |
| 0801 | Джоуль на метр у четвертому степені | Дж/м 4 | J/m 4 | - |
| 0802 | Джоуль на кубічний метр | Дж/м 3 | J/m 3 | 0256 |
| 0803 | Мегаджоуль на кубічний метр | МДж/м 3 | MJ/m 3 | - |
| 0804 | Джоуль на квадратний метр | Дж/м 2 | J/m 2 | - |
| 0805 | Ват на стерадіан | Вт/ср | W/sr | - |
| 0806 | Ват на стерадіан-квадратний метр | Вт/(ср·м 2) | W/(sr·m 2) | - |
| 0807 | Ват на квадратний метр | Вт/м 2 | W/m 2 | - |
| 0808 | \*Кандела | кд | cd | 0282 |
| 0809 | Кандела на квадратний метр | кд/м 2 | cd/m 2 | - |
| 0810 | \*Люкс | лк | lx | 0283 |
| 0811 | Люкс-секунда | лк·с | lx·s | - |
| 0812 | Люкс-година | лк·год | lx·h | - |
| 0813 | \*Люмен | лм | lm | 0284 |
| 0814 | Люмен-секунда | лм·с | lm·s | - |
| 0815 | Люмен-година | лм·год | lm·h | - |
| 0816 | Люмен на квадратний метр | лм/м 2 | lm/m 2 | - |
| 0817 | Люмен на ват | лм/Вт | lm/W | - |
| 0818 | Секунда в мінус першому степені на стерадіан | с -1/ср | s -1/sr | - |
| 0819 | Секунда в мінус першому степені на стерадіан-квадратний метр | с -1/(ср·м 2) | s -1/(sr·m 2) | - |
| 0820 | Секунда в мінус першому степені на квадратний метр | с -1/м 2 | s -1/m 2 | - |
| 0821 | Метр у мінус другому степені | м -2 | m -2 | - |
| 0822 | Одиниць фотонів | одн·фот | - | - |
| 0823 | Квадратний метр на моль | м 2/моль | m 2/mol | - |
| 0824 | Радіан на ампер | рад/А | rad/A | - |
| 0825 | Стерадіан у мінус першому степені на метр | ср -1/м | sr -1/m | - |
| 0826 | Кубічний метр на джоуль-секунда у квадраті | м 3/(Дж·с 2) | m 3/(J·s 2) |  |
| 0827 | Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому степені | Вт/(м 2·К 4) | W/(m 2·K 4) | - |
| 0828 | Ват на метр-стерадіан | Вт/(м·ср) | W/(m·sr) | - |
| 0829 | Джоуль на стерадіан | Дж/ср | J/sr | - |
| 0830 | Ват на стерадіан-кубічний метр | Вт/(ср·м 3) | W/(sr·m 3) | - |
| 0831 | Джоуль на стерадіан-квадратний метр | Дж/(ср·м 2) | J/(sr·m 2) | - |
| 0832 | Радіан-квадратний метр на кілограм | рад·м 2/кг | rad·m 2/kg | - |
| 0833 | Діоптрія | діоп. | D | - |
| 0834 | Кандела-секунда | кд·с | cd·s | - |
| 0835 | Метр-кельвін | м·К | m·K | - |
| **09** | **АКУСТИКА** | | | |
| 0901 | Бел | Б | B | - |
| 0902 | Децибел | дБ | dB | - |
| 0903 | Непер | Нп | Np | 0325 |
| 0904 | Непер за секунду | Нп/с | Np/s | - |
| 0905 | Міліват на метр квадратний | мВт/м 2 | mW/m 2 | - |
| 0906 | Мікроват на метр квадратний | мкВт/м 2 | W/m 2 | - |
| 0907 | Піковат на метр квадратний | пВт/м 2 | pW/m 2 | - |
| 0908 | Паскаль-секунда на метр | Па·с/м | Pa·s/m | - |
| 0909 | Паскаль-секунда на кубічний метр | Па·с/м 3 | Pa·s/m 3 | 0267 |
| 0910 | Ньютон-секунда на метр | Н·с/м | N·s/m | - |
| 0911 | Октава | окт | - | - |
| 0912 | Міліоктава | мокт | - | - |
| 0913 | Фон | фон | phon | - |
| 0914 | Сон | сон | sone | - |
| 0915 | Декада (= lg(*f 2/f 1*)) (одиниця частотного інтервалу) | дек | - | - |
| 0916 | Цент (1 цент = 1/1200 окт) | цент | cent | - |
| **10** | **ФІЗИЧНА ХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА** | | | |
| 1001 | Моль | моль | mol | 0272 |
| 1002 | Кіломоль | кмоль | kmol | - |
| 1003 | Мілімоль | ммоль | mmol | - |
| 1004 | Мікромоль | мкмоль | mol | - |
| 1005 | Грам на моль | г/моль | g/mol | - |
| 1006 | Кілограм на моль | кг/моль | kg/mol | - |
| 1007 | Кубічний метр на моль | м 3/моль | m 3/mol | - |
| 1008 | Дециметр кубічний на моль | дм 3/моль | dm 3/mol | - |
| 1009 | Сантиметр кубічний на моль | см 3/моль | cm 3/mol | - |
| 1010 | Літр на моль | л/моль | l/mol | - |
| 1011 | Джоуль на моль | Дж/моль | J/mol | - |
| 1012 | Кілоджоуль на моль | кДж/моль | kJ/mol | - |
| 1013 | Джоуль на моль-кельвін | Дж/(моль·К) | J/(mol·K) | - |
| 1014 | Метр у мінус третьому степені | м -3 | m -3 |  |
| 1015 | Кілограм на літр | кг/л | kg/l | - |
| 1016 | Моль на кубічний метр | моль/м 3 | mol/m 3 | - |
| 1017 | Моль на кубічний дециметр | моль/дм 3 | mol/dm 3 | - |
| 1018 | Кіломоль на кубічний метр | кмоль/м 3 | kmol/m 3 | - |
| 1019 | Моль на літр | моль/л | mol/l | - |
| 1020 | Моль на кілограм | моль/кг | mol/kg | - |
| 1021 | Мілімоль на кілограм | ммоль/кг | mmol/kg | - |
| 1022 | Кулон-квадратний метр на вольт | Кл·м 2/В | C·m 2/V | - |
| 1023 | Джоуль на кельвін | Дж/К | J/K | 0255 |
| 1024 | Кулон на моль | Кл/моль | C/mol | - |
| 1025 | Сименс-квадратний метр на моль | См·м 2/моль | S·m 2/mol | - |
| 1026 | Радіан-квадратний метр на моль | рад·м 2/моль | rad·m 2/mol | - |
| 1027 | Моль за секунду | моль/с | mol/s | - |
| 1028 | Моль на кубічний метр-секунду | моль/(м 3·с) | mol/(m 3·s) | - |
| 1029 | Кулон-квадратний метр на вольт-моль | Кл·м 2/(В·моль) | C·m 2/(V·mol) | - |
| 1030 | Метр у мінус третьому степені за секунду | м -3/с | rn -3/s | - |
| 1031 | Кілограм на кулон | кг/Кл | kg/C | - |
| 1032 | Моль на квадратний метр | моль/м 2 | mol/m 2 | - |
| 1033 | Грам на літр | г/л | g/l |  |
| 1034 | Міліграм на мілілітр | мг/мл | mg/ml | - |
| 1035 | Моль у мінус першому степені | моль -1 | mol -1 | - |
| 1036 | Джоуль-секунда-моль у мінус першому степені | Дж·с·моль -1 | J·s·mol -1 | - |
| 1037 | Проміле | ‰ | ‰ | - |
| 1038 | Міліграм на грам (масова частка) | мг/г | mg/g | - |
| 1039 | Джоуль-тесла у мінус першому степені | Дж·Тл -1 | J·T -1 | - |
| 1040 | Секунда у мінус першому степені-тесла у мінус першому степені | с -1·Тл -1 | s -1·T -1 | - |
| 1041 | Кубічний метр-кілограм у мінус першому степені-секунда у мінус другому степені | м 3·кг -1·с -2 | m 3·kg -1·s -2 | - |
| **11** | **АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА** | | | |
| 1101 | Ампер-квадратний метр на джоуль-секунду | А·м 2/(Дж·с) | A·m 2/(J·s) | - |
| 1102 | Електрон-вольт | еВ | eV | - |
| 1103 | Кілоелектрон-вольт | кеВ | keV | - |
| 1104 | Мегаелектрон-вольт | МеВ | MeV | - |
| 1105 | Гігаелектрон-вольт | ГеВ | GeV | - |
| 1106 | \*Бекерель | Бк | Bq | 0323 |
| 1107 | Кілобекерель | кБк | kBq | - |
| 1108 | Мегабекерель | МБк | MBq | - |
| 1109 | Ексабекерель | ЕБк | EBq | - |
| 1110 | Петабекерель | ПБк | PBq | - |
| 1111 | Терабекерель | ТБк | TBq | - |
| 1112 | Бекерель на кілограм | Бк/кг | Bq/kg | - |
| 1113 | Кілобекерель на кілограм | кБк/кг | kBq/kg | - |
| 1114 | Мегабекерель на кілограм | МВк/кг | MBq/kg | - |
| 1115 | \*Гігабекерель | ГБк | GBq | 1859 |
| 1116 | Бекерель на моль | Бк/моль | Bq/mol | - |
| 1117 | Бекерель на кубічний метр | Бк/м 3 | Bq/m 3 | - |
| 1118 | Джоуль на нуклон | Дж/нукл | J/nucl | - |
| 1119 | Бекерель на квадратний метр | Бк/м 2 | Bq/m 2 | - |
| 1120 | Джоуль-секунда | Дж·с | J·s | - |
| **12** | **ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ ТА ЙОНІЗУВАЛЬНІ ВИПРОМІНЕННЯ** | | | |
| 1201 | Барн (= 1·10 -28 м 2) | б | b | - |
| 1202 | Квадратний метр на джоуль | м 2/Дж | m 2/J | - |
| 1203 | Квадратний метр на стерадіан-джоуль | м 2/(ср·Дж) | m 2/(sr·J) | - |
| 1204 | Одиниць(частинок) на секунду-квадратний метр | 1/(с·м 2) | 1/(c·m 2) | - |
| 1205 | Квадратний метр на стерадіан | м 2/ср | m 2/sr | - |
| 1206 | Джоуль на метр | Дж/м | J/m | - |
| 1207 | Електрон-вольт на метр | еВ/м | eV/m | - |
| 1208 | Джоуль-квадратний метр | Дж·м 2 | J·m 2 | - |
| 1209 | Електрон-вольт-квадратний метр | еВ·м 2 | eV·m 2 | - |
| 1210 | Джоуль-квадратний метр на кілограм | Дж·м 2/кг | J·m 2/kg | - |
| 1211 | Електрон-вольт-квадратний метр на кілограм | еВ·м 2/кг | eV·m 2/kg | - |
| 1212 | Квадратний метр на вольт-секунду | м 2/(В·с) | m 2/(V·s) | - |
| 1213 | \*Кубічний метр за секунду | м 3/с | m 3/s | 0933 |
| 1214 | Секунда в мінус першому степені на кубічний метр | с -1/м 3 | s -1/m 3 | - |
| 1215 | \*Кюрі | Кі | Ci | 1861 |
| 1216 | Кілокюрі | кКі | kCi | 1034 |
| 1217 | \*Мілікюрі | мКі | mCi | 1360 |
| 1218 | Мікрокюрі | мкКі | Ci | - |
| 1219 | Зіверт | Зв | Sv | - |
| 1220 | Мілізіверт | мЗв | mSv | - |
| 1221 | Мікрозіверт | мкЗв | Sv | - |
| 1222 | Рад | РД | rd | - |
| 1223 | Ґрей (= 1 Дж/кг) | Гр | Gy | 0322 |
| 1224 | Тераґрей | ТГр | TGy | - |
| 1225 | Гігаґрей | ГГр | GGy | - |
| 1226 | Мегаґрей | МГр | MGy | - |
| 1227 | Кілоґрей | кГр | kGy | - |
| 1228 | Міліґрей | мГр | mGy | - |
| 1229 | Мікроґрей | мкГр | Gy | - |
| 1230 | Ґрей за секунду | Гр/с | Gy/s | - |
| 1231 | Квадратний метр на кілограм | м 2/кг | m 2/kg | - |
| 1232 | Ват на кубічний метр | Вт/м 3 | W/m 3 | - |
| 1233 | Ват на кілограм | Вт/кг | W/kg | - |
| 1234 | Ґрей-квадратний метр за секунду | Гр·м 2/с | Gy·m 2/s | - |
| 1235 | Ґрей-квадратний метр на секунду-бекерель | Гр·м 2/(сБк) | Gy·m 2/(s·Bq) | - |
| 1236 | Зіверт за секунду | Зв/с | Sv/s | - |
| 1237 | Мілізіверт за секунду | мЗв/с | mSv/s | - |
| 1238 | Мікрозіверт за секунду | мкЗв/с | Sv/s | - |
| 1239 | Кюрі на кілограм | Кі/кг | Ci/kg | - |
| 1240 | Кілокюрі на кілограм | кКі/кг | kCi/kg | - |
| 1241 | Мілікюрі на кілограм | мКі/кг | mCi/kg | - |
| 1242 | Мікрокюрі на кілограм | мкКі/кг | Ci/kg | - |
| 1243 | Ампер на кілограм | А/кг | A/kg | - |
| 1244 | Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль | 1/(с·м 2·Дж) | 1/(s·m 2·J) | - |
| 1245 | Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль-стерадіан | 1/(с·м 2·Дж·ср) | 1/(s·m 2·J·sr) | - |
| 1246 | Рентген | Р | R | - |
| 1247 | Мілірентген | мР | mR |  |
| 1248 | Мікрорентген | мкР | R | - |
| 1249 | Мілірентген за годину | мР/год | mR/h | - |
| 1250 | Мікрорентген за годину | мкР/год | R/h | - |
| 1251 | \*Кулон на кілограм | Кл/кг | C/kg | 1867 |
| 1252 | Бер (біологічний еквівалент рентгена, рем) (= 0,01 Зв = 100 ерг/г) | бер | rem | - |
| 1253 | Мілізіверт за годину | мЗв/год | mSv/h | - |
| 1254 | Мілізіверт за хвилину | мЗв/хв | mSv/min | - |
| 1255 | Мікрозіверт за хвилину | мкЗв/хв | Sv/min | - |
| 1256 | Частинка на хвилину-сантиметр квадратний | част/(хв·см 2) | - | - |
| 1257 | Метр у мінус другому степені за секунду | м -2/с | m -2/s | - |
| **13** | **ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА** | | | |
| 1301 | Секунда на кубічний метр | с/м 3 | s/m 3 | - |
| 1302 | Джоуль у мінус першому степені - метр у мінус третьому степені | Дж -1·м -3 | J -1·m -3 | - |
| 1303 | Електрон-вольт у мінус першому степені - метр у мінус третьому степені | еВ -1·м -3 | eV -1·m -3 | - |
| 1304 | Ангстрем у мінус першому степені | -1 | -1 | - |
| 1305 | Вольт у квадраті на кельвін у квадраті | В 2/К 2 | V 2/K 2 | - |
| 1306 | Кубічний метр на кулон | м 3/Кл | m 3/C | - |
| 1307 | Вольт на кельвін | В/К | V/K | - |
| 1308 | Мілівольт на кельвін | мВ/К | mV/K | - |
| 1309 | Ампер на квадратний метр-кельвін у квадраті | А/(м 2·К 2) | A/(m 2·K 2) | - |
| 1310 | Джоуль у мінус першому степені на кубічний метр | Дж -1/м 3 | J -1/m 3 | - |
| 1311 | Секунда на радіан-кубічний метр | с/рад·м 3 | s/rad·m 3 | - |
| **14** | **СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО** | | | |
| 1401 | Тисяча гектарів | тис.га | - | 0062 |
| 1402 | Мільйон гектарів | млн.га | - | 0064 |
| 1403 | Гектар умовний еталонний | га умов.етал | - | 0087 |
| 1404 | Тисяча гектарів умовних еталонних | тис.га умов. етал | - | 0088 |
| 1405 | Мільйон гектарів умовних еталонних | млн.га умов. етал | - | 0089 |
| 1406 | Центнер з гектара | ц/га | - | 1136 |
| 1407 | Голова | голова | - | 0635 |
| 1408 | Тисяча голів | тис.голів | - | 0636 |
| 1409 | Мільйон голів | млн.голів | - | 0637 |
| 1410 | Умовна голова | умов.голова | - | 1131 |
| 1411 | Голова приплоду | голова приплод | - | 1229 |
| 1412 | Мільйон штук молодняка | млн.шт.молод | - | 0789 |
| 1413 | Птахо-місце | птах.місц | - | 0745 |
| 1414 | Тисяча птахо-місць | тис.птах.місц | - | 0746 |
| 1415 | Мільйон птахо-місць | млн.птах.місц | - | 0747 |
| 1416 | Ското-місце | скот.місц | - | 0757 |
| 1417 | Тисяча ското-місць | тис.скот.місц | - | 0758 |
| 1418 | Мільйон ското-місць | млн.скот.місц | - | 0759 |
| 1419 | Тисяча племінних курей-несучок | тис.плем.кур. несуч | - | 1006 |
| 1420 | Тисяча курей-несучок | тис.кур.несуч | - | 0944 |
| 1421 | Мільйон курей-несучок | млн.кур.несуч | - | 1096 |
| 1422 | Тисяча корів | тис.корів | - | 0951 |
| 1423 | Тисяча вівцематок | тис.вівцематок | - | 0952 |
| 1424 | Умовний трактор (потужністю у 15 к.с.) | умов.трактор | - | 0767 |
| 1425 | Умовний еталонний трактор | умов.етал. трактор | - | 0768 |
| 1426 | Тисяча умовних еталонних тракторів | тис.умов.етал. трактор | - | 0769 |
| 1427 | Тисяча кінських сил | тис.к.с. | - | 0239 |
| 1428 | Мільйон кінських сил | млн.к.с. |  | 0240 |
| 1429 | Одиниця на кінську силу | одн/к.с. | - | 0494 |
| 1430 | Секція на тисячу кінських сил | секц/тис.к.с. | - | 0526 |
| 1431 | Тисяча тонн комбікормів за добу | тис.т комбік/доб | - | 0389 |
| 1432 | Штука з одного гектара | шт/га | - | 0544 |
| 1433 | Комбайно-день | комб.дн | - | 0501 |
| 1434 | Тисяча тонн забійної маси | тис.т забійн. маси | - | 0036 |
| 1435 | Центнер живої маси | ц жив.маси | - | 0180 |
| 1436 | Тонна живої маси | т жив. маси | - | 0181 |
| 1437 | Тисяча тонн живої маси | тис.т жив.маси | - | 0182 |
| 1438 | Мільйон тонн живої маси | млн.т жив.маси | - | 0183 |
| 1439 | Тонна загального білка | т загал.білка | - | 0836 |
| 1440 | Центнер кормових одиниць | ц корм.одн | - | 1018 |
| 1441 | Тисяча тонн переробки за добу | тис.т перероб/доб | - | 0914 |
| 1442 | Тисяча центнерів переробки за добу | тис.ц перероб/доб | - | 0847 |
| 1443 | Тонна переробки за зміну | т перероб/змін | - | 1227 |
| 1444 | Тонна переробки за добу | т перероб/доб |  | 0575 |
| 1445 | Тонна переробки за рік | т перероб/р. | - | 0572 |
| 1446 | Тонна переробки за сезон | т перероб/сез | - | 0577 |
| 1447 | Тисяча тонн переробки за сезон | тис.т перероб/сез | - | 0917 |
| 1448 | Тисяча декалітрів вироблення виноматеріалів за рік | тис.дал вироб вин.матер/р. | - | 0585 |
| 1449 | Тисяча тонн переробки за рік | тис.т перероб/р. | - | 0849 |
| 1450 | Тонна комбікормів за добу | т комбік/доб | - | 0926 |
| 1451 | Тонна переробки | т перероб. | - | 0444 |
| 1452 | Тракторо-день | трактор.дн | - | 0535 |
| 1453 | Кормо-день | кормо.дн | - | 0570 |
| 1454 | Мільйон центнерів кормових одиниць | млн.ц корм.од | - | - |
| 1455 | Мільйон тонн кормових одиниць | млн.т корм.од | - | 0893 |
| 1456 | Мільйон голів м'ясної птиці | млн.голів м'ясн.птиц | - | 0996 |
| 1457 | Бджолосім'я | бджсім | - | - |
| 1458 | Тисяча бджолосімей | тис.бджсім | - | 1255 |
| 1459 | Тисяча тонн кормових одиниць | тис.т корм.од | - | 1254 |
| 1460 | Кубічний метр деревини у чистоті | м 3 дерев.чист | - | 1280 |
| 1461 | Тисяча центнерів | тис.ц | - | 0169 |
| **15** | **ГІРНИЦТВО** | | | |
| 1501 | \*Кілограм урану | кг U | - | 1903 |
| 1502 | Стовбур шахти | стов.шахт | - | 1045 |
| 1503 | Потужність дільниці у мільйон тонн | потуж.діл. млн.т | - | 1081 |
| 1504 | Тонна гірської маси за людино-зміну | т гір.маси/люд.змін | - | 1201 |
| 1505 | Тисяча метрів свердловин | тис.м сверд | - | 1317 |
| 1506 | Тисяча кубічних метрів газу за годину | тис.м 3 газ/год | - | 1324 |
| 1507 | \*Кілограм оксиду калію | кг K 2O | - | 1895 |
| 1508 | Метр умовних труб | м умов.труб | - | 0558 |
| 1509 | Кілометр умовних труб | км умов.труб | - | 0862 |
| 1510 | Тисяча кілометрів умовних труб | тис.км умов. труб | - | 0863 |
| 1511 | Мільйон кілометрів умовних труб | млн.км умов. труб | - | 0741 |
| 1512 | Тисяча кілометрів умовних труб діаметром 200 мм | тис.км умов. труб діам 200 мм | - | - |
| 1513 | Мільйон кубічних метрів за рік | млн.м 3/р. | - | 0828 |
| 1514 | Мільйон тонн умовного палива | млн.т умов.пал | - | 0887 |
| 1515 | Кубічний кілометр | км 3 | - | 1029 |
| 1516 | Мільйон кубічних метрів за добу | млн.м 3/доб | - | 1030 |
| 1517 | Мільйон кубічних метрів газу за годину | млн.м 3 газ/год | - | 1031 |
| 1518 | Свердловина | сверд | - | 1107 |
| 1519 | Тонна каталізаторів | т каталіз | - | 1215 |
| 1520 | Тисяча кубічних метрів за годину | тис.м 3/год | - | 0938 |
| 1521 | Кілограм пероксиду водню | кг H 2O 2 | - | - |
| 1522 | Тисяча тонн за рік | тис.т/р. | - | 0919 |
| 1523 | Водневий показник (pH) | pH | pH | - |
| 1524 | Тисяча тонн умовного палива | тис.т умов.палива | - | 0200 |
| 1525 | Тисяча тонн широкої фракції | тис.т шир.фр | - | - |
| 1526 | Мільйон фізичних тонн | млн.фіз.т | - | 0903 |
| 1527 | \*Кілограм азоту | кг N |  | 1898 |
| 1528 | \*Кілограм гідроокису калію | кг KOH |  | 1897 |
| 1529 | \*Кілограм гідроокису натрію | кг NaOH |  | 1900 |
| 1530 | \*Кілограм пойменованої речовини | кг пойменов. реч |  | 1891 |
| 1531 | \*Кілограм п'ятиокису фосфору | кг P 2O 5 |  | - |
| 1532 | Кілограм хлорид холіну | кг C 5H 14CINO | - | - |
| 1533 | Тонна металовальцьовання (металопрокату) | т мет.вал | - | 0203 |
| 1534 | Тонна кам'яного литва | т кам.лит | - | 0042 |
| **16** | **ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 1** | | | |
| 1601 | Шпуля | шпуля | - | 0073 |
| 1602 | Тисяча шпуль | тис.шпуль | - | 1078 |
| 1603 | Котушка | котуш | - | 0664 |
| 1604 | Тисяча котушок | тис.котуш | - | 0665 |
| 1605 | Тисяча умовних котушок | тис.умов.котуш | - | 0666 |
| 1606 | Мільйон умовних котушок | млн.умов.котуш | - | 1075 |
| 1607 | Моток пряжі | мот.пр | - | 0701 |
| 1608 | Клубок | клуб | - | 0706 |
| 1609 | Тисяча клубків | тис.клуб | - | 0707 |
| 1610 | Веретено | верет | - | 0630 |
| 1611 | Тисяча веретен | тис.верет | - | 0631 |
| 1612 | Мільйон веретен | млн.верет | - | 0632 |
| 1613 | Тисяча прядильних веретен | тис.пряд.верет | - | 0562 |
| 1614 | Тисяча прядильних місць | тис.пряд.місць | - | - |
| 1615 | Ткацький верстат | ткац.верст | - | 1109 |
| 1616 | Тисяча кілометрів волокна | тис.км волокн | - | 1118 |
| 1617 | \*Пара (2 шт.) | пар | - | 0715 |
| 1618 | Тисяча пар | тис.пар | - | 0716 |
| 1619 | Мільйон пар | млн.пар | - | 0717 |
| 1620 | Мільярд пар | млрд.пар | - | 0718 |
| 1621 | Тисяча умовних банок за зміну | тис.умов.бан/змін | - | 0916 |
| 1622 | Мільйон умовних банок за рік | млн.умов.бан/р. | - | 0920 |
| 1623 | Тонна м'яса за зміну | т м'яс/змін | - | 0924 |
| 1624 | Тонна молока за зміну | т молока/змін | - | 0925 |
| 1625 | Тонна штучного формового хліба з оббивного борошна розважуванням 1 кг за добу | т штуч.форм.хліб. з оббивн. бор розв. 1кг/доб | - | 0464 |
| 1626 | Тонна шкідливих речовин за рік | т шкід.реч/р. | - | 1327 |
| 1627 | Тисяча тонн вироблення продукції за рік | тис.т вироб. прод/р. | - | 1283 |
| 1628 | Автомат | автомат | - | 1077 |
| 1629 | Апарат | апарат | - | 1342 |
| 1630 | Горн | горн | - | 1403 |
| 1631 | Дільниця | дільн | - | 0395 |
| 1632 | Завод | завод | - | 1050 |
| 1633 | Круг | круг | - | 0686 |
| 1634 | Тисяча кругів | тис.круг | - | 0478 |
| 1635 | Одиниця устатковання | од.устатк | - | 1152 |
| 1636 | Підприємство | підпр | - | 1345 |
| 1637 | Робоче місце | роб.місц | - | 1389 |
| 1638 | Верстато-година | верст.год | - | 0527 |
| 1639 | Верстато-місяць | верст.міс | - | 0528 |
| 1640 | Верстат | верст | - | 1055 |
| 1641 | Тонна напилюваного металу | т напил.мет | - | 0466 |
| 1642 | \*Тонна пари за годину | т пари/год | - | 0533 |
| 1643 | Тисяча тонн пари за годину | тис.т пари/год | - | 0909 |
| 1644 | Тисяча зубців | тис.зуб | - | 1001 |
| 1645 | Тонна тяги | т тяги | - | 0019 |
| 1646 | Цех | цех | - | 1051 |
| 1647 | Цикл | цикл | - | 0788 |
| 1648 | Чарунка | чарун | - | 0810 |
| 1649 | Тисяча чарунок | тис.чарун | - | 0811 |
| 1650 | \*Елемент | елем | - | 1374 |
| **17** | **ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 2** | | | |
| 1701 | Знак | зн | - | 1170 |
| 1702 | Тисяча знаків | тис.зн | - | 0850 |
| 1703 | Інтервал (між рядками) | інт | - | - |
| 1704 | Крок (кількість знаків на дюйм) | крок | pitch | - |
| 1705 | Піксель (крапка матричного знака) | пікс | pixel | - |
| 1706 | Пункт (= 1/72 дюйма) | п | pt | 0961 |
| 1707 | Нонпарель (6 п) | нонпарель | - | - |
| 1708 | Петит (8 п) | петит | - | - |
| 1709 | Корпус (10 п) | корп | - | - |
| 1710 | Цицеро (12 п) | ццр | cicero | - |
| 1711 | Півквадрат (24 п) | півквадрат | - | - |
| 1712 | Квадрат (48 п) | квадрат | - | - |
| 1713 | Слово | сл | - | 1171 |
| 1714 | Рядок | рд | - | 0842 |
| 1715 | Сторінка | стор | page | - |
| 1716 | Аркуш | арк | - | 0694 |
| 1717 | Сто аркушів | 100 арк | - | 0820 |
| 1718 | Тисяча аркушів | тис.арк | - | 0695 |
| 1719 | Аркуш авторський (= 40000 зн.) | арк.авт | - | 0837 |
| 1720 | Аркуш обліково-видавничий (= 40000 зн.) | арк.об.вид | - | 0840 |
| 1721 | Аркуш паперовий | арк.пап | - | 0838 |
| 1722 | Аркуш фізичний друкарський | арк.фіз.др | - | - |
| 1723 | Аркуш умовний друкарський | арк.умов.др | - | - |
| 1724 | Аркуш друкарський | арк.др | - | 0839 |
| 1725 | Тисяча друкарських аркушів | тис.арк.др | - | 1284 |
| 1726 | Аркуш приведений | арк.прив | - | 0832 |
| 1727 | Аркуш-відбиток | арк.відб | - | - |
| 1728 | Мільйон аркушів-відбитків | млн.арк.відб |  | 0949 |
| 1729 | Мільйон аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см | млн.арк. відб. прив. до ф.60х90 см | - | 0477 |
| 1730 | Аркуш набору | арк.наб | - | - |
| 1731 | Аркуш опису | арк.оп | - | 0822 |
| 1732 | Тисяча аркушів набору | тис.арк.наб | - | - |
| 1733 | Аркуш мікрофіші | арк.мкфш | - | - |
| 1734 | Відбиток поліграфічний | відб.полігр | - | 1014 |
| 1735 | Фарбо-відбиток | фарб.відб | - | - |
| 1736 | Тисяча фарбо-відбитків | тис.фарб.відб | - | - |
| 1737 | Мільйон фарбо-відбитків | млн.фарб.відб | - | 0943 |
| 1738 | Мільйон фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см | млн.фарб.відб прив. до ф. 60х90 см | - | 0476 |
| 1739 | Зошит | зош | - | 0843 |
| 1740 | Зшиток (газет тощо) | зш | - | - |
| 1741 | Книга | кн. | - | 0684 |
| 1742 | Тисяча книг | тис.кн. | - | 0685 |
| 1743 | Том | том | - | 0766 |
| 1744 | Секція друкована | секц.др | - | 1042 |
| 1745 | Копія | копія | - | 1207 |
| 1746 | Тека | тека | - | - |
| 1747 | Тисяча тек | тис.тек | - | 0713 |
| 1748 | Стопа паперу (= 480 аркушів) | стоп.пап | - | - |
| 1749 | Смуга газетна | смуг. га | - | - |
| 1750 | Шпальта | шп | - | - |
| 1751 | Рядок газетної сторінки, надрукованої шрифтом "агат" | рядок газ.стор шр."агат" | - | - |
| 1752 | Слайд | слайд | - | 1206 |
| 1753 | Негатив | нег. | - | 1210 |
| 1754 | Примірник | прим | - | 0807 |
| 1755 | Тисяча примірників | тис.прим | - | 0816 |
| 1756 | Мільйон примірників | млн.прим | - | 0808 |
| 1757 | Мільйон примірників 4-сторінкових газет формату А2 | млн.прим.газет ф.А2 | - | 0480 |
| 1758 | Тисяча томів книжкового фонду | тис.томів кн. фонд | - | 1388 |
| 1759 | Одиниця зберігання | од.зб | - | - |
| 1760 | Тисяча одиниць зберігання | тис.од.зб | - | - |
| 1761 | Абонент | абон | - | 1112 |
| 1762 | Відвідування | відвідув | - | - |
| 1763 | Постійно діючий запит | ПДЗ | - | - |
| 1764 | Метрополиці | м.полиц | - | - |
| 1765 | Комплект річний | компл.р. | - | - |
| 1766 | Бобіна кінофото | боб.кф | - | 0616 |
| 1767 | Відеорулон (кінофото) | відеорул.кф | - | 0855 |
| 1768 | Кадр кінофото | кадр кф | - | 1208 |
| 1769 | Видання періодичне | вид.період | - | - |
| 1770 | Карат золотий (= 15,517 г) | кар.золот | - | - |
| 1771 | Тисяча каратів золотих | тис.кар. золот | - | - |
| 1772 | Карат алмазний (= 2,053 мг) | кар. алмаз | - | - |
| 1773 | \*Метричний карат (= 200 мг) | кар | car | - |
| 1774 | Тисяча каратів метричних | тис.кар | - | - |
| 1775 | Каратна проба благородних металів | карат.проба благ.мет | - | 0761 |
| 1776 | Тисяча фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см | тис.фарб. відб.прив.до ф.60х90 см | - | - |
| 1777 | Тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см | тис.арк. відб.прив.до ф.60х90 см | - | - |
| 1778 | Тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2 | тис.прим 4-шп газет ф.А2 | - | - |
| **18** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ГАЗО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | |
| 1801 | Кінська сила за добу | к.с./доб | - | 0217 |
| 1802 | Мільйон кінських сил за добу | млн.к.с./доб | - | 1258 |
| 1803 | Мільйон кінських сил за рік | млн.к.с./р. | - | 1257 |
| 1804 | Тисяча кіловат | тис.кВт | - | 0215 |
| 1805 | Мільйон кіловат | млн.кВт | - | 0216 |
| 1806 | Тисяча кіловат-годин | тис.кВт·год | - | 0246 |
| 1807 | Мільйон кіловат-годин | млн.кВт·год | - | 0247 |
| 1808 | Мільярд кіловат-годин | млрд.кВт·год | - | 0248 |
| 1809 | Калорія за годину | кал/год | - | 0495 |
| 1810 | Кілокалорія за годину | ккал/год | - | 0496 |
| 1811 | Гігакалорія за годину | Гкал/год | - | 0571 |
| 1812 | Тисяча гігакалорій за годину | тис.Гкал/год | - | 0497 |
| 1813 | Стандартна кілокалорія | станд.ккал | - | 0554 |
| 1814 | Стандартна кілокалорія за годину | станд.ккал/год | - | 0559 |
| 1815 | Тисяча стандартних кілокалорій за годину | тис.станд.ккал/год | - | 1168 |
| 1816 | Мільйон гігакалорій | млн.Гкал | - | 0908 |
| 1817 | Тисяча натуральних кіловольт-ампер | тис.нат.кВ·А | - | 0906 |
| 1818 | Тисяча натуральних кіловольт-ампер реактивних | тис.нат.кВ·А реак | - | 0907 |
| 1819 | Тисяча кіловольт-ампер реактивних | тис.кВ·А реак | - | 0232 |
| 1820 | Мільйон кіловольт-ампер реактивних | млн.кВт·А реак | - | 0233 |
| 1821 | Тисяча робочих кілокалорій за годину | тис.роб.ккал/год | - | 0565 |
| 1822 | Тисяча кубічних метрів стічних вод за добу | тис.м 3 стіч. вод/доб | - | 0929 |
| 1823 | Тисяча кубічних метрів обігової води за добу | тис.м 3 обіг. вод/доб | - | 1326 |
| 1824 | Кілометр водоводу та мережі | км водов.мереж | - | 1382 |
| 1825 | Кілометр колектора та мережі | км колект.мереж | - | 1383 |
| 1826 | Кілометр мережі газифікації | км мереж.газиф | - | 1384 |
| 1827 | Кубічний метр на тисячу жителів | м 3/тис.жит | - | 0668 |
| 1828 | \*Ефективна потужність | еф.потуж |  | 1853 |
| 1829 | Ват-година на оберт | Вт·год/об | W·h/r | - |
| 1830 | Вар-година на оберт | вар·год/об | var·h/r | - |
| 1831 | Оберт на кіловат-годину | об/кВт·год | r/kW·h | - |
| 1832 | Оберт на кіловар-годину | об/квар·год | r/kvar·h | - |
| 1833 | Відсоток на 1 °C | %/°C | %/°C | - |
| 1834 | Кіловат-година на поділку | кВт·год/поділку | kW·h/point | - |
| 1835 | Мегават-година на поділку | МВт·год/ поділку | MW·h/point | - |
| 1836 | Децибел-ампер | дБ·А | dB·A | - |
| **19** | **БУДІВНИЦТВО** | | | |
| 1901 | Квадратний метр житлової площі | м 2житл.площ | - | 0071 |
| 1902 | Тисяча квадратних метрів житлової площі | тис.м 2 житл. площ | - | 0072 |
| 1903 | Мільйон квадратних метрів житлової площі | млн.м 2 житл. площ | - | 0968 |
| 1904 | Тисяча квадратних метрів підлоги | тис.м 2 підл | - | 0067 |
| 1905 | Квадратний метр загальної площі | м 2 заг.площ | - | 0077 |
| 1906 | Тисяча квадратних метрів загальної площі | тис.м 2 заг. площ | - | 0078 |
| 1907 | Мільйон квадратних метрів загальної площі | млн.м 2 заг. площ | - | 0066 |
| 1908 | Тисяча квадратних метрів покриття | тис.м 2 пок | - | 1093 |
| 1909 | Квадратний метр покриття будівлі | м 2 пок.буд | - | 0101 |
| 1910 | Тисяча квадратних метрів покриття будівлі | тис.м 2 пок.буд | - | 0824 |
| 1911 | Панель | панел | - | 0851 |
| 1912 | Тисяча панелей | тис.панел | - | 1267 |
| 1913 | Тисяча квадратних метрів покрівельної поверхні | тис.м 2 покрів. поверх | - | 0074 |
| 1914 | Квартира | кварт | - | 1337 |
| 1915 | Тисяча квартир | тис.кварт | - | 0940 |
| 1916 | Комплекс | комп | - | 0670 |
| 1917 | Штука умовних блоків | шт.умов.блок | - | 0803 |
| 1918 | Тисяча штук умовних блоків | тис.шт.умов.блок | - | 0841 |
| 1919 | Мільйон штук умовних блоків | млн.шт.умов.блок | - | 1150 |
| 1920 | Тисяча штук умовної цегли | тис.шт.умов. цегл | - | 0804 |
| 1921 | Мільйон штук умовної цегли | млн.шт.ум.цегл | - | 0805 |
| 1922 | Тисяча штук стандартної умовної цегли | тис.шт.стан.умов.цегл | - | 1871 |
| 1923 | Тонна моноблоків | т монобл | - | 1084 |
| 1924 | Квадратний метр покрівельної поверхні | м 2 покрів.поверх | - | 0130 |
| 1925 | Приведений ремонт | прив.рем | - | 0470 |
| 1926 | Кубічний метр охолоджуваного будівельного об'єму | м 3 охл.буд. об'єму | - | 0471 |
| 1927 | Тисяча кубічних метрів плит | тис.м 3 плит | - | 1273 |
| 1928 | Тисяча фарбопрогонів | тис.фарб.прог | - | - |
| 1929 | Кількість будівель | кільк.буд | - | - |
| 1930 | Рама | рам | - | 1161 |
| 1931 | Тисяча рам | тис.рам | - | 0953 |
| **20** | **ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 1** | | | |
| 2001 | Комора | комор |  | 1053 |
| 2002 | Тисяча штук виробів | тис.шт.вироб | - | 0483 |
| 2003 | Мільйон штук виробів | млн.шт.вироб | - | 1058 |
| 2004 | Трильйон штук виробів | трлн.шт.вироб | - | - |
| 2005 | Мільярд комплектів | млрд.компл | - | 0675 |
| 2006 | Партія | партія | - | 0720 |
| 2007 | Тонна товарної риби | т тов.риб | - | 0548 |
| 2008 | Тонн товарного продукту | т тов.продукт | - | 0897 |
| 2009 | \*Штука | шт | - | 0796 |
| 2010 | Десять штук | 10 шт | - | 0783 |
| 2011 | \*Дюжина штук | дюж.шт | - | 1880 |
| 2012 | \*Сто штук | 100 шт | - | 0797 |
| 2013 | \*Тисяча штук | тис.шт | - | 0798 |
| 2014 | \*Мільйон штук | млн.шт | - | 0799 |
| 2015 | \*Мільярд штук | млрд.шт | - | 0800 |
| 2016 | Умовна штука | умов.шт | - | 0801 |
| 2017 | Тисяча умовних штук | тис.умов.шт | - | 0802 |
| 2018 | Мільйон умовних штук | млн.умов.шт | - | 0749 |
| 2019 | Штука на тисячу мешканців | шт/тис.мешк | - | 0618 |
| 2020 | Штука на десять тисяч мешканців | шт/дес.тис. мешк | - | - |
| 2021 | Кількість назв | кільк.назв | - | 1140 |
| 2022 | Кубічний метр місткості | м 3 містк | - | 0133 |
| 2023 | Тисяча кубічних метрів місткості | тис.м 3 містк | - | - |
| 2024 | Складський кубічний метр | склад.м 3 | - | 0138 |
| 2025 | Кілограм місткості | кг містк | - | 0174 |
| 2026 | Тонна місткості | т містк | - | 1314 |
| 2027 | Бочка | бочк | - | 0621 |
| 2028 | Бочонок | бочон | - | - |
| 2029 | Квадратний метр на тонну | м 2/т | m 2/t | - |
| 2030 | Тисяча квадратних метрів складської площі | тис.м 2 склад. площ | - | 0885 |
| 2031 | Ампула | ампул | - | 0601 |
| 2032 | Тисяча ампул | тис.ампул | - | 0602 |
| 2033 | Мільйон ампул | млн.ампул | - | 0603 |
| 2034 | Балон | балон | - | 0604 |
| 2035 | Тисяча балонів | тис.балон | - | 0605 |
| 2036 | Мільйон балонів | млн.балон | - | 0606 |
| 2037 | Тисяча умовних балонів | тис.умов.балон | - | - |
| 2038 | Мільйон умовних балонів | млн.умов.балон | - | - |
| 2039 | Банка | банк | - | 0607 |
| 2040 | Мільйон банок | млн.банк | - | 0609 |
| 2041 | Тисяча банок | тис.банк | - | 0608 |
| 2042 | Умовна банка | умов.банк | - | 0610 |
| 2043 | Тисяча умовних банок | тис.умов.банк | - | 0611 |
| 2044 | Мільярд умовних банок | млрд.умов.банк | - | 0613 |
| 2045 | Мільйон умовних банок | млн.умов.банк | - | 0612 |
| 2046 | Бутель | бутель | - | - |
| 2047 | Короб картонний | короб карт | - | 1384 |
| 2048 | Каністра | каністр | - | 0663 |
| 2049 | Контейнер | конт | - | 0676 |
| 2050 | Тисяча контейнерів | тис.конт | - | 0677 |
| 2051 | Банка консервна | банк.консерв | - | - |
| 2052 | Коробка | кор | - | 0681 |
| 2053 | Тисяча коробок | тис.кор | - | 0682 |
| 2054 | Мільйон коробок | млн.кор | - | 0683 |
| 2055 | Бочка дерев'яна | бочк. дерев |  | - |
| 2056 | Бочка металева на 10 кг | бочк.метал. 10 кг | - | - |
| 2057 | Бочка металева | бочк.метал | - | - |
| 2058 | Бочка металева на 15 кг | бочк.метал. 15 кг | - | - |
| 2059 | Бочка металева на 115 кг | бочк.метал. 115 кг | - | - |
| 2060 | Мішок | міш | - | 0823 |
| 2061 | Пляшка | пляш | - | 0622 |
| 2062 | Тисяча пляшок | тис.пляш | - | 0623 |
| 2063 | Мільйон пляшок | млн.пляш | - | 0624 |
| 2064 | Тисяча пляшок у переведенні на пляшки місткістю 0,8 літра | тис.пляш.перев пляш. 0,8 л | - | 0835 |
| 2065 | Мільйон пляшок за рік | млн.пляш./р. | - | 0854 |
| 2066 | Мільйон півлітрів | млн.півл | - | 0856 |
| 2067 | Тонна фасовки за добу | т фасов/доб | - | 1228 |
| 2068 | Тисяча штук у 200-літровому обчисленні | тис.шт.200 л обчисл | - | 0431 |
| 2069 | Тисяча штук у 50-літровому обчисленні | тис.шт.50 л обчисл | - | 0432 |
| 2070 | Флакон | флак | - | 0784 |
| 2071 | Тисяча флаконів | тис.флак | - | 0785 |
| 2072 | Мільйон флаконів | млн.флак | - | 0786 |
| 2073 | Цистерна | цистерн | - | 0790 |
| 2074 | Умовна цистерна | умов.цистерн | - | 0791 |
| 2075 | Ящик | ящ | - | 0812 |
| 2076 | \*Сто ящиків | 100 ящ | - | 1872 |
| 2077 | Тисяча ящиків | тис.ящ | - | 0813 |
| 2078 | Мільйон ящиків | млн.ящ | - | 0814 |
| 2079 | Умовний ящик | умов.ящ | - | 0563 |
| 2080 | Тисяча умовних ящиків | тис.умов.ящ | - | 0958 |
| 2081 | Барабан | барабан | - | 0614 |
| 2082 | \*Бобіна | боб | - | 0616 |
| 2083 | Тисяча бобін | тис.боб | - | 0617 |
| 2084 | Бухта | бухт | - | - |
| 2085 | Тисяча бухт | тис.бухт | - | 1033 |
| 2086 | Кипа | кипа | - | 0667 |
| 2087 | \*Літр чистого спирту | л чист.спирт |  | 1888 |
| 2088 | \*Гектолітр чистого спирту | гл чист.спирт | - | 1889 |
| **21** | **ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 2** | | | |
| 2101 | Тисяча наборів | тис.набор | - | 0479 |
| 2102 | \*Паковання | паков | - | 0778 |
| 2103 | \*Сто паковань | 100 паков | - | 1882 |
| 2104 | Тисяча паковань | тис.паков | - | 0779 |
| 2105 | Мільйон паковань | млн.паков | - | 0760 |
| 2106 | Тисяча умовних паковань | тис.умов.паков | - | - |
| 2107 | Мільйон умовних паковань | млн.умов.паков | - | 1151 |
| 2108 | \*Дюжина паковань | дюж.паков | - | 1881 |
| 2109 | Пакувальне місце | пакув.місц | - | 1163 |
| 2110 | Пакунок | пак | - | 0719 |
| 2111 | Тисяча пакунків | тис.пак | - | 0196 |
| 2112 | Пачка | пач | - | 0728 |
| 2113 | Тисяча пачок | тис.пач | - | 0729 |
| 2114 | Мільйон пачок | млн.пач | - | 0702 |
| 2115 | Тисяча пучків | тис.пуч | - | 1281 |
| 2116 | \*Рулон | рул | - | 0750 |
| 2117 | \*Дюжина рулонів | дюж.рул | - | 1878 |
| 2118 | Мільйон рулонів | млн.рул | - | 0765 |
| 2119 | Склад | склад | - | 1012 |
| 2120 | Тюбик | тюб | - | 0777 |
| 2121 | Тисяча тюбиків | тис.тюб | - | 0484 |
| 2122 | Моток | мот | - | 0701 |
| 2123 | Набір (товару) | набір | - | 0704 |
| 2124 | \*Драхма торговельна (= 1,77184 г) | драх.т | dm | - |
| 2125 | \*Драхма аптекарська та тройська (= 3,88793 г) | драх.ап  драх.тр | dm ap,dm tr | - |
| 2126 | \*Фунт аптекарський та тройський (= 0,3732417 кг) | фнт.ап  фнт.тр | lp ap, lp tr | 1852 |
| 2127 | \*Грос (= 144 шт) | грос |  | 0638 |
| 2128 | \*Великий грос (= 12 гросів) | вел.грос |  | 1874 |
| 2129 | \*Гектограм (= 100 г) | гг | hg | 1828 |
| 2130 | \*Гектокілограм (= 100 кг) | гкг | hkg | - |
| 2131 | \*Гектометр (= 100 м) | гм | hm | 1802 |
| 2132 | \*Два десятки | два дес |  | 1873 |
| 2133 | \*Десять пар | 10 пар |  | 1875 |
| 2134 | \*Децитонна (= 100 кг) | дт | dt | - |
| 2135 | \*Джиль (амер.) (= 0,118294 дм 3) | джл (амер.) |  | - |
| 2136 | \* Дюжина (= 12 штук) | дюжина |  | 0641 |
| 2137 | \*Дюжина пар | дюжина пар |  | 1876 |
| 2138 | \*Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів) | квартер | qr | 1841 |
| 2139 | \*Квінтильйон штук | квінт.шт |  | 1885 |
| 2140 | \*Корд (= 3,63 м 3) | корд |  | 1826 |
| 2141 | \*Короткий стандарт (= 7200 сірників) | кор. стандарт |  | 1879 |
| 2142 | \*Мегаметр | Мм | Mm | 1801 |
| 2143 | \*Міжнародна одиниця | міжн.одн |  | 0650 |
| 2144 | \*Сто міжнародних одиниць | 100 міжн.одн |  | 1894 |
| 2145 | \*Мільйон міжнародних одиниць | млн.міжн.одн |  | - |
| 2146 | \*Міцність спирту за масою | міцн.спирт. мас |  | 1886 |
| 2147 | \*Пінта (англ.) (= 0,568262 дм 3) | пінта |  | 1811 |
| 2148 | \*Сантиграм (= 0,01 г) | сг | cg | 1830 |
| 2149 | \*Стандарт | стандарт |  | 1825 |
| 2150 | \*Сто листів | 100 лст |  | - |
| 2151 | \*Стоун (англ.) (= 6,350293 кг) | стоун |  | 1840 |
| 2152 | \*Тисяча борд футів (= 2,36 м 3) | тис.борд фт |  | - |
| 2153 | \*Тисяча кубічних метрів за добу | тис.м 3/доб |  | 0997 |
| 2154 | \*Центал (англ.) (= 45,359237 г) | центал | ctl | - |
| 2155 | \*Грам подільних ізотопів | г поділ.ізотоп |  | 1862 |
| 2156 | Тисяча рулонів | тис.рул | - | 0751 |
| **22** | **ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 1** | | | |
| 2201 | Тонна вантажопідйомності | т вантажопідйом | - | 0039 |
| 2202 | Тонна чистої вантажопідйомності | т чист.вантажопідйом | - | 0190 |
| 2203 | Умовна тонна | умов.т | - | 0192 |
| 2204 | Тисяча умовних тонн | тис.умов.т | - | 0193 |
| 2205 | Мільйон умовних тонн | млн.умов.т | - | 0194 |
| 2206 | Вагоно-день | ваг.дн | - | 0393 |
| 2207 | Тисяча вагоно-днів | тис.ваг.дн |  | - |
| 2208 | Вагоно-кілометр | ваг.км |  | - |
| 2209 | Тисяча вагоно-кілометрів | тис.ваг.км | - | 0394 |
| 2210 | Вагоно-година | ваг.год | - | 0400 |
| 2211 | Тисяча вагоно-годин | тис.ваг.год |  | - |
| 2212 | Контейнеро-кілометр | конт.км |  | 0401 |
| 2213 | Тисяча контейнеро-кілометрів | тис.конт.км |  | - |
| 2214 | Локомотиво-кілометр | лок.км | - | 0402 |
| 2215 | Мільйон локомотиво-кілометрів | млн.лок.км | - | - |
| 2216 | Локомотиво-година | лок.год | - | 0404 |
| 2217 | Пасажиро-кілометр | пас.км | - | 0414 |
| 2218 | Тисяча пасажиро-кілометрів | тис.пас.км | - | 0415 |
| 2219 | Мільйон пасажиро-кілометрів | млн.пас.км | - | 0416 |
| 2220 | Мільярд пасажиро-кілометрів | млрд.пас.км | - | 0417 |
| 2221 | Пасажиро-кілометр на місце | пас.км/місц | - | 0418 |
| 2222 | Пасажиро-кілометр на пасажиро-місце | пас.км/пас. місц | - | 0419 |
| 2223 | Пасажир на пасажиро-місце | пас/пас.місц | - | 0420 |
| 2224 | Пасажиро-місце | пас.місц | - | 0421 |
| 2225 | Тисяча пасажиро-місць | тис.пас.місц | - | 0422 |
| 2226 | Пасажиро-місце-кілометр | пас.місц.км | - | 0423 |
| 2227 | Пасажиро-місце-доба | пас.місц.доб | - | 0425 |
| 2228 | Потяго-кілометр | потяг.км | - | 0428 |
| 2229 | Потяго-година | потяг.год | - | 0429 |
| 2230 | Мільйон тепловозо-кілометрів | млн.тепловоз. км | - | 0433 |
| 2231 | Тисяча тонно-кілометрів | тис.ткм | - | 0450 |
| 2232 | Мільйон тонно-кілометрів | млн.ткм | - | 0451 |
| 2233 | Мільярд тонно-кілометрів | млрд.ткм | - | 0452 |
| 2234 | Тисяча брутто-тонно кілометрів | тис.брутто ткм | - | 0454 |
| 2235 | Мільйон брутто-тонно кілометрів | млн.брутто ткм | - | 0455 |
| 2236 | Мільярд брутто-тонно кілометрів | млрд.брутто ткм | - | 0456 |
| 2237 | Тонно-кілометр приведений | ткм привед | - | 0457 |
| 2238 | Тисяча тонно-кілометрів приведених | тис.ткм привед | - | 0458 |
| 2239 | Мільярд тонно-кілометрів приведених | млрд.ткм привед | - | 1248 |
| 2240 | Мільйон тонно-кілометрів тарифних | млн.ткм тариф | - | - |
| 2241 | Тисяча тонно-пасажиро-кілометрів | тис.т.пас.км | - | 0460 |
| 2242 | Мільйон тонно-пасажиро-кілометрів | млн.т.пас.км | - | - |
| 2243 | Електровозо-кілометр | електровоз.км | - | 0462 |
| 2244 | Тисяча електровозо-кілометрів | тис.електровоз.км | - | 0463 |
| 2245 | Вагон за добу | ваг/доб | - | 0490 |
| 2246 | Тисяча вагонів за добу | тис.ваг/доб | - | - |
| 2247 | Вагон | ваг | - | 0626 |
| 2248 | Тисяча вагонів | тис.ваг | - | 0627 |
| 2249 | Умовний вагон | умов.ваг | - | 0628 |
| 2250 | Вагоно-комплект | ваг.компл | - | 0629 |
| 2251 | Тисяча локомотивів | тис.локом | - | 0696 |
| 2252 | Пасажир | пасажир | - | 0725 |
| 2253 | Тисяча пасажирів | тис.пасажир | - | 0726 |
| 2254 | Мільйон пасажирів | млн.пасажир | - | 0727 |
| 2255 | Кілограм умовного палива | кг умов.палив | - | 0734 |
| 2256 | Потяг | потяг | - | 0735 |
| 2257 | Ешелон | ешел | - | 0809 |
| 2258 | Мільйон тонн вантажу на рік | млн.т вантаж/р. | - | 0829 |
| 2259 | Посадочне місце | посад.місц | - | 0948 |
| 2260 | Мільйон брутто-тонна | млн.брутто т | - | 1057 |
| 2261 | Потяг за добу | потяг/доб | - | 1071 |
| 2262 | Мільйон електровозо-кілометрів | млн.електровоз км | - | 1166 |
| 2263 | Тисяча вагонів у середньому за добу | тис.ваг.в середн/доб | - | 1196 |
| 2264 | Мільйон вагоно-кілометрів | млн.ваг.км | - | 1197 |
| 2265 | Мільйон потяго-кілометрів | млн.потяг.км | - | - |
| 2266 | Обсяг перевезень у тоннах | обсяг перев.т | - | - |
| 2267 | Брутто-тонна | брутто т | - | 0179 |
| 2268 | Тисяча тонн тяги | тис.т тяги | - | - |
| 2269 | Тонна умовного вантажу | т умов.вантаж | - | 0195 |
| 2270 | Платний кілометр | плат.км | - | 0024 |
| 2271 | Тисяча платних кілометрів | тис.плат.км | - | 1262 |
| 2272 | Мільйон платних кілометрів | млн.плат.км | - | 0025 |
| 2273 | Автомобіле-доба | авто.доб | - | - |
| 2274 | Тисяча автомобіле-діб | тис.авто.діб | - | 1316 |
| 2275 | Автотонна | авто.т | - | 0204 |
| 2276 | Тисяча автотонн | тис.авто.т | - | 0467 |
| 2277 | Мільйон автотонн | млн.авто.т | - | - |
| 2278 | Автомобіль умовний | авто.умов | - | 0600 |
| 2279 | Автомобіль | авто | - | 0945 |
| 2280 | Тисяча автомобілів | тис.авто | - | 0946 |
| 2281 | Автоцистерна | автоцистер | - | - |
| 2282 | Кілометр на людину | км/люд | - | 1340 |
| 2283 | Кілометр одиничного шляху | км один.шлях | - | 1406 |
| 2284 | Тисяча тонн на кілометр | тис.т/км | - | 1400 |
| 2285 | Кілометр за добу | км/доб | - | 0332 |
| 2286 | Брутто-тонно-кілометр | брутто ткм |  | - |
| 2287 | Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів | 10 тис. брутто ткм | - | 1393 |
| 2288 | Десять тисяч тонно-кілометрів | 10 тис. ткм | - | 1394 |
| 2289 | Умовний кілометр | умов.км | - | 0878 |
| 2290 | Тисяча умовних кілометрів | тис.умов.км | - | 0049 |
| 2291 | Кілометр приведений | км прив | - | 0858 |
| 2292 | Локомотиво-зміна (= 12 лок. год) | лок. змін | **-** | **-** |
| **23** | **ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 2** | | | |
| 2301 | Автомобіле-година | авто.год | - | 0390 |
| 2302 | Тисяча автомобіле-годин | тис.авто.год | - | - |
| 2303 | Мільйон автомобіле-годин | млн.авто.год | - | - |
| 2304 | Автомобіле-день | авто.дн | - | 0391 |
| 2305 | Тисяча автомобіле-днів | тис.авто.дн | - | - |
| 2306 | Мільйон автомобіле-днів | млн.авто.дн | - | - |
| 2307 | Автомобіле-тонно-день | авто.т.дн | - | - |
| 2308 | Тисяча автомобіле-тонно-днів | тис.авто.т.дн | - | - |
| 2309 | Мільйон автомобіле-тонно-днів | млн.авто.т.дн | - | - |
| 2310 | Автомобіле-місце-день | авто.місц.дн | - | - |
| 2311 | Тисяча автомобіле-місце-днів | тис.авто.місц. дн | - | - |
| 2312 | Мільйон автомобіле-місце-днів | млн.авто.місц. дн | - | - |
| 2313 | Автомобіле-кілометр | авто.км | - | 0392 |
| 2314 | Тисяча автомобіле-кілометрів | тис.авто.км | - | - |
| 2315 | Мільйон автомобіле-кілометрів | млн.авто.км | - | - |
| 2316 | Тисяча тонн | тис.т | - | 0170 |
| 2317 | Мільйон тонн | млн.т | - | 0172 |
| 2318 | \*Водотоннажність | водотон | - | 1834 |
| 2319 | Тисяча миль | тис.миль | - | - |
| 2320 | Мільйон миль | млн.миль | - | 0868 |
| 2321 | Миля за добу | миля/доб | - | 0333 |
| 2322 | Тисяча морських миль | тис.м.миль | - | 0048 |
| 2323 | Тонно-миля | т.миля | - | 0435 |
| 2324 | Тисяча тонно-миль | тис.т.миль | - | 0436 |
| 2325 | Мільйон тонно-миль | млн.т.миль | - | 0437 |
| 2326 | Мільярд тонно-миль | млрд.т.миль | - | 0438 |
| 2327 | Мільйон тонно-миль приведених | млн.т.миль. приведен | - | 1247 |
| 2328 | Тонно-миля на тонну вантажопідйомності | т.миля/т вантажпідйом | - | 0536 |
| 2329 | Тоннажо-рейс | тнж.рейс | - | 0446 |
| 2330 | Тоннажо-миля | тнж.миля | - | 0440 |
| 2331 | Тисяча тоннажо-миль | тис.тнж.миль | - | 0441 |
| 2332 | Мільйон тоннажо-миль | млн.тнж.миль | - | - |
| 2333 | Мільярд тоннажо-миль | млрд.тнж. миль | - | - |
| 2334 | Тоннажо-доба | тнж.доб | - | 0447 |
| 2335 | Тисяча тоннажо-діб | тис.тнж.діб | - | - |
| 2336 | Мільйон тоннажо-діб | млн.тнж.діб | - | 0448 |
| 2337 | Тонна на судно-добу | т/судно.добу | - | 1016 |
| 2338 | Тисяча тонн тоннажу | тис.т тнж | - | - |
| 2339 | Тисяча тонн вантажу за рік | тис.т вантаж/р. | - | 1116 |
| 2340 | Пасажиро-миля | пас.миля | - | 0426 |
| 2341 | Тисяча пасажиро-миль | тис.пас.миль | - | - |
| 2342 | Мільйон пасажиро-миль | млн.пас.миль | - | - |
| 2343 | Причал | причал | - | 1322 |
| 2344 | Погонний метр причалу | пог.м причал | - | 1003 |
| 2345 | Погонний кілометр причалу | пог.км причал | - | 1015 |
| 2346 | Тонна фрахтова (корабельна)  (= 40 куб. футам = 1,132674 м 3) | т фрахт | ton fr | - |
| 2347 | Тонна реєстрова (англ.)  (= 100 куб.футам = 2,831685 м 3) | т реєстр (англ.) | ton red | - |
| 2348 | \*Тонна обмірна (= 1,12 м 3) | т обмір | - | 1833 |
| 2349 | \*Нетто-реєстрова тонна | нетто-реєстр. т | - | 1832 |
| 2350 | \*Брутто-реєстрова тонна | брутто-реєстр. т | - | 1831 |
| 2351 | \*Вантажопідйомність у метричних тоннах | вантажпідйом. метрич.т | - | 1835 |
| 2352 | Судно | судн | - | 0764 |
| 2353 | Судно-доба | судн.доб | - | 0396 |
| 2354 | Кабельтов  (= 0,1 морської милі = 185,2 м) | каб | - | - |
| 2355 | Тонно-кілометр | ткм | - | 0449 |
| 2356 | Транспорт | трансп | - | 0771 |
| 2357 | Мотор-комплект | мотор.компл | - | 0703 |
| 2358 | Місце | місц | - | 0698 |
| 2359 | Тисяча місць | тис.місц | - | 0699 |
| 2360 | Посадка | посадк | - | 0738 |
| 2361 | Наліт сто годин | наліт сто год | - | 1137 |
| 2362 | Дивізіон | дивізіон | - | 1070 |
| 2363 | Загін | загін | - | 0962 |
| 2364 | Підйомна сила | підйом.сила | - | - |
| 2365 | Повідомлення | повід | - | - |
| **24** | **ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | |
| 2401 | Зміна | змін | - | 0357 |
| 2402 | День | дн | - | 0358 |
| 2403 | Тисяча гривень вартості готової продукції | тис.грн.варт. готов.прод | - | - |
| 2404 | Тисяча гривень вартості послуг за рік | тис.грн. варт. послуг/р. | - | - |
| 2405 | Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіт | тис.грн. варт. буд.монтаж.робіт | - | - |
| 2406 | Машино-день | маш.дн | - | 0505 |
| 2407 | Машино-місяць | маш.місц | - | - |
| 2408 | Машино-зміна | маш.змін | - | 0507 |
| 2409 | Нормо-зміна | норм.змін | - | 0510 |
| 2410 | Норма за годину | норм/год | - | 0516 |
| 2411 | Година на добу | год/доб | - | 0538 |
| 2412 | Людино-день | люд.дн | - | 0540 |
| 2413 | Тисяча людино-днів | тис.люд.дн | - | 0541 |
| 2414 | Тисяча робочих місць | тис.роб.місць | - | 0954 |
| 2415 | Тонна за зміну | т/змін | - | 0910 |
| 2416 | Штука за годину | шт/год | - | 0543 |
| 2417 | Штука у середньому за добу | шт.середн/доб | - | 1259 |
| 2418 | Обліковий верстат | облік.верст | - | 1256 |
| 2419 | Метр на людину | м/люд | - | 1239 |
| 2420 | Ліжко-доба | ліжк.доб | - | 0521 |
| 2421 | Кубічний метр на людину | м 3/люд | - | 1344 |
| 2422 | Понаднормова година | понаднорм.год | - | - |
| 2423 | Відсоток | % | - | 0744 |
| 2424 | Робоча година | роб. год | - | - |
| 2425 | Людина | люд | - | 0792 |
| 2426 | Тисяча людей | тис. люд | - | 0793 |
| 2427 | Мільйон людей | млн. люд | - | 0794 |
| 2428 | Мільярд людей | млрд. люд | - | 0795 |
| 2429 | Тисяча годин | тис. год | - | 0363 |
| 2430 | \*Десятиріччя | десятиріч | - | 1868 |
| 2431 | Одиниця (продукції) | од | - | 0642 |
| 2432 | Мільярд одиниць (продукції) | млрд. од | - | 0645 |
| 2433 | Тисяча гривень у діючих цінах | тис. грн. діюч. цінах | - | - |
| 2434 | Мільйон гривень у діючих цінах | млн. грн. діюч. цінах | - | - |
| 2435 | Відсоток до відповідного періоду | %/відп. періоду | - | - |
| 2436 | Гривня у відпускних цінах | грн. відпуск. цінах | - | - |
| 2437 | Тисяча гривень у відпускних цінах | тис. грн. відпуск. цінах | - | - |
| 2438 | Мільйон гривень у відпускних цінах | млн. грн. відпуск. цінах | - | - |
| 2439 | Копійка у діючих цінах | коп. діюч. цінах | - | - |
| 2440 | Гривня у діючих цінах | грн. діюч. цінах | - | - |
| 2441 | Тисяча гривень у порівняних цінах | тис. грн. порівн. цінах | - | - |
| 2442 | Мільйон гривень у порівняних цінах | млн. грн. порівн. цінах | - | - |
| 2443 | Відсоток до початку періоду | %/поч. періоду | - | - |
| 2444 | Відсоток до відповідного періоду попереднього року | %/відп. періоду поперед.року | - | - |
| 2445 | Питома вага, % | питом. вага | - | - |
| 2446 | Одиниця обміну вартості первісна | Од.обміну варт.перв | - | - |
| 2447 | Одиниця обміну вартості ринкова | Од.обміну варт.ринк | - | - |
| 2448 | Одиниця обміну вартості номінальна | Од.обміну варт.номін | - | - |
| 2449 | Одиниця обміну вартості балансова | Од.обміну варт. баланс | - | - |
| 2450 | Одиниця обміну вартості відновлена | Од.обміну варт. віднов | - | - |
| 2451 | Одиниця обміну вартості залишкова | Од.обміну варт. залиш | - | - |
| 2452 | Одиниця обміну вартості ліквідаційна | Од.обміну варт. ліквід | - | - |
| 2453 | Одиниця обміну вартості корисного використання об'єкта основних засобів | Од.обміну варт.корис. викор.об.ОЗ | - | - |
| 2454 | Гривня | грн | - | - |
| 2455 | Тисяча гривень | тис. грн | - | - |
| 2456 | Мільйон гривень | млн. грн | - | - |
| 2457 | Умовна одиниця | умов.од | - | - |
| 2458 | Тисяча умовних одиниць | тис. умов.од | - | - |
| **25** | **ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ІНФОРМАТИЦІ** | | | |
| 2501 | Біт | біт | bit | 0090 |
| 2502 | Кілобіт | кбіт | kbit | - |
| 2503 | Мегабіт | Мбіт | Mbit | - |
| 2504 | Байт | байт | byte | 0093 |
| 2505 | Кілобайт | кбайт | kbyte | 0342 |
| 2506 | Мегабайт | Мбайт | Mbyte | 0343 |
| 2507 | Гігабайт | Гбайт | Gbyte | - |
| 2508 | Біт на міліметр | біт/мм | bit/mm | - |
| 2509 | Біт на дюйм | біт/дюйм | bit/in | - |
| 2510 | Байт на міліметр | байт/мм | byte/mm | - |
| 2511 | Символ (код знака) | симв | - | 1223 |
| 2512 | Модуль | мод | - | 1217 |
| 2513 | Операція | опер | - | - |
| 2514 | Тисяча операцій | тис.опер | - | 1231 |
| 2515 | Операцій за секунду | опер/с | - | - |
| 2516 | Мільйон операцій за секунду | млн.опер/с | - | 0186 |
| 2517 | Машинне слово | маш.сл | - | - |
| 2518 | Розряд (числа, машинного слова) | розр | - | - |
| 2519 | Комірка пам'яті (інформаційна) | комір.п | - | - |
| 2520 | Тисяча комірок пам'яті (інформаційна) | тис.комір.п | - | - |
| 2521 | Біт за секунду | біт/с | bit/s | - |
| 2522 | Кілобіт за секунду | кбіт/с | kbit/s | - |
| 2523 | Мегабіт за секунду | Мбіт/с | Mbit/s | - |
| 2524 | Байт за секунду | байт/с | byte/s | - |
| 2525 | Бод | бод | baud | 1180 |
| 2526 | Кілобод | кбод | kbaud | - |
| 2527 | Лінія (інформ.) | лін | - | 0693 |
| 2528 | Канал (пересилання даних) | кан | - | - |
| 2529 | Пакет даних | пак.дан | - | - |
| 2530 | Тисяча пакетів даних | тис.пак.дан | - | - |
| 2531 | Кадр | кадр | - | 1208 |
| 2532 | Транзакція | транз |  | - |
| 2533 | Запит | запит |  | - |
| 2534 | Документ | докум |  | - |
| 2535 | Документо-рядок | докум.ряд |  | - |
| 2536 | Запис | запис |  | - |
| 2537 | Транзакція в секунду | транз/с |  | - |
| 2538 | Документів у рік | докум/р. |  | - |
| 2539 | Документо-рядків у рік | докум.ряд/р. |  | - |
| 2540 | Показник | показ |  | - |
| 2541 | Показників у рік | показ/р. |  | - |
| 2542 | Команд за секунду | команд/с |  | - |
| 2543 | Кібібіт | Кібіт | Kibit | - |
| 2544 | Мебібіт | Мібіт | Mibit | - |
| 2545 | Кібібайт | Кібайт | Kibyte | - |
| 2546 | Мебібайт | Мібайт | Mibyte | - |
| 2547 | Гібібайт | Гібайт | Gibyte | - |
| 2548 | Кібібіт за секунду | Кібіт/с | Kibit/s | - |
| 2549 | Мебібіт за секунду | Мібіт/с | Mibit/s | - |
| **26** | **ОСВІТА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я** | | | |
| 2601 | Місце для сидіння | місц.сидін | - | 1260 |
| 2602 | Крісло | крісл | - | 1318 |
| 2603 | Кушетка | кушет | - | 1319 |
| 2604 | Ванна | ванн | - | 1321 |
| 2605 | Ліжко | ліжк | - | 0669 |
| 2606 | Тисяча ліжок | тис.ліжк | - | 0941 |
| 2607 | Тисяча учнівських місць | тис.учн.місц | - | 0939 |
| 2608 | Тисяча учнівських ліжок | тис.учн.ліжк | - | 1106 |
| 2609 | Відвідувань за зміну | відв/змін | - | 0225 |
| 2610 | Доза | доз | - | 0639 |
| 2611 | Тисяча доз | тис.доз | - | 0640 |
| 2612 | Препарат | преп | - | 0739 |
| 2613 | Аналіз | анал | - | - |
| 2614 | Мільйон аналізів | млн.анал | - | 1162 |
| **27** | **ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 1** | | | |
| 2701 | Погонний сантиметр | пог.см | - | - |
| 2702 | Погонний метр | пог.м | - | 0011 |
| 2703 | Десять погонних метрів | 10 пог.м | - | 0899 |
| 2704 | Сто погонних метрів | 100 пог.м | - | 0022 |
| 2705 | Тисяча погонних метрів | тис.пог.м | - | 0012 |
| 2706 | Мільйон погонних метрів | млн.пог.м | - | 0013 |
| 2707 | Умовний метр | умов.м | - | 0014 |
| 2708 | Десять умовних метрів | 10 умов.м | - | - |
| 2709 | Сто умовних метрів | 100 умов.м | - | - |
| 2710 | Тисяча умовних метрів | тис.умов.м | - | 0015 |
| 2711 | Мільйон умовних метрів | млн.умов.м | - | 0016 |
| 2712 | Тисяча метрів | тис.м | - | 0860 |
| 2713 | Мільйон метрів | млн.м | - | 0861 |
| 2714 | Умовний погонний метр | умов.пог.м | - | 0999 |
| 2715 | Сто умовних погонних метрів | 100 умов.пог.м | - | - |
| 2716 | Тисяча умовних погонних метрів | тис.умов.пог.м | - | 0867 |
| 2717 | Метр умовного діаметра | м умов.діам | - | 0564 |
| 2718 | Відправко-кілометр | від.км | - | 0407 |
| 2719 | Погонний кілометр | пог.км | - | 1087 |
| 2720 | Тисяча еквівалентних кілометрів | тис.екв.км | - | 0030 |
| 2721 | Тисяча кілометрів умовного діаметра | тис.км умов. діам | - | 0032 |
| 2722 | Кілометр умовним діаметром 50 мм | км умов.діам 50 мм | - | 0034 |
| 2723 | Тисяча кілометрів у приведеному обчисленні | тис.км прив. обчис | - | 0033 |
| 2724 | Метр жили | м жил | - | - |
| 2725 | Тисяча метрів жили | тис.м жил | - | - |
| 2726 | Кілометр жили | км жил | - | 1021 |
| 2727 | Тисяча кілометрів жили | тис.км жил | - | 1022 |
| 2728 | Метр прокладки | м прокл | - | 0029 |
| 2729 | Тисяча метрів прокладки | тис.м прокл | - | 0026 |
| 2730 | Штука на погонний метр | шт/пог.м | - | 0550 |
| 2731 | Тисяча штук на тисячу метрів | тис.шт./тис.м | - | 0549 |
| 2732 | Метр обплетення | м обпл | - | 0866 |
| 2733 | Тисяча метрів обплетення | тис.м обпл | - | 0023 |
| 2734 | Метр на штуку | м/шт | - | 0511 |
| 2735 | Тисяча квадратних міліметрів | тис.мм 2 | - | 0052 |
| 2736 | Тисяча квадратних сантиметрів | тис.см 2 | - | 0054 |
| 2737 | Мільйон квадратних сантиметрів | млн.см 2 | - | - |
| 2738 | Мільярд квадратних сантиметрів | млрд.см 2 | - | 0060 |
| 2739 | Тисяча квадратних дециметрів | тис.дм 2 | - | 0056 |
| 2740 | Мільйон квадратних дециметрів | млн.дм 2 | - | 0870 |
| 2741 | \*Тисяча квадратних метрів | тис.м 2 | - | 0058 |
| 2742 | Мільйон квадратних метрів | млн.м 2 | - | - |
| 2743 | Мільярд квадратних метрів | млрд.м 2 | - | 1027 |
| 2744 | Квадратний метр на тонну | м 2/т | - | 0512 |
| 2745 | Тисяча квадратних метрів стрічки | тис.м 2 стріч | - | 0874 |
| 2746 | Тисяча квадратних метрів приведених | тис.м 2 прив | - | 0957 |
| 2747 | Тисяча квадратних метрів умовної товщини | тис.м 2 умов. товщ | - | 1149 |
| 2748 | Квадратний метр в умовному обчисленні | м 2 умов.обчис | - | 0859 |
| 2749 | Квадратний метр умовний | м 2 умов | - | 0081 |
| 2750 | Тисяча квадратних метрів умовних | тис.м 2 умов | - | 0082 |
| 2751 | Мільйон квадратних метрів умовних | млн.м 2 умов | - | 0083 |
| 2752 | Квадратний метр прокладок | м 2 прокл | - | 0156 |
| 2753 | Тисяча квадратних метрів прокладок | тис.м 2 прокл | - | 0080 |
| 2754 | Мільйон квадратних метрів у 2 мм обчисленні | млн.м 2 2 мм обчис | - | 0871 |
| 2755 | Мільйон квадратних метрів умовної товщини 10 мм | млн.м 2 умов. товщ 10 мм | - | 1148 |
| 2756 | Квадратний метр у натуральному обчисленні | м 2 нат.обчис | - | 0107 |
| 2757 | Сто квадратних метрів у натуральному обчисленні | 100 м 2 нат. обчисл | - | - |
| 2758 | Тисяча квадратних метрів у натуральному обчисленні | тис.м 2 нат. обчисл | - | 0075 |
| 2759 | Мільйон квадратних метрів у натуральному обчисленні | млн.м 2 нат. обчис | - | 0873 |
| 2760 | Квадратний метр еквівалентний | м 2 екв | - | 0084 |
| 2761 | Сто квадратних метрів еквівалентних | 100 м 2 екв | - | - |
| 2762 | Тисяча квадратних метрів еквівалентних | тис.м 2 екв | - | 0085 |
| 2763 | Мільйон квадратних метрів еквівалентних | млн.м 2 екв | - | 0086 |
| 2764 | Сто квадратних метрів в умовному обчисленні | 100 м 2 умов. обчис | - | - |
| 2765 | Тисяча квадратних метрів в умовному обчисленні | тис.м 2 умов. обчис | - | 0091 |
| 2766 | Тисяча квадратних метрів умовної товщини 10 мм | тис. м 2 умов. товщ 10 мм | - | 0076 |
| 2767 | \*Мільйон кубічних метрів | млн.м 3 | - | 0115 |
| 2768 | Кубічний метр стандартний | м 3 станд | - | 1119 |
| 2769 | Кубічний метр щільний | м 3 щілн | - | 1036 |
| 2770 | Сто кубічних метрів щільних | 100 м 3 щілн | - | - |
| 2771 | Тисяча кубічних метрів щільних | тис.м 3 щілн | - | 0136 |
| 2772 | Мільйон кубічних метрів щільних | млн.м 3 щілн | - | - |
| 2773 | Тисяча кубічних метрів місткості ковша | тис.м 3 міст. ковша | - | 0147 |
| 2774 | Тисяча канало-кілометрів | тис.кан.км | - | 1199 |
| 2775 | Мільйон квадратних метрів у 22 мм обчисленні | млн.м 2 22 мм обчис | - | 1213 |
| 2776 | Тисяча квадратних кілометрів | тис.км 2 | - | 0063 |
| 2777 | Мільйон квадратних кілометрів | млн.км 2 | - | - |
| 2778 | Сто кубічних метрів | 100 м 3 | - | - |
| 2779 | Тисяча кубічних метрів | тис.м 3 | - | 0114 |
| 2780 | Сто кубічних метрів приведених | 100 м 3 прив | - | - |
| 2781 | Тисяча кубічних метрів приведених | тис.м 3 прив | - | 0140 |
| 2782 | Мільйон кубічних метрів приведених | млн.м 3 прив | - | 0141 |
| 2783 | Мільярд кубічних метрів на кілометр | млрд.м 3/км | - | 0312 |
| 2784 | Кубічний метр виробів | м 3 вироб | - | 0144 |
| 2785 | Тисяча кубічних метрів виробів | тис.м 3 вироб | - | 0877 |
| 2786 | Тисяча умовних кубічних метрів виробів | тис.умов.м 3 вироб | - | - |
| **28** | **ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 2** | | | |
| 2801 | Мілілітр за годину | мл/год | - | - |
| 2802 | Тисяча декалітрів за рік | тис.дал/р. | - | 0978 |
| 2803 | Міліметр за годину | мм/год | - | 1191 |
| 2804 | Кубічний міліметр за годину | мм 3/год | - | 1184 |
| 2805 | Грам на метр у квадраті | г/м 2 | - | 1181 |
| 2806 | Кілограм одинці роботи розділення | кг одн.роб. розд | - | 1035 |
| 2807 | Кілограм за годину | кг/год | - | 0578 |
| 2808 | Тисяча декалітрів за добу | тис.дал/доб | - | 0598 |
| 2809 | Тисяча кубічних метрів місткості | тис.м 3 міст | - | 0145 |
| 2810 | Тисяча умовних кубічних метрів | тис.ум.м 3 | - | 0879 |
| 2811 | Тисяча кубічних метрів комплектів | тис.м 3 компл | - | 0131 |
| 2812 | Тисяча декалітрів | тис.дал | - | 0125 |
| 2813 | Мільйон декалітрів | млн.дал | - | - |
| 2814 | Кілограм на моноблок | кг/мнбл | - | 0498 |
| 2815 | Кілограм на тонно-кілометр | кг/ткм | - | 0500 |
| 2816 | Умовний кілограм | умов.кг | - | 0780 |
| 2817 | Тонна за годину | т/год | - | 0531 |
| 2818 | Тонна на тисячу квадратних метрів | т/тис.м 2 | - | 0529 |
| 2819 | Тонна за добу в асортименті | т/доб.асорт | - | 0848 |
| 2820 | Тисяча тонн за добу | тис.т/доб | - | 0557 |
| 2821 | Кубічний метр умовний | м 3 умов | - | - |
| 2822 | Грам на кіловат-годину | г/кВт·год | - | 1049 |
| 2823 | Кілограм на міліметр ширини | кг/мм шир | - | - |
| 2824 | Тисяча кубічних метрів на кілокалорію | тис.м 3/ккал | - | 1242 |
| 2825 | Метро-уточина | м.уточ | - | 1265 |
| 2826 | \*Кілограм сухої на 90 % речовини | кг сух. 90 % реч | - | 1892 |
| 2827 | \*Тонна сухої на 90 % речовини | т сух. 90 % реч | - | 1893 |
| 2828 | Одиниця на тонну | од/т | - | 0493 |
| 2829 | Тонна на трудомісткість | т/трудом | - | 1264 |
| 2830 | Тонна теоретичної маси | т теор.мас | - | 0191 |
| 2831 | Тонна масла | т масл | - | 0189 |
| 2832 | Тонна скломаси | т скломас | - | 0177 |
| 2833 | Тонна сировини | т сиров | - | 0178 |
| 2834 | Кілограм вторсировини | кг вторсиров | - | 1092 |
| 2835 | Мілілітр води | мл води | - | - |
| 2836 | Сто квадратних метрів | 100 м 2 | - | 1279 |
| 2837 | Тисяча гектолітрів | тис.гл | - | 0129 |
| 2838 | Погонний метр умовним діаметром 50 мм | пог.м умов.діам 50 мм | - | 1278 |
| 2839 | Тисяча літрів | тис.л | - | 0124 |
| 2840 | Нетто-тонна | нетто т | - | - |
| 2841 | Кількість пригод | кільк.приг | - | 1334 |
| 2842 | Кубічний метр за хвилину | м 3/хв | - | 1335 |
| 2843 | Тисяча проб | тис.проб | - | 1341 |
| 2844 | Тисяча півлітрів | тис.півл | - | - |
| 2845 | Кубічний метр на тонну | м 3/т | m 3/t | 1235 |
| 2846 | Тисяча ліній | тис.лін | - | 0123 |
| 2847 | Метр умовним діаметром 50 мм | м умов.діам 50 мм | - | 1258 |
| 2848 | Мільйон літрів | млн.л | - | 0126 |
| 2849 | Мільярд літрів | млрд.л | - | 0128 |
| 2850 | Кубічний метр комплектів | м 3 компл | - | 1311 |
| 2851 | Мільйон декалітрів за рік | млн.дал/р. | - | 0979 |
| 2852 | Тонна умовного палива | т умов.палив | - | 0199 |
| 2853 | Тонно-номер | т.номер | - | 0894 |
| 2854 | Тисяча кубічних метрів за рік | тис.м 3/р. | - | 1346 |
| 2855 | Тонна за рік | т/р. | - | 0844 |
| 2856 | Тонна у перерахунку на 100 % поживних речовин | т перерах.100 % поживн.реч | - | 0175 |
| 2857 | Тисяча тонн у перерахунку на 100 % поживних речовин | тис.т перерах. 100 % поживн. реч | - | 0146 |
| 2858 | Тисяча тонно-номерів | тис.т.номер | - | 0895 |
| 2859 | Тисяча тонн конденсату | тис.т конд | - | 0347 |
| 2860 | Квадратний метр загальної площі навчально-лабораторних будівель | м 2 заг.площ. навч.лаб.буд | - | 1385 |
| 2861 | Квадратний метр дзеркала води | м 2 дзерк.вод | - | 1387 |
| 2862 | Центнер фізичної маси | ц фіз.мас | - | 1390 |
| 2863 | Тисяча кубічних метрів за добу-градус | тис.м 3/доб.градус | - | 1395 |
| 2864 | Тонна умовної вологості | т умов.волог | - | 0197 |
| 2865 | Тисяча тонно-операцій | тис.т.опер | - | 1397 |
| 2866 | Мільйон кубічних метрів манометричного напору | млн.м 3 маном. нап | - | 1402 |
| 2867 | Тисяча тонн на людину | тис.т/люд | - | 1108 |
| 2868 | Тонна сухої маси | т сух.маси | - | 1396 |
| 2869 | Тонна умовної місткості | т.умов.міст | - | 0188 |
| 2870 | Корд | корд | - | 1826 |
| 2871 | Тисяча тонн детвейта | тис.т детв | - | 1044 |
| 2872 | Комплект на тонну | компл/т | - | 0502 |
| 2873 | Тисяча тонн умовних одиниць | тис.т умов.од | - | 0900 |
| 2874 | Тисяча тонн поживних речовин | тис.т пож.реч | - | 0902 |
| 2875 | Мільйон тонн поживних речовин | млн.т пож.реч | - | 1135 |
| 2876 | Кубічний метр приведений | м 3 прив | - | 0904 |
| 2877 | Мільйон тонн одноразового зберігання | млн.т однораз. збер | - | 1086 |
| 2878 | Дедвейт-тонна | дедв.т | - | 0990 |
| 2878 | Тонно-процент | т/% | **-** | **-** |
| 2879 | Тисяча гектарів порцій | тис.га порц | - | 0724 |
| 2879 | Тонна на місяць | т/міс. | **-** | - |
| 2880 | Тонно-танід | т.танід | - | 0184 |
| **29** | **ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 3** | | | |
| 2901 | Тонна за добу | т/доб | - | 0932 |
| 2902 | Тонна сухої білизни за зміну | т сух.білиз/змін | - | - |
| 2903 | Тонна приведена | т прив | - | - |
| 2904 | Тонна товарної продукції | т тов.прод | - | 0897 |
| 2905 | Мільйон тонн умовної вологості | млн.т умов. волог | - | 0898 |
| 2906 | Машина | маш | - | 1056 |
| 2907 | Блок | блок | - | 0408 |
| 2908 | Машино-година | маш.год | - | 0967 |
| 2909 | Грам речовини, яка поділяється | г реч.поділ |  | - |
| 2910 | Система | сист | - | 0740 |
| 2911 | Об'єкт | об'єкт | - | 1047 |
| 2912 | Установка | уст | - | 0406 |
| 2913 | Пристрій | пристр | - | 1059 |
| 2914 | Секція | секц | - | 0755 |
| 2915 | Тисяча секцій | тис.секц | - | 0756 |
| 2916 | Станція | станція | - | 0762 |
| 2917 | Стан | стан | - | 1073 |
| 2918 | Тисяча станів | тис.стан | - | 0761 |
| 2919 | Одиниця умовного палива | од.умов.пал | - | - |
| 2920 | Гірка | гірка | - | 1076 |
| 2921 | Маса квадратного метра | маса м 2 | - | - |
| 2922 | Фабрика | фабр | - | 1200 |
| 2923 | Пункт | пункт | - | 0961 |
| 2924 | Парк | парк | - | 1009 |
| 2925 | Проліт | прол | - | 0743 |
| 2926 | Дія | дія | - | 0827 |
| 2927 | Профіль | профіль | - | 1095 |
| 2928 | Трубка | труб | - | 0772 |
| 2929 | Стрічка | стріч | - | 0691 |
| 2930 | Тисяча стрічок | тис.стріч | - | 0692 |
| 2931 | Частка | частка |  | 1214 |
| 2932 | Тисяча елементів | тис.елем | - | 1147 |
| 2933 | Патрон | патр | - | 0817 |
| 2934 | \*Виріб | виріб | - | 0657 |
| 2935 | Тисяча виробів | тис.вироб | - | 0658 |
| 2936 | Мільйон виробів | млн.вироб | - | 0659 |
| 2937 | Мільярд виробів | млрд.вироб | - | 0660 |
| 2938 | Комплект | компл | - | 0671 |
| 2939 | Сто комплектів | 100 компл | - | 0234 |
| 2940 | Тисяча комплектів | тис.компл | - | 0673 |
| 2941 | Мільйон комплектів | млн.компл | - | 0674 |
| 2942 | Вік | вік | - | 0368 |
| 2943 | Боєкомплект | боєкомпл | - | 0619 |
| 2944 | Півкомплект | півкомпл | - | 0672 |
| 2945 | Умовна плитка | умов.плит | - | 0741 |
| 2946 | Мільйон умовних плиток | млн.умов.плит | - | 0733 |
| 2947 | Карто-відходи | картовідх | - | 0845 |
| 2948 | Кільце | кільц | - | 1067 |
| 2949 | Тисяча умовних плиток | тис.умов.плит | - | 0732 |
| 2950 | Туб | туб | - | 0774 |
| 2951 | Тисяча тубів | тис.туб | - | 0775 |
| 2952 | Тисяча умовних тубів | тис.умов.туб | - | - |
| 2953 | Контур | конт | - | 1145 |
| 2954 | Комплектів на один круг | компл.на круг | - | 1157 |
| 2955 | Комплектів на десять кругів | компл.на 10 кругів | - | 1158 |
| 2956 | Комплектів на двадцять кругів | компл.на 20 кругів | - | 1159 |
| 2957 | Умовний кусок | умов.кус | - | - |
| 2958 | Тисяча умовних труб | тис.умов.тр | - | - |
| 2959 | Тисяча штук заготовок | тис.шт.заг | - | 1065 |
| 2960 | Тисяча штук кілець | тис.шт.кілець | - | 1066 |
| 2961 | Тисяча з'єднань | тис.з'єдн | - | 1062 |
| 2962 | Тисяча штук секцій | тис.шт.секц | - | 1074 |
| 2963 | Тисяча боєкомплектів | тис.боєкомпл | - | 0620 |
| 2964 | Натуральна одиниця | нат.од | - | 1113 |
| 2965 | Мільярд екземплярів | млрд.екз | - | 1143 |
| 2966 | Станція на 900 телефонних каналів | станція 900 тел.канал | - | 1122 |
| 2967 | Станція на 720 телефонних каналів | станція 720 тел.канал | - | 1124 |
| 2968 | Станція на 30 телефонних каналів | станція 30 тел. канал | - | 1130 |
| 2969 | Станція на 2 системи | станція 2 сист | - | 1123 |
| **30** | **ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 4** | | | |
| 3001 | Заправка | запр | - | 0652 |
| 3002 | Зарядка | зар | - | 0653 |
| 3003 | Ланка | ланк | - | 0654 |
| 3004 | Тисяча ланок | тис.ланк | - | 0655 |
| 3005 | Мільйон ланок | млн.ланк | - | 0656 |
| 3006 | Метр на верстато-місяць | м/верст.місяць | - | 1008 |
| 3007 | Кількість смуг | кільк.смуг | - | 0947 |
| 3008 | Середній текс | середн.текс | - | 0209 |
| 3009 | Кількість | кільк | - | 1004 |
| 3010 | Розмір | розм | - | 1195 |
| 3011 | Порція | порц | - | 0737 |
| 3012 | Пари за годину | пар/год | - | - |
| 3013 | Наважка | наваж | - | 0705 |
| 3014 | Тисяча стиків | тис.стик | - | 0763 |
| 3015 | Фаза | фаз | - | 0782 |
| 3016 | Полюс | полюс | - | 0736 |
| 3017 | Тисяча полюсів | тис.полюс | - | 1020 |
| 3018 | Номер | ном | - | 0708 |
| 3019 | Тисяча номерів | тис.ном | - | 0709 |
| 3020 | Паспорт | пасп | - | 0714 |
| 3021 | Формуляр | форм | - | 0787 |
| 3022 | Номер сита | ном.сит | - | - |
| 3023 | Тисяча натуральних кварців | тис.нат.кварц | - | 0821 |
| 3024 | Тисяча штук у 200-аркушному обчисленні | тис.шт.200 арк. обчис | - | 0568 |
| 3025 | Штука на гігакалорію за годину | шт.Гкл/год | - | 0546 |
| 3026 | Штука на кіловат | шт/кВт | - | 0547 |
| 3027 | Тисяча працівників | тис.прац | - | - |
| 3028 | Тисяча штук у 50-аркушному обчисленні | тис.шт.50 арк. обчис | - | 0567 |
| 3029 | Колодка | колодка | - | 0700 |
| 3030 | Тисяча колодок | тис.колодок | - | 1100 |
| 3031 | Тисяча визначених елементів | тис.визн.елемент | - | 1103 |
| 3032 | Кіносеанс | кіносеанс | - | 1209 |
| 3033 | Камера | камер | - | 0335 |
| 3034 | Грам на кілограм | г/кг | g/kg | - |
| 3035 | Картоколонки | картоколон | - | 0846 |
| 3036 | Процес | процес | - | 1010 |
| 3037 | Дубль | дубль | - | 0857 |
| 3038 | Постановка | постан | - | 0937 |
| **31** | **ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 5** | | | |
| 3101 | Мільярд штук за рік | млрд.шт/р. | - | 0561 |
| 3102 | Тисяча відвідувань | тис.відв | - | - |
| 3103 | Пост | пост | - | 0955 |
| 3104 | Напрямок | напр | - | 0956 |
| 3105 | Кусок | куск | - | 0687 |
| 3106 | Тисяча кусків | тис.куск | - | 0688 |
| 3107 | Мільйон кусків | млн.куск | - | 0689 |
| 3108 | Тисяча умовних кусків | тис.умов.куск | - | 0690 |
| 3109 | Мільйон умовних кусків | млн.умов.куск | - | 0679 |
| 3110 | Тисяча тонн одноразового зберігання | тис.т однораз. збер | - | 0139 |
| 3111 | Кілограм на тонну | кг/т | kg/t | 1220 |
| 3112 | Тисяча кілограм-сила-метр | тис.кгс.м | - | 0253 |
| 3113 | Мільйон кілограм-сила-метр | млн.кгс.м | - | 0254 |
| 3114 | Трильйон штук | трлн.шт | - | 1884 |
| 3115 | \*Міцність спирту за об'ємом | міцн.спирт. об'єм | - | 1887 |
| 3116 | \*Галон спирту встановленої міцності | гал.спирт.вст. міцн | - | 1890 |
| 3117 | Вид | вид | - | 1139 |
| 3118 | \*Частина | част | - | 1211 |
| 3119 | Фронт | фронт | - | 1146 |
| 3120 | Година звучання | год.зв | - | 1099 |
| 3121 | Відділення | відд | - | 0942 |
| **32** | **МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 2** | | | |
| 3201 | Децитекс | децитекс | dtex | - |
| 3202 | Сантиньютон на текс | сН/текс | cN/tex | - |
| 3203 | Кубічний метр на кілограм-секунда у квадраті | м 3/кг·с 2 | m 3/kg·s 2 | - |
| 3204 | Торр (= 1/760 атм = 133,3224 Па) | Торр | Torr | - |

(частина друга із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету  стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.98 р. N 114,  від 29.08.2001 р. N 432,  від 05.03.2002 р. N 121,  наказом Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України від 21.07.2015 р. N 847, *зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України від 21..07.2015 р. N 847, набирають чинності з 01.10.2015 р.*)

|  |
| --- |
| ДОДАТОК А (довідковий) |

**АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Код |
| Абонент | 1761 |
| Автомат | 1628 |
| Автомобіле-година | 2301 |
| Автомобіле-день | 2304 |
| Автомобіле-доба | 2273 |
| Автомобіле-кілометр | 2313 |
| Автомобіле-місце-день | 2310 |
| Автомобіле-тонно-день | 2307 |
| Автомобіль | 2279 |
| Автомобіль умовний | 2278 |
| Автотонна | 2275 |
| Автоцистерна | 2281 |
| \*Акр (= 4840 кв.ярдів = 4046,856 м 2) | 0133 |
| \*Ампер | 0601 |
| Ампер на квадратний метр | 0617 |
| Ампер на квадратний метр-кельвін у квадраті | 1309 |
| Ампер на квадратний міліметр | 0621 |
| Ампер на квадратний сантиметр | 0620 |
| Ампер на кілограм | 1243 |
| Ампер на метр | 0622 |
| Ампер на міліметр | 0625 |
| Ампер на сантиметр | 0624 |
| Ампер-виток | 0722 |
| Ампер-година | 0614 |
| Ампер-квадратний метр | 0716 |
| Ампер-квадратний метр на джоуль-секунду | 1101 |
| Ампер-секунда | 0616 |
| Ампула | 2031 |
| Аналіз | 2613 |
| Ангстрем (= 1·10 -10 м) | 0110 |
| Ангстрем у мінус першому степені | 1304 |
| Апарат | 1629 |
| \*Ар (сотка) (= 100 м 2) | 0131 |
| Аркуш | 1716 |
| Аркуш авторський (= 40000 зн.) | 1719 |
| Аркуш друкарський | 1724 |
| Аркуш мікрофіші | 1733 |
| Аркуш набору | 1730 |
| Аркуш обліково-видавничий (= 40000 зн.) | 1720 |
| Аркуш опису | 1731 |
| Аркуш паперовий | 1721 |
| Аркуш приведений | 1726 |
| Аркуш умовний друкарський | 1723 |
| Аркуш фізичний друкарський | 1722 |
| Аркуш-відбиток | 1727 |
| Астрономічна одиниця (= 1,496·10 11 м) | 0113 |
| Позицію скасовано |  |
| Позицію скасовано |  |
| Атоджоуль | 0410 |
| Атомна одиниця маси (= 1,65976·10 -27 кг) | 0320 |
| Байт | 2504 |
| Байт за секунду | 2524 |
| Байт на міліметр | 2510 |
| Балон | 2034 |
| Банка | 2039 |
| Банка консервна | 2051 |
| \*Бар(= 1·10 5 Па) | 0371 |
| Барабан | 2081 |
| \*Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л) | 0157 |
| \*Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм 3) | 0158 |
| Барн (= 1·10 -28 м 2) | 1201 |
| Бджолосім'я | 1457 |
| \*Бекерель | 1106 |
| Бекерель на квадратний метр | 1119 |
| Бекерель на кілограм | 1112 |
| Бекерель на кубічний метр | 1117 |
| Бекерель на моль | 1116 |
| Бел | 0901 |
| Бер (біологічний еквівалент рентгена, рем)  (= 0,01 Зв = 100 ерг/г) | 1252 |
| Біт | 2501 |
| Біт за секунду | 2521 |
| Біт на дюйм | 2509 |
| Біт на міліметр | 2508 |
| Блок | 2907 |
| \*Бобіна | 2082 |
| Бобіна кінофото | 1766 |
| Бод | 2525 |
| Боєкомплект | 2943 |
| Бочка | 2027 |
| Бочка дерев'яна | 2055 |
| Бочка металева | 2057 |
| Бочка металева на 15 кг | 2058 |
| Бочка металева на 10 кг | 2056 |
| Бочка металева на 115 кг | 2059 |
| Бочонок | 2028 |
| \*Брутто-реєстрова тонна | 2350 |
| Брутто-тонна | 2267 |
| Брутто-тонно-кілометр | 2286 |
| Бутель | 2046 |
| Бухта | 2084 |
| \*Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм 3) | 0160 |
| \*Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм 3) | 0159 |
| Вагон | 2247 |
| Вагон за добу | 2245 |
| Вагоно-година | 2210 |
| Вагоно-день | 2206 |
| Вагоно-кілометр | 2208 |
| Вагоно-комплект | 2250 |
| Ванна | 2604 |
| \*Вантажопідйомність у метричних тоннах | 2351 |
| Вар (реактивна потужність) | 0689 |
| Вар-година на оберт | 1830 |
| \*Ват | 0417 |
| Ват на квадратний метр | 0807 |
| Ват на квадратний метр-кельвін | 0515 |
| Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому степені | 0827 |
| Ват на кельвін | 0519 |
| Ват на кілограм | 1233 |
| Ват на кубічний метр | 1232 |
| Ват на метр-кельвін | 0513 |
| Ват на метр-стерадіан | 0828 |
| Ват на стерадіан | 0805 |
| Ват на стерадіан-квадратний метр | 0806 |
| Ват на стерадіан-кубічний метр | 0830 |
| Ват-година на оберт | 1829 |
| \*Ват-година | 0411 |
| Ват-секунда | 0535 |
| \*Вебер | 0705 |
| Вебер на метр | 0706 |
| \*Великий грос (= 12 гросів) | 2128 |
| Веретено | 1610 |
| Верстат | 1640 |
| Верстато-година | 1638 |
| Верстато-місяць | 1639 |
| Вид | 3117 |
| Видання періодичне | 1769 |
| \*Виріб | 2934 |
| Відбиток поліграфічний | 1734 |
| Відвідування | 1762 |
| Відвідувань за зміну | 2609 |
| Відділення | 3121 |
| Відеорулон (кінофото) | 1767 |
| Відправко-кілометр | 2718 |
| Відсоток | 2423 |
| Відсоток до відповідного періоду | 2435 |
| Відсоток до відповідного періоду попереднього року | 2444 |
| Відсоток до початку періоду | 2443 |
| Відсоток на 1 °C | 1833 |
| Вік | 2942 |
| Водневий показник (pH) | 1523 |
| \*Водотоннажність | 2318 |
| \*Вольт | 0641 |
| Вольт на кельвін | 1307 |
| Вольт на метр | 0646 |
| Вольт на міліметр | 0650 |
| Вольт на сантиметр | 0649 |
| Вольт у квадраті на кельвін у квадраті | 1305 |
| Вольт-ампер | 0684 |
| \*Вузол (= 1м.миля/год) | 0182 |
| Гал (= 0,01 м/с 2) | 0187 |
| \*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л) | 0149 |
| \*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л) | 0150 |
| \*Галон спирту встановленої міцності | 3116 |
| \*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм 3) | 0151 |
| Гаус | 0719 |
| Гаусова одиниця електричного заряду (= 3,335664·10 -10 Кл) | 0727 |
| Гаусова одиниця електричного зміщення (= 2,65442·10 -7 Кл/м 2) | 0730 |
| Гаусова одиниця електричного потенціалу (= 2,99792458·10 2 В) | 0729 |
| Гаусова одиниця намагніченості (= 10 3 А/м) | 0732 |
| Гаусова одиниця напруженості електричного поля (= 2,99792458·10 4 В/м) | 0728 |
| Гаусова одиниця поляризованості (= 3,33564·10 -5 Кл/м 2) | 0731 |
| Гаусова одиниця сили електричного струму (= 3,335664·10 -10 А) | 0726 |
| \*Гектар (= 100 ар) | 0132 |
| Гектар умовний еталонний | 1403 |
| \*Гектобар | 0370 |
| Гектоват | 0422 |
| Гектоват-година | 0416 |
| \*Гектограм (= 100 г) | 2129 |
| \*Гектокілограм (= 100 кг) | 2130 |
| \*Гектолітр | 0141 |
| \*Гектолітр чистого спирту | 2088 |
| \*Гектометр (= 100 м) | 2131 |
| Гектопаскаль | 0364 |
| Генрі | 0708 |
| Генрі на метр | 0713 |
| Генрі у мінус першому степені | 0717 |
| \*Герц | 0201 |
| Герц на вольт | 0733 |
| Гібібайт | 2547 |
| Гігабайт | 2507 |
| \*Гігабекерель | 1115 |
| Гігават | 0418 |
| \*Гігават-година (мільйон кіловат-годин) | 0413 |
| Гігагерц | 0203 |
| Гігаґрей | 1225 |
| Гігаджоуль | 0405 |
| Гігаелектрон-вольт | 1105 |
| Гігакалорія | 0534 |
| Гігакалорія за годину | 1811 |
| Гігакулон на кубічний метр | 0627 |
| Гігаом | 0665 |
| Гігаом-метр | 0671 |
| Гігапаскаль | 0361 |
| Гільберт (= 0,795775 А) | 0723 |
| Гірка | 2920 |
| \*Година | 0175 |
| Година звучання | 3120 |
| Година на добу | 2411 |
| Голова | 1407 |
| Голова приплоду | 1411 |
| Гон (метричний градус) (= 1,57·10 -2 рад) | 0219 |
| Гон (площинний кут) (= /200) рад) | 0221 |
| Горн | 1630 |
| Градус Ренкіна | 0503 |
| Градус Реомюра | 0524 |
| \*Градус Фаренгейта | 0504 |
| \*Градус Цельсія | 0502 |
| Градус кутовий | 0216 |
| \*Грам | 0303 |
| Грам на квадратний метр | 0396 |
| Грам на квадратний сантиметр | 0335 |
| Грам на кіловат-годину | 2822 |
| Грам на кілограм | 3034 |
| Грам на кубічний метр | 0325 |
| Грам на кубічний сантиметр | 0326 |
| Грам на літр | 1033 |
| Грам на метр у квадраті | 2805 |
| Грам на мілілітр | 0330 |
| Грам на моль | 1005 |
| \*Грам подільних ізотопів | 2155 |
| Грам речовини, яка поділяється | 2909 |
| Грам-сила | 0397 |
| \*Гран аптекарський (= 64,798910 мг) | 0316 |
| Гран тройський (= 64,7989 мг) | 0317 |
| Ґрей (= 1 Дж/кг) | 1223 |
| Ґрей за секунду | 1230 |
| Ґрей-квадратний метр за секунду | 1234 |
| Ґрей-квадратний метр на секунду-бекерель | 1235 |
| Гривня | 2454 |
| Гривня у відпускних цінах | 2436 |
| Гривня у діючих цінах | 2440 |
| \*Грос (= 144 шт) | 2127 |
| \*Два десятки | 2132 |
| Дедвейт-тонна | 2878 |
| Декада (= lg(*f 2/f 1*)) (одиниця частотного інтервалу) | 0915 |
| Декада (облік часу) (= 10 діб) | 0172 |
| Декалітр | 0142 |
| День | 2402 |
| \*Десятиріччя | 2430 |
| \*Десять пар | 2133 |
| Десять погонних метрів | 2703 |
| Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів | 2287 |
| Десять тисяч тонно-кілометрів | 2288 |
| Десять умовних метрів | 2708 |
| Десять штук | 2010 |
| Децибел | 0902 |
| Децибел-ампер | 1836 |
| \*Децилітр | 0143 |
| \*Дециметр | 0103 |
| Дециметр кубічний на моль | 1008 |
| Децитекс | 3201 |
| \*Децитонна (= 100 кг) | 2134 |
| \*Джиль (= 0,142065 дм 3) | 0190 |
| \*Джиль (амер.) (= 0,118294 дм 3) | 2135 |
| \*Джоуль | 0401 |
| Джоуль на квадратний метр | 0804 |
| Джоуль на кельвін | 1023 |
| Джоуль на кілограм | 0525 |
| Джоуль на кілограм-кельвін | 0521 |
| Джоуль на кубічний метр | 0802 |
| Джоуль на кубічний метр-кельвін | 0530 |
| Джоуль на метр | 1206 |
| Джоуль на метр у четвертому степені | 0801 |
| Джоуль на моль | 1011 |
| Джоуль на моль-кельвін | 1013 |
| Джоуль на нуклон | 1118 |
| Джоуль на стерадіан | 0829 |
| Джоуль на стерадіан-квадратний метр | 0831 |
| Джоуль на теслу | 0725 |
| Джоуль у мінус першому степені на кубічний метр | 1310 |
| Джоуль у мінус першому степені-метр у мінус третьому степені | 1302 |
| Джоуль-квадратний метр | 1208 |
| Джоуль-квадратний метр на кілограм | 1210 |
| Джоуль-секунда | 1120 |
| Джоуль-секунда-моль у мінус першому степені | 1036 |
| Джоуль-тесла у мінус першому степені | 1039 |
| Дивізіон | 2362 |
| Дина (= 10 -5 Н) | 0347 |
| Дина на квадратний сантиметр | 0377 |
| Дина на сантиметр | 0445 |
| Дільниця | 1631 |
| Діоптрія | 0833 |
| Дія | 2926 |
| \*Доба | 0174 |
| Доза | 2610 |
| Документ | 2534 |
| Документів у рік | 2538 |
| Документо-рядків у рік | 2539 |
| Документо-рядок | 2535 |
| \*Драхма аптекарська та тройська (= 3,88793 г) | 2125 |
| Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л) | 0192 |
| Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л) | 0191 |
| \*Драхма торговельна (= 1,77184 г) | 2124 |
| Дубль | 3037 |
| \*Дюжина (= 12 штук) | 2136 |
| \*Дюжина паковань | 2108 |
| \*Дюжина пар | 2137 |
| \*Дюжина рулонів | 2117 |
| \*Дюжина штук | 2011 |
| \*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм) | 0116 |
| Дюйм у четвертому степені | 0384 |
| Ексабекерель | 1109 |
| Ексаджоуль | 0402 |
| Електровозо-кілометр | 2243 |
| Електрон-вольт | 1102 |
| Електрон-вольт на метр | 1207 |
| Електрон-вольт у мінус першому степені-метр у мінус третьому степені | 1303 |
| Електрон-вольт-квадратний метр | 1209 |
| Електрон-вольт-квадратний метр на кілограм | 1211 |
| \*Елемент | 1650 |
| Ерг | 0426 |
| Ерг за секунду | 0427 |
| Ерстед (= 79,5775 А/м) | 0718 |
| \*Ефективна потужність | 1828 |
| Ешелон | 2257 |
| Завод | 1632 |
| Загін | 2363 |
| Запис | 2536 |
| Запит | 2533 |
| Заправка | 3001 |
| Зарядка | 3002 |
| Зіверт | 1219 |
| Зіверт за секунду | 1236 |
| Зміна | 2401 |
| Знак | 1701 |
| Зошит | 1739 |
| Зшиток (газет тощо) | 1740 |
| Інтервал (між рядками) | 1703 |
| Кабельтов (= 0,1 морської милі = 185,2 м) | 2354 |
| Кадр | 2531 |
| Кадр кінофото | 1768 |
| Калібр (= 0,254 мм) | 0120 |
| Калорія | 0531 |
| Калорія за годину | 1809 |
| Позицію скасовано |  |
| Позицію скасовано |  |
| Позицію скасовано |  |
| Камера | 3033 |
| Канал (пересилання даних) | 2528 |
| \*Кандела | 0808 |
| Кандела на квадратний метр | 0809 |
| Кандела-секунда | 0834 |
| Каністра | 2048 |
| Карат алмазний (= 2,053 мг) | 1772 |
| Карат золотий (= 15,517 г) | 1770 |
| Позицію скасовано |  |
| Каратна проба благородних металів | 1775 |
| Карто-відходи | 2947 |
| Картоколонки | 3035 |
| Квадрат (48 п) | 1712 |
| \*Квадратна миля | 0199 |
| Квадратна статутна миля (= 2,589918·10 6 м 2) | 0197 |
| \*Квадратний дециметр | 0125 |
| \*Квадратний дюйм (= 6,4516 см 2) | 0128 |
| \*Квадратний кілометр | 0124 |
| \*Квадратний метр | 0123 |
| Квадратний метр дзеркала води | 2861 |
| Квадратний метр на тонну | 2029 |
| Квадратний метр покрівельної поверхні | 1924 |
| Квадратний метр прокладок | 2752 |
| Квадратний метр умовний | 2749 |
| Квадратний метр в умовному обчисленні | 2748 |
| Квадратний метр еквівалентний | 2760 |
| Квадратний метр житлової площі | 1901 |
| Квадратний метр за секунду | 0389 |
| Квадратний метр загальної площі | 1905 |
| Квадратний метр загальної площі навчально лабораторних будівель | 2860 |
| Квадратний метр на вольт-секунду | 1212 |
| Квадратний метр на джоуль | 1202 |
| Квадратний метр на кілограм | 1231 |
| Квадратний метр на моль | 0823 |
| Квадратний метр на стерадіан | 1205 |
| Квадратний метр на стерадіан-джоуль | 1203 |
| Квадратний метр на тонну | 2744 |
| Квадратний метр покриття будівлі | 1909 |
| Квадратний метр у натуральному обчисленні | 2756 |
| Квадратний метр-кельвін на ват | 0517 |
| \*Квадратний міліметр | 0127 |
| Квадратний міліметр за секунду | 0390 |
| \*Квадратний сантиметр | 0126 |
| \*Квадратний фут (= 144 кв.дюймам = 0,092903 м 2) | 0129 |
| Квадратний фут за секунду | 0393 |
| \*Квадратний ярд (= 9 кв.футам = 0,8361274 м 2) | 0130 |
| \*Кварта імперська (= 1,136523 дм 3) | 0194 |
| \*Кварта рідинна (= 0,946363 дм 3) | 0196 |
| \*Кварта суха США (= 1,10123 дм 3) | 0193 |
| Квартал | 0170 |
| \*Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів) | 2138 |
| Квартира | 1914 |
| \*Квінтильйон штук | 2139 |
| \*Кельвін | 0501 |
| Кельвін на ват | 0518 |
| Кельвін на метр | 0529 |
| Кельвін у мінус першому степені | 0505 |
| Кипа | 2086 |
| Кібібайт | 2545 |
| Кібібіт | 2543 |
| Кібібіт за секунду | 2548 |
| Кілоампер | 0602 |
| Кілоампер на квадратний метр | 0619 |
| Кілоампер на метр | 0623 |
| Кілобайт | 2505 |
| \*Кілобар | 0369 |
| Кілобекерель | 1107 |
| Кілобекерель на кілограм | 1113 |
| Кілобіт | 2502 |
| Кілобіт за секунду | 2522 |
| Кілобод | 2526 |
| \*Кіловар | 0690 |
| \*Кіловат | 0420 |
| Кіловат на метр квадратний | 0446 |
| \*Кіловат-година | 0415 |
| Кіловат-година на поділку | 1834 |
| Кіловебер на метр | 0707 |
| \*Кіловольт | 0643 |
| Кіловольт на метр | 0648 |
| \*Кіловольт-ампер | 0686 |
| Кіловольт-ампер реактивний | 0691 |
| Кілогаус | 0720 |
| \*Кілогерц | 0205 |
| \*Кілограм | 0301 |
| \*Кілограм азоту | 1527 |
| Кілограм вторсировини | 2834 |
| \*Кілограм гідроокису калію | 1528 |
| \*Кілограм гідроокису натрію | 1529 |
| Кілограм за годину | 2807 |
| \*Кілограм за секунду | 0433 |
| Кілограм місткості | 2025 |
| Кілограм на квадратний метр | 0334 |
| Кілограм на квадратний сантиметр | 0378 |
| Кілограм на кубічний дециметр | 0324 |
| \*Кілограм на кубічний метр | 0321 |
| Кілограм на кулон | 1031 |
| Кілограм на літр | 1015 |
| Кілограм на метр | 0337 |
| Кілограм на міліметр ширини | 2823 |
| Кілограм на моль | 1006 |
| Кілограм на моноблок | 2814 |
| Кілограм на тонно-кілометр | 2815 |
| Кілограм на тонну | 3111 |
| Кілограм одиниці роботи розділення | 2806 |
| \*Кілограм оксиду калію (K 2O) | 1507 |
| Кілограм пероксиду водню | 1521 |
| \*Кілограм пойменованої речовини | 1530 |
| \*Кілограм п'ятиокису фосфору | 1531 |
| \*Кілограм сухої на 90 % речовини | 2826 |
| Кілограм умовного палива | 2255 |
| \*Кілограм урану | 1501 |
| Кілограм хлорид холіну | 1532 |
| Кілограм-квадратний метр | 0341 |
| Кілограм-квадратний метр за секунду | 0340 |
| Кілограм-метр за секунду | 0339 |
| Кілограм-сила (= 9,80665 Н) | 0348 |
| Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па) | 0376 |
| Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н·м) | 0355 |
| Кілограм-сила-метр за секунду | 0428 |
| Кілоґрей | 1227 |
| \*Кілоджоуль | 0407 |
| Кілоджоуль на кельвін | 0520 |
| Кілоджоуль на кілограм | 0526 |
| Кілоджоуль на кілограм-кельвін | 0522 |
| Кілоджоуль на моль | 1012 |
| Кілоелектрон-вольт | 1103 |
| Кілокалорія | 0532 |
| Кілокалорія за годину | 1810 |
| Кілокулон | 0609 |
| Кілокулон на квадратний метр | 0636 |
| Кілокулон на кубічний метр | 0629 |
| Кілокюрі | 1216 |
| Кілокюрі на кілограм | 1240 |
| Кілолітр | 0140 |
| Кілолітр за годину | 0436 |
| \*Кілометр | 0102 |
| Кілометр водоводу та мережі | 1824 |
| Кілометр жили | 2726 |
| \*Кілометр за годину | 0180 |
| Кілометр за добу | 2285 |
| Кілометр колектора та мережі | 1825 |
| Кілометр мережі газифікації | 1826 |
| Кілометр на людину | 2282 |
| Кілометр одиничного шляху | 2283 |
| Кілометр приведений | 2291 |
| Кілометр умовним діаметром 50 мм | 2722 |
| Кілометр умовних труб | 1509 |
| Кіломоль | 1002 |
| Кіломоль на кубічний метр | 1018 |
| Кілоньютон | 0344 |
| Кілоньютон-метр | 0352 |
| Кілоом | 0667 |
| Кілоом-метр | 0673 |
| \*Кілопаскаль | 0363 |
| Кілосекунда | 0162 |
| Кілосименс | 0677 |
| Кілосименс на метр | 0683 |
| \*Кілотонна | 0307 |
| Кількість | 3009 |
| Кількість будівель | 1929 |
| Кількість назв | 2021 |
| Кількість пригод | 2841 |
| Кількість смуг | 3007 |
| Кільце | 2948 |
| Кіносеанс | 3032 |
| Кінська сила (англ.) (= 76,04 кгс·м/с = 745,7 Вт) | 0430 |
| Кінська сила за добу | 1801 |
| Кінська сила метрична (= 75 кгс·м/с = 735,499 Вт) | 0429 |
| Клубок | 1608 |
| Книга | 1741 |
| Колодка | 3029 |
| Команд за секунду | 2542 |
| Комбайно-день | 1433 |
| Комірка пам'яті (інформаційна) | 2519 |
| Комора | 2001 |
| Комплекс | 1916 |
| Комплект | 2938 |
| Комплект на тонну | 2872 |
| Комплект річний | 1765 |
| Комплектів на двадцять кругів | 2956 |
| Комплектів на десять кругів | 2955 |
| Комплектів на один круг | 2954 |
| Контейнер | 2049 |
| Контейнеро-кілометр | 2212 |
| Контур | 2953 |
| Копійка у діючих цінах | 2439 |
| Копія | 1745 |
| Корд | 2870 |
| \*Корд (= 3,63 м 3) | 2148 |
| Кормо-день | 1453 |
| Короб картонний | 2047 |
| Коробка | 2052 |
| \*Короткий стандарт (= 7200 сірників) | 2149 |
| Корпус (10 п) | 1709 |
| Котушка | 1603 |
| Крісло | 2602 |
| Крок (кількість знаків на дюйм) | 1704 |
| Круг | 1633 |
| \*Кубічний дециметр | 0135 |
| Кубічний дюйм (= 16,387 см 3) | 0146 |
| Кубічний кілометр | 1515 |
| \*Кубічний метр | 0134 |
| Кубічний метр місткості | 2022 |
| Кубічний метр виробів | 2784 |
| Кубічний метр деревини у чистоті | 1460 |
| \*Кубічний метр за секунду | 1213 |
| Кубічний метр за хвилину | 2842 |
| \*Кубічний метр за годину | 0434 |
| Кубічний метр комплектів | 2850 |
| Кубічний метр на джоуль-секунда у квадраті | 0826 |
| Кубічний метр на кілограм | 0332 |
| Кубічний метр на кілограм-секунда у квадраті | 3203 |
| Кубічний метр на кулон | 1306 |
| Кубічний метр на людину | 2421 |
| Кубічний метр на моль | 1007 |
| Кубічний метр на тонну | 2845 |
| Кубічний метр на тисячу жителів | 1827 |
| Кубічний метр охолоджуваного будівельного об'єму | 1926 |
| Кубічний метр приведений | 2876 |
| Кубічний метр стандартний | 2768 |
| Кубічний метр умовний | 2821 |
| Кубічний метр щільний | 2769 |
| Кубічний метр-кілограм у мінус першому степені-секунда у мінус другому степені | 1041 |
| \*Кубічний міліметр | 0137 |
| Кубічний міліметр за годину | 2804 |
| \*Кубічний сантиметр | 0136 |
| Кубічний сантиметр за секунду | 0435 |
| \*Кубічний фут (= 1728 куб.дюймам = 0,02831685 м 3) | 0147 |
| Кубічний ярд (= 27 куб.футам = 0,764555 м 3) | 0148 |
| \*Кулон | 0607 |
| Кулон на квадратний метр | 0634 |
| Кулон на квадратний міліметр | 0640 |
| Кулон на квадратний сантиметр | 0639 |
| \*Кулон на кілограм | 1251 |
| Кулон на кубічний метр | 0626 |
| Кулон на кубічний міліметр | 0633 |
| Кулон на кубічний сантиметр | 0632 |
| Кулон на моль | 1024 |
| Кулон-квадратний метр на вольт | 1022 |
| Кулон-квадратний метр на вольт-моль | 1029 |
| Кулон-метр | 0662 |
| Кусок | 3105 |
| Кушетка | 2603 |
| \*Кюрі | 1215 |
| Кюрі на кілограм | 1239 |
| Ланка | 3003 |
| Ліжко | 2605 |
| Ліжко-доба | 2420 |
| Лінія | 2527 |
| Лінія велика (= 2,54 мм) | 0121 |
| Лінія мала (= 2,117 мм) | 0122 |
| \*Літр | 0138 |
| Літр за годину | 0438 |
| Літр за добу | 0437 |
| Літр за секунду | 0440 |
| Літр за хвилину | 0439 |
| Літр на моль | 1010 |
| \*Літр чистого спирту | 2088 |
| Локомотиво-година | 2216 |
| Локомотиво-кілометр | 2214 |
| Людина | 2425 |
| Людино-день | 2422 |
| \*Люкс | 0810 |
| Люкс-година | 0812 |
| Люкс-секунда | 0811 |
| \*Люмен | 0813 |
| Люмен на ват | 0817 |
| Люмен на квадратний метр | 0816 |
| Люмен-година | 0815 |
| Люмен-секунда | 0814 |
| Максвел (= 10 -8 Вб) | 0721 |
| Маса квадратного метра | 2921 |
| Машина | 2906 |
| Машинне слово | 2517 |
| Машино-година | 2908 |
| Машино-день | 2406 |
| Машино-зміна | 2408 |
| Машино-місяць | 2407 |
| Мебібайт | 2546 |
| Мебібіт | 2544 |
| Мебібіт за секунду | 2549 |
| Мегаампер на квадратний метр | 0618 |
| Мегабайт | 2506 |
| Мегабекерель | 1108 |
| Мегабекерель на кілограм | 1114 |
| Мегабіт | 2503 |
| Мегабіт за секунду | 2523 |
| Мегават | 0419 |
| \*Мегават-година (тисяча кіловат-годин) | 0414 |
| Мегават-година на поділку | 1835 |
| Мегавольт | 0642 |
| Мегавольт на метр | 0647 |
| \*Мегавольт-ампер | 0685 |
| \*Мегагерц | 0204 |
| Мегаграм | 0302 |
| Мегаграм на кубічний метр | 0323 |
| Мегаґрей | 1226 |
| Мегаджоуль | 0406 |
| Мегаджоуль на кілограм | 0527 |
| Мегаджоуль на кубічний метр | 0803 |
| Мегаелектрон-вольт | 1104 |
| Мегакалорія | 0533 |
| Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год) | 0510 |
| Мегакулон | 0608 |
| Мегакулон на квадратний метр | 0635 |
| Мегакулон на кубічний метр | 0628 |
| \*Мегалітр | 0139 |
| \*Мегаметр | 2142 |
| Меганьютон | 0343 |
| Меганьютон-метр | 0351 |
| Мегаом | 0666 |
| Мегаом-метр | 0672 |
| \*Мегапаскаль | 0362 |
| Мегасименс на метр | 0682 |
| Мегатонна | 0308 |
| \*Метр | 0101 |
| Метр жили | 2724 |
| Метр за годину | 0181 |
| \*Метр за секунду | 0177 |
| Метр на верстато-місяць | 3006 |
| Метр на людину | 2419 |
| \*Метр на секунду у квадраті | 0185 |
| Метр на штуку | 2734 |
| Метр обплетення | 2732 |
| Метр прокладки | 2728 |
| Метр у мінус третьому степені | 1014 |
| Метр у мінус другому степені | 0821 |
| Метр у мінус другому степені за секунду | 1257 |
| Метр у мінус першому степені | 0189 |
| Метр у мінус третьому степені за секунду | 1030 |
| Метр у четвертому степені | 0383 |
| Метр умовним діаметром 50 мм | 2847 |
| Метр умовних труб | 1508 |
| Метр умовного діаметра | 2717 |
| Метр-кельвін | 0835 |
| \*Метричний карат (= 200 мг) | 1773 |
| Метро-уточина | 2825 |
| Метрополиці | 1764 |
| Миля за годину | 0184 |
| Миля за добу | 2321 |
| Позицію скасовано |  |
| \*Миля статутна (= 1609,344 м) | 0114 |
| Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж) | 0509 |
| \*Міжнародна одиниця | 2143 |
| Мікроампер | 0604 |
| Мікробар | 0373 |
| Мікроват | 0423 |
| Мікроват на метр квадратний | 0906 |
| Мікровольт | 0645 |
| Мікровольт на метр | 0652 |
| Мікрогенрі | 0710 |
| Мікрогенрі на метр | 0714 |
| Мікрограм | 0305 |
| Мікрограм на квадратний метр | 0448 |
| Мікрограм на кубічний метр | 0328 |
| Мікроґрей | 1229 |
| Мікрозіверт | 1221 |
| Мікрозіверт за секунду | 1238 |
| Мікрозіверт за хвилину | 1255 |
| Мікрокулон | 0611 |
| Мікрокулон на квадратний метр | 0638 |
| Мікрокулон на кубічний метр | 0631 |
| Мікрокюрі | 1218 |
| Мікрокюрі на кілограм | 1242 |
| Мікролітр (ламбда) | 0145 |
| Мікрометр | 0106 |
| Мікромоль | 1004 |
| Мікроньютон | 0346 |
| Мікроньютон-метр | 0354 |
| Мікроом | 0669 |
| Мікроом-метр | 0675 |
| Мікропаскаль | 0366 |
| Мікрорадіан | 0215 |
| Мікрорентген | 1248 |
| Мікрорентген за годину | 1250 |
| Мікросекунда | 0164 |
| Мікросименс | 0680 |
| Мікротесла | 0703 |
| Мікрофарад | 0655 |
| Мікрофарад на метр | 0659 |
| Міліампер | 0603 |
| \*Мілібар | 0372 |
| Міліват | 0421 |
| Міліват на метр квадратний | 0905 |
| Мілівольт | 0644 |
| Мілівольт на кельвін | 1308 |
| Мілівольт на метр | 0651 |
| Мілігенрі | 0709 |
| \*Міліграм | 0304 |
| Міліграм за годину | 0432 |
| Міліграм на грам (масова частка) | 1038 |
| Міліграм на квадратний метр | 0336 |
| Міліграм на кубічний метр (об'ємна частка) | 0327 |
| Міліграм на літр | 0331 |
| Міліграм на метр | 0333 |
| Міліграм на мілілітр | 1034 |
| Міліґрей | 1228 |
| Міліджоуль | 0408 |
| Мілізіверт | 1220 |
| Мілізіверт за годину | 1253 |
| Мілізіверт за секунду | 1237 |
| Мілізіверт за хвилину | 1254 |
| Мілікулон | 0610 |
| Мілікулон на квадратний метр | 0637 |
| Мілікулон на кубічний метр | 0630 |
| \*Мілікюрі | 1217 |
| Мілікюрі на кілограм | 1241 |
| \*Мілілітр | 0144 |
| Мілілітр води | 2835 |
| Мілілітр за годину | 2801 |
| Мілілітр за секунду | 0442 |
| Мілілітр за хвилину | 0441 |
| \*Міліметр | 0105 |
| Міліметр за годину | 2803 |
| Міліметр за секунду | 0179 |
| Мілімоль | 1003 |
| Мілімоль на кілограм | 1021 |
| Міліньютон | 0345 |
| Міліньютон на метр | 0395 |
| Міліньютон-метр | 0353 |
| Міліоктава | 0912 |
| Міліом | 0668 |
| Міліом-метр | 0674 |
| Міліпаскаль | 0365 |
| Міліпаскаль-секунда | 0386 |
| Мілірадіан | 0214 |
| Мілірентген | 1247 |
| Мілірентген за годину | 1249 |
| Мілісекунда | 0163 |
| Мілісименс | 0679 |
| Мілітесла | 0702 |
| Міліфарад | 0654 |
| Мільйон автомобіле-годин | 2303 |
| Мільйон автомобіле-днів | 2306 |
| Мільйон автомобіле-кілометрів | 2315 |
| Мільйон автомобіле-місце-днів | 2312 |
| Мільйон автомобіле-тонно-днів | 2309 |
| Мільйон автотонн | 2277 |
| Мільйон ампул | 2033 |
| Мільйон аналізів | 2614 |
| Мільйон аркушів-відбитків | 1728 |
| Мільйон аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см | 1729 |
| Мільйон балонів | 2036 |
| Мільйон банок | 2040 |
| Мільйон брутто-тонна | 2260 |
| Мільйон брутто-тонно кілометрів | 2235 |
| Мільйон вагоно-кілометрів | 2264 |
| Мільйон веретен | 1612 |
| Мільйон виробів | 2936 |
| Мільйон гектарів | 1402 |
| Мільйон гектарів умовних еталонних | 1405 |
| Мільйон гігакалорій | 1816 |
| Мільйон голів | 1409 |
| Мільйон голів м'ясної птиці | 1456 |
| Мільйон гривень | 2456 |
| Мільйон гривень у відпускних цінах | 2438 |
| Мільйон гривень у діючих цінах | 2434 |
| Мільйон гривень у порівняних цінах | 2442 |
| Мільйон декалітрів | 2813 |
| Мільйон декалітрів за рік | 2851 |
| Мільйон електровозо-кілометрів | 2262 |
| Мільйон квадратних дециметрів | 2740 |
| Мільйон квадратних кілометрів | 2777 |
| Мільйон квадратних метрів | 2742 |
| Мільйон квадратних метрів еквівалентних | 2763 |
| Мільйон квадратних метрів житлової площі | 1903 |
| Мільйон квадратних метрів загальної площі | 1907 |
| Мільйон квадратних метрів у 2 мм обчисленні | 2754 |
| Мільйон квадратних метрів у 22 мм обчисленні | 2775 |
| Мільйон квадратних метрів у натуральному обчисленні | 2759 |
| Мільйон квадратних метрів умовних | 2751 |
| Мільйон квадратних метрів умовної товщини 10 мм | 2755 |
| Мільйон квадратних сантиметрів | 2737 |
| Мільйон кіловат | 1805 |
| Мільйон кіловат-годин | 1807 |
| Мільйон кіловольт-ампер | 0688 |
| Мільйон кіловольт-ампер реактивних | 1820 |
| Мільйон кілограм-сила-метр | 3113 |
| Мільйон кілометрів | 0119 |
| Мільйон кілометрів умовних труб | 1511 |
| Мільйон кінських сил | 1428 |
| Мільйон кінських сил за добу | 1802 |
| Мільйон кінських сил за рік | 1803 |
| Мільйон комплектів | 2941 |
| Мільйон коробок | 2054 |
| \*Мільйон кубічних метрів | 2767 |
| Мільйон кубічних метрів газу за годину | 1517 |
| Мільйон кубічних метрів за рік | 1513 |
| Мільйон кубічних метрів за добу | 1516 |
| Мільйон кубічних метрів манометричного напору | 2866 |
| Мільйон кубічних метрів приведених | 2782 |
| Мільйон кубічних метрів щільних | 2772 |
| Мільйон курей-несучок | 1421 |
| Мільйон кусків | 3107 |
| Мільйон ланок | 3005 |
| Мільйон літрів | 2848 |
| Мільйон локомотиво-кілометрів | 2215 |
| Мільйон людей | 2427 |
| Мільйон метрів | 2713 |
| Мільйон миль | 2320 |
| \*Мільйон міжнародних одиниць | 2145 |
| Мільйон операцій за секунду | 2516 |
| Мільйон паковань | 2105 |
| Мільйон пар | 1619 |
| Мільйон пасажирів | 2254 |
| Мільйон пасажиро-кілометрів | 2219 |
| Мільйон пасажиро-миль | 2342 |
| Мільйон пачок | 2114 |
| Мільйон півлітрів | 2066 |
| Мільйон платних кілометрів | 2272 |
| Мільйон пляшок | 2063 |
| Мільйон пляшок за рік | 2065 |
| Мільйон погонних метрів | 2706 |
| Мільйон потяго-кілометрів | 2265 |
| Мільйон примірників | 1756 |
| Мільйон примірників 4-сторінкових газет формату А2 | 1757 |
| Мільйон птахо-місць | 1415 |
| Мільйон рулонів | 2118 |
| Мільйон ското-місць | 1418 |
| Мільйон тепловозо-кілометрів | 2230 |
| Мільйон тонн | 2317 |
| Мільйон тонн вантажу на рік | 2258 |
| Мільйон тонн живої маси | 1438 |
| Мільйон тонн кормових одиниць | 1455 |
| Мільйон тонн одноразового зберігання | 2877 |
| Мільйон тонн поживних речовин | 2875 |
| Мільйон тонн умовного палива | 1514 |
| Мільйон тонн умовної вологості | 2905 |
| Мільйон тоннажо-діб | 2336 |
| Мільйон тоннажо-миль | 2332 |
| Мільйон тонно-кілометрів | 2232 |
| Мільйон тонно-кілометрів тарифних | 2240 |
| Мільйон тонно-миль | 2325 |
| Мільйон тонно-миль приведених | 2327 |
| Мільйон тонно-пасажиро-кілометрів | 2242 |
| Мільйон умовних банок | 2045 |
| Мільйон умовних банок за рік | 1622 |
| Мільйон умовних кусків | 3109 |
| Мільйон умовних паковань | 2107 |
| Мільйон умовних плиток | 2946 |
| Мільйон умовних штук | 2018 |
| Мільйон умовних балонів | 2038 |
| Мільйон умовних котушок | 1606 |
| Мільйон умовних метрів | 2711 |
| Мільйон умовних тонн | 2205 |
| Мільйон фарбо-відбитків | 1737 |
| Мільйон фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см | 1738 |
| Мільйон фізичних тонн | 1526 |
| Мільйон флаконів | 2072 |
| Мільйон центнерів кормових одиниць | 1454 |
| \*Мільйон штук | 2014 |
| Мільйон штук виробів | 2003 |
| Мільйон штук молодняка | 1412 |
| Мільйон штук умовних блоків | 1919 |
| Мільйон штук умовної цегли | 1921 |
| Мільйон ящиків | 2078 |
| Мільярд брутто-тонно кілометрів | 2236 |
| Мільярд виробів | 2937 |
| Мільярд екземплярів | 2965 |
| Мільярд квадратних метрів | 2743 |
| Мільярд квадратних сантиметрів | 2738 |
| Мільярд кіловат-годин | 1808 |
| Мільярд комплектів | 2005 |
| Мільярд кубічних метрів на кілометр | 2783 |
| Мільярд літрів | 2849 |
| Мільярд людей | 2428 |
| Мільярд одиниць (продукції) | 2432 |
| Мільярд пар | 1620 |
| Мільярд пасажиро-кілометрів | 2220 |
| Мільярд тоннажо-миль | 2333 |
| Мільярд тонно-кілометрів | 2233 |
| Мільярд тонно-кілометрів приведених | 2239 |
| Мільярд тонно-миль | 2326 |
| Мільярд умовних банок | 2044 |
| \*Мільярд штук | 2015 |
| Мільярд штук за рік | 3101 |
| Мінута кутова | 0217 |
| Місце | 2358 |
| Місце для сидіння | 2601 |
| \*Місяць | 0171 |
| \*Міцність спирту за масою | 2146 |
| \*Міцність спирту за об'ємом | 3115 |
| Мішок | 2060 |
| Модуль | 2512 |
| Моль | 1001 |
| Моль за секунду | 1027 |
| Моль на квадратний метр | 1032 |
| Моль на кілограм | 1020 |
| Моль на кубічний дециметр | 1017 |
| Моль на кубічний метр | 1016 |
| Моль на кубічний метр-секунду | 1028 |
| Моль на літр | 1019 |
| Моль у мінус першому степені | 1035 |
| \*Морська миля міжн. (= 1852 м) | 0115 |
| Моток | 2122 |
| Моток пряжі | 1607 |
| Мотор-комплект | 2357 |
| Набір (товару) | 2123 |
| Наважка | 3013 |
| Наліт сто годин | 2361 |
| Наноампер | 0605 |
| Нановат | 0424 |
| Наногенрі | 0711 |
| Наногенрі на метр | 0715 |
| Нанокулон | 0612 |
| Нанометр | 0107 |
| Наноом-метр | 0676 |
| Наносекунда | 0165 |
| Нанотесла | 0704 |
| Нанофарад | 0656 |
| Нанофарад на метр | 0660 |
| Напрямок | 3104 |
| Натуральна одиниця | 2964 |
| Негатив | 1753 |
| Непер | 0903 |
| Непер за секунду | 0904 |
| \*Нетто-реєстрова тонна | 2349 |
| Нетто-тонна | 2840 |
| Номер | 3018 |
| Номер сита | 3022 |
| Нонпарель (6 п) | 1707 |
| Норма за годину | 2410 |
| Нормо-зміна | 2409 |
| \*Ньютон | 0342 |
| Ньютон на ампер у квадраті | 0724 |
| Ньютон на квадратний метр | 0374 |
| Ньютон на квадратний міліметр | 0375 |
| Ньютон на кілограм | 0444 |
| Ньютон на кубічний метр | 0443 |
| Ньютон на метр | 0394 |
| Ньютон-квадратний метр на кілограм | 0358 |
| Ньютон-метр | 0350 |
| Ньютон-метр-секунда | 0357 |
| Ньютон-секунда | 0356 |
| Ньютон-секунда на метр | 0910 |
| Оберт | 0206 |
| \*Оберт за секунду | 0207 |
| \*Оберт за хвилину | 0208 |
| Оберт на кіловар-годину | 1832 |
| Оберт на кіловат-годину | 1831 |
| Об'єкт | 2911 |
| Обліковий верстат | 2418 |
| Обсяг перевезень у тоннах | 2266 |
| Одиниця (продукції) | 2431 |
| Одиниця зберігання | 1759 |
| Одиниця на кінську силу | 1429 |
| Одиниця на тонну | 2828 |
| Одиниця обміну вартості балансова | 2449 |
| Одиниця обміну вартості відновлена | 2450 |
| Одиниця обміну вартості залишкова | 2451 |
| Одиниця обміну вартості корисного використання об'єкта основних засобів | 2453 |
| Одиниця обміну вартості ліквідаційна | 2452 |
| Одиниця обміну вартості номінальна | 2448 |
| Одиниця обміну вартості первісна | 2446 |
| Одиниця обміну вартості ринкова | 2447 |
| \*Одиниця теплова британська (= 1055,056 Дж) | 0507 |
| Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус Ренкіна | 0514 |
| Одиниця теплова британська за секунду-квадратний фут-градус Ренкіна | 0516 |
| Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна (= 4,1868 Дж/кг·К) | 0523 |
| Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг) | 0528 |
| Одиниця теплова британська за годину | 0512 |
| Одиниця умовного палива | 2919 |
| Одиниця устатковання | 1635 |
| Одиниць фотонів | 0822 |
| Одиниць (частинок) на секунду-квадратний метр | 1204 |
| Октава | 0911 |
| \*Ом | 0663 |
| Ом-метр | 0670 |
| Операцій за секунду | 2515 |
| Операція | 2513 |
| Пакет даних | 2529 |
| \*Паковання | 2102 |
| Пакувальне місце | 2109 |
| Пакунок | 2110 |
| Панель | 1911 |
| \*Пара (2 шт.) | 1617 |
| Пари за годину | 3012 |
| Парк | 2924 |
| Парсек (= 3,0857·10 16м) | 0111 |
| Партія | 2006 |
| Пасажир | 2252 |
| Пасажир на пасажиро-місце | 2223 |
| Пасажиро-кілометр | 2217 |
| Пасажиро-кілометр на місце | 2221 |
| Пасажиро-кілометр на пасажиро-місце | 2222 |
| Пасажиро-миля | 2340 |
| Пасажиро-місце | 2224 |
| Пасажиро-місце-доба | 2227 |
| Пасажиро-місце-кілометр | 2226 |
| \*Паскаль | 0360 |
| Паскаль на кельвін | 0506 |
| Паскаль у мінус першому степені | 0382 |
| Паскаль-секунда | 0385 |
| Паскаль-секунда на метр | 0908 |
| Паскаль-секунда на кубічний метр | 0909 |
| Паспорт | 3020 |
| Патрон | 2933 |
| Пачка | 2112 |
| \*Пеннівейт (= 1,555174 г) | 0398 |
| Петабекерель | 1110 |
| Петаджоуль | 0403 |
| Петит (8 п) | 1708 |
| Питома вага, % | 2445 |
| Півквадрат (24 п) | 1711 |
| Півкомплект | 2944 |
| \*Півріччя | 0169 |
| Підйомна сила | 2364 |
| Підприємство | 1636 |
| Пікоампер | 0606 |
| Піковат | 0425 |
| Піковат на метр квадратний | 0907 |
| Пікогенрі | 0712 |
| Пікокулон | 0613 |
| Пікометр | 0108 |
| Пікосекунда | 0166 |
| Пікофарад | 0657 |
| Пікофарад на метр | 0661 |
| Піксель (крапка матричного знака) | 1705 |
| \*Пінта (англ.) (= 0,568262 дм 3) | 2147 |
| \*Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л) | 0153 |
| Пінта рідинна (англ.) (= 0,568261 л) | 0152 |
| \*Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм 3) | 0154 |
| Платний кілометр | 2270 |
| Пляшка | 2061 |
| Повідомлення | 2365 |
| Погонний кілометр | 2719 |
| Погонний кілометр причалу | 2345 |
| Погонний метр | 2702 |
| Погонний метр причалу | 2344 |
| Погонний метр умовним діаметром 50 мм | 2838 |
| Погонний сантиметр | 2701 |
| Показник | 2540 |
| Показників у рік | 2541 |
| Полюс | 3016 |
| Понаднормова година | 2422 |
| Порція | 3011 |
| Посадка | 2360 |
| Посадочне місце | 2259 |
| Пост | 3103 |
| Постановка | 3038 |
| Постійно діючий запит | 1763 |
| Потужність дільниці у мільйон тонн | 1503 |
| Потяг | 2256 |
| Потяг за добу | 2261 |
| Потяго-година | 2229 |
| Потяго-кілометр | 2228 |
| Препарат | 2612 |
| Приведений ремонт | 1925 |
| Примірник | 1754 |
| Пристрій | 2913 |
| Причал | 2343 |
| Проліт | 2925 |
| Проміле | 1037 |
| Профіль | 2927 |
| Процес | 3036 |
| Птахо-місце | 1413 |
| Пуаз (= 10 -1 Па·с) | 0387 |
| Пуд (= 16,3805 кг) | 0319 |
| Пункт | 2923 |
| Пункт (= 1/72 дюйма) | 1706 |
| Рад | 1222 |
| Радіан | 0213 |
| Радіан за секунду | 0211 |
| Радіан на ампер | 0824 |
| Радіан на метр | 0212 |
| Радіан на секунду у квадраті | 0188 |
| Радіан-квадратний метр на кілограм | 0832 |
| Радіан-квадратний метр на моль | 1026 |
| Рама | 1930 |
| Рентген | 1246 |
| \*Рік | 0168 |
| Робоча година | 2424 |
| Робоче місце | 1637 |
| Розмір | 3010 |
| Розряд (числа, машинного слова) | 2518 |
| \*Рулон | 2116 |
| Рядок | 1714 |
| Рядок газетної сторінки, надрукованої шрифтом "агат" | 1751 |
| 15 °C калорія (п'ятнадцятиградусна калорія) (кал 15 = 4,1855 Дж) | 0508 |
| \*Сантиграм (= 0,01 г) | 2148 |
| \*Сантиметр | 0104 |
| Сантиметр за секунду | 0178 |
| Сантиметр кубічний на моль | 1009 |
| Сантиньютон на текс | 3202 |
| Сантипуаз | 0388 |
| Сантистокс | 0392 |
| Свердловина | 1518 |
| Світловий рік (= 9,46·10 15 м) | 0112 |
| \*Секунда | 0161 |
| Секунда кутова | 0218 |
| Секунда на кубічний метр | 1301 |
| Секунда на радіан-кубічний метр | 1311 |
| Секунда в мінус першому степені | 0209 |
| Секунда в мінус першому степені на кубічний метр | 1214 |
| Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль | 1244 |
| Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль-стерадіан | 1245 |
| Секунда в мінус першому степені на стерадіан | 0818 |
| Секунда в мінус першому степені на стерадіан-квадратний метр | 0819 |
| Секунда в мінус першому степені на квадратний метр | 0820 |
| Секунда у мінус першому степені-тесла у мінус першому степені | 1040 |
| Секція | 2914 |
| Секція друкована | 1744 |
| Секція на тисячу кінських сил | 1430 |
| Середній текс | 3008 |
| Символ (код знака) | 2511 |
| \*Сименс | 0678 |
| Сименс на метр | 0681 |
| Сименс-квадратний метр на моль | 1025 |
| Система | 2910 |
| Склад | 2119 |
| Складський кубічний метр | 2024 |
| Ското-місце | 1416 |
| \*Скрупул (= 1,295978 г) | 0399 |
| Слайд | 1752 |
| Слово | 1713 |
| Смуга газетна | 1749 |
| Сон | 0914 |
| Стан | 2917 |
| \*Стандарт | 2149 |
| \*Стандартна атмосфера (= 101325 Па) | 0367 |
| Стандартна кілокалорія | 1813 |
| Стандартна кілокалорія за годину | 1814 |
| Позицію скасовано |  |
| Позицію скасовано |  |
| Станція | 2916 |
| Станція на 2 системи | 2969 |
| Станція на 900 телефонних каналів | 2966 |
| Станція на 720 телефонних каналів | 2967 |
| Станція на 30 телефонних каналів | 2968 |
| Стерадіан | 0220 |
| Стерадіан у мінус першому степені на метр | 0825 |
| Сто аркушів | 1717 |
| Сто квадратних метрів | 2836 |
| Сто квадратних метрів в умовному обчисленні | 2764 |
| Сто квадратних метрів еквівалентних | 2761 |
| Сто квадратних метрів у натуральному обчисленні | 2757 |
| Сто комплектів | 2939 |
| Сто кубічних метрів | 2778 |
| Сто кубічних метрів приведених | 2780 |
| Сто кубічних метрів щільних | 2770 |
| \*Сто листів | 2150 |
| \*Сто міжнародних одиниць | 2144 |
| \*Сто паковань | 2103 |
| Сто погонних метрів | 2704 |
| Сто умовних метрів | 2709 |
| Сто умовних погонних метрів | 2715 |
| \*Сто штук | 2012 |
| \*Сто ящиків | 2076 |
| Стовбур шахти | 1502 |
| Стокс (= 10 -4 м 2/с) | 0391 |
| Стопа паперу (= 480 аркушів) | 1748 |
| Сторінка | 1715 |
| \*Стоун (англ.) (= 6,350293 кг) | 2151 |
| Стрічка | 2929 |
| Судно | 2352 |
| Судно-доба | 2353 |
| Тека | 1746 |
| Текс (= 10 -6 кг/м) | 0338 |
| Терабекерель | 1111 |
| Терават-година | 0412 |
| Терагерц | 0202 |
| Тераґрей | 1224 |
| Тераджоуль | 0404 |
| Тераом | 0664 |
| \*Термохімічна калорія (= 4,184 Дж) | 0511 |
| Тесла | 0701 |
| \*Технічна атмосфера (= 1 кгс/см 2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм) | 0368 |
| \*Тиждень | 0173 |
| Тисяча автомобіле-годин | 2302 |
| Тисяча автомобіле-діб | 2274 |
| Тисяча автомобіле-днів | 2305 |
| Тисяча автомобіле-кілометрів | 2314 |
| Тисяча автомобіле-місце-днів | 2311 |
| Тисяча автомобіле-тонно-днів | 2308 |
| Тисяча автомобілів | 2280 |
| Тисяча автотонн | 2276 |
| \*Тисяча ампер-годин | 0615 |
| Тисяча ампул | 2032 |
| Тисяча аркушів | 1718 |
| Тисяча аркушів набору | 1732 |
| Тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см | 1777 |
| Тисяча балонів | 2035 |
| Тисяча банок | 2041 |
| Тисяча бджолосімей | 1458 |
| Тисяча бобін | 2083 |
| Тисяча боєкомплектів | 2963 |
| \*Тисяча борд футів (= 2,36 м 3) | 2152 |
| Тисяча брутто-тонно кілометрів | 2234 |
| Тисяча бухт | 2085 |
| Тисяча вагонів | 2248 |
| Тисяча вагонів за добу | 2246 |
| Тисяча вагонів у середньому за добу | 2263 |
| Тисяча вагоно-годин | 2211 |
| Тисяча вагоно-днів | 2207 |
| Тисяча вагоно-кілометрів | 2209 |
| Тисяча веретен | 1611 |
| Тисяча визначених елементів | 3031 |
| Тисяча виробів | 2935 |
| Тисяча вівцематок | 1423 |
| Тисяча відвідувань | 3102 |
| Тисяча гектарів | 1401 |
| Тисяча гектарів порцій | 2979 |
| Тисяча гектарів умовних еталонних | 1404 |
| Тисяча гектолітрів | 2837 |
| Тисяча гігакалорій | 0536 |
| Тисяча гігакалорій за годину | 1812 |
| Тисяча годин | 2429 |
| Тисяча голів | 1408 |
| Тисяча гривень | 2455 |
| Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіт | 2405 |
| Тисяча гривень вартості готової продукції | 2403 |
| Тисяча гривень вартості послуг за рік | 2404 |
| Тисяча гривень у відпускних цінах | 2437 |
| Тисяча гривень у діючих цінах | 2433 |
| Тисяча гривень у порівняних цінах | 2441 |
| Тисяча декалітрів | 2812 |
| Тисяча декалітрів вироблення виноматеріалів за рік | 1448 |
| Тисяча декалітрів за добу | 2808 |
| Тисяча декалітрів за рік | 2802 |
| Тисяча доз | 2611 |
| Тисяча друкарських аркушів | 1725 |
| Тисяча еквівалентних кілометрів | 2720 |
| Тисяча електровозо-кілометрів | 2244 |
| Тисяча елементів | 2932 |
| Тисяча з'єднань | 2961 |
| Тисяча знаків | 1702 |
| Тисяча зубців | 1644 |
| Тисяча канало-кілометрів | 2774 |
| Тисяча каратів золотих | 1771 |
| Тисяча каратів метричних | 1774 |
| Тисяча квадратних дециметрів | 2739 |
| Тисяча квадратних кілометрів | 2776 |
| \*Тисяча квадратних метрів | 2741 |
| Тисяча квадратних метрів в умовному обчисленні | 2765 |
| Тисяча квадратних метрів еквівалентних | 2762 |
| Тисяча квадратних метрів житлової площі | 1902 |
| Тисяча квадратних метрів загальної площі | 1906 |
| Тисяча квадратних метрів підлоги | 1904 |
| Тисяча квадратних метрів покриття | 1908 |
| Тисяча квадратних метрів покриття будівлі | 1910 |
| Тисяча квадратних метрів покрівельної поверхні | 1913 |
| Тисяча квадратних метрів приведених | 2746 |
| Тисяча квадратних метрів прокладок | 2753 |
| Тисяча квадратних метрів складської площі | 2030 |
| Тисяча квадратних метрів стрічки | 2745 |
| Тисяча квадратних метрів у натуральному обчисленні | 2758 |
| Тисяча квадратних метрів умовної товщини | 2747 |
| Тисяча квадратних метрів умовних | 2750 |
| Тисяча квадратних метрів умовної товщини 10 мм | 2766 |
| Тисяча квадратних міліметрів | 2735 |
| Тисяча квадратних сантиметрів | 2736 |
| Тисяча квартир | 1915 |
| Тисяча кіловат | 1804 |
| Тисяча кіловат-годин | 1806 |
| Тисяча кіловольт-ампер | 0687 |
| Тисяча кіловольт-ампер реактивних | 1819 |
| Тисяча кілограм-сила-метр | 3112 |
| Тисяча кілометрів | 0118 |
| Тисяча кілометрів волокна | 1616 |
| Тисяча кілометрів жили | 2727 |
| Тисяча кілометрів умовних труб | 1510 |
| Тисяча кілометрів умовних труб діаметром 200 мм | 1512 |
| Тисяча кілометрів умовного діаметра | 2721 |
| Тисяча кілометрів у приведеному обчисленні | 2723 |
| Тисяча кінських сил | 1427 |
| Тисяча клубків | 1609 |
| Тисяча книг | 1742 |
| Тисяча колодок | 3030 |
| Тисяча комірок пам'яті (інформаційна) | 2520 |
| Тисяча комплектів | 2940 |
| Тисяча контейнерів | 2050 |
| Тисяча контейнеро-кілометрів | 2213 |
| Тисяча корів | 1422 |
| Тисяча коробок | 2053 |
| Тисяча котушок | 1604 |
| Тисяча кругів | 1634 |
| Тисяча кубічних метрів газу за годину | 1506 |
| Тисяча кубічних метрів за годину | 1520 |
| Тисяча кубічних метрів за рік | 2854 |
| Тисяча кубічних метрів місткості | 2023 |
| Тисяча кубічних метрів щільних | 2771 |
| Тисяча кубічних метрів | 2779 |
| Тисяча кубічних метрів виробів | 2785 |
| Тисяча кубічних метрів за добу-градус | 2863 |
| \*Тисяча кубічних метрів за добу | 2153 |
| Тисяча кубічних метрів комплектів | 2811 |
| Тисяча кубічних метрів місткості ковша | 2773 |
| Тисяча кубічних метрів місткості | 2809 |
| Тисяча кубічних метрів на кілокалорію | 2824 |
| Тисяча кубічних метрів обігової води за добу | 1823 |
| Тисяча кубічних метрів плит | 1927 |
| Тисяча кубічних метрів приведених | 2781 |
| Тисяча кубічних метрів стічних вод за добу | 1822 |
| Тисяча курей-несучок | 1420 |
| Тисяча кусків | 3106 |
| Тисяча ланок | 3004 |
| Тисяча ліжок | 2606 |
| Тисяча ліній | 2846 |
| Тисяча літрів | 2839 |
| Тисяча локомотивів | 2251 |
| Тисяча людей | 2426 |
| Тисяча людино-днів | 2413 |
| Тисяча метрів | 2712 |
| Тисяча метрів жили | 2725 |
| Тисяча метрів обплетення | 2733 |
| Тисяча метрів прокладки | 2729 |
| Тисяча метрів свердловин | 1505 |
| Тисяча миль | 2319 |
| Тисяча місць | 2359 |
| Тисяча морських миль | 2322 |
| Тисяча наборів | 2101 |
| Тисяча натуральних кварців | 3023 |
| Тисяча натуральних кіловольт-ампер | 1817 |
| Тисяча натуральних кіловольт-ампер реактивних | 1818 |
| Тисяча номерів | 3019 |
| Тисяча одиниць зберігання | 1760 |
| Тисяча операцій | 2514 |
| Тисяча пакетів даних | 2530 |
| Тисяча паковань | 2104 |
| Тисяча пакунків | 2111 |
| Тисяча панелей | 1912 |
| Тисяча пар | 1618 |
| Тисяча пасажирів | 2253 |
| Тисяча пасажиро-кілометрів | 2218 |
| Тисяча пасажиро-місць | 2225 |
| Тисяча пасажиро-миль | 2341 |
| Тисяча пачок | 2113 |
| Тисяча півлітрів | 2844 |
| Тисяча платних кілометрів | 2271 |
| Тисяча племінних курей-несучок | 1419 |
| Тисяча пляшок | 2062 |
| Тисяча пляшок у переведенні на пляшки місткістю 0,8 літра | 2064 |
| Тисяча погонних метрів | 2705 |
| Тисяча полюсів | 3017 |
| Тисяча працівників | 3027 |
| Тисяча примірників | 1755 |
| Тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2 | 1778 |
| Тисяча проб | 2843 |
| Тисяча прядильних веретен | 1613 |
| Тисяча прядильних місць | 1614 |
| Тисяча птахо-місць | 1414 |
| Тисяча пучків | 2115 |
| Тисяча рам | 1931 |
| Тисяча робочих кілокалорій за годину | 1821 |
| Тисяча робочих місць | 2414 |
| Тисяча рулонів | 2156 |
| Тисяча секцій | 2915 |
| Тисяча ското-місць | 1417 |
| Тисяча стандартних кілокалорій за годину | 1815 |
| Тисяча станів | 2918 |
| Тисяча стиків | 3014 |
| Тисяча стрічок | 2930 |
| Тисяча тек | 1747 |
| Тисяча томів книжкового фонду | 1758 |
| Тисяча тонн | 2316 |
| Тисяча тонн вантажу за рік | 2339 |
| Тисяча тонн вироблення продукції за рік | 1627 |
| Тисяча тонн детвейта | 2871 |
| Тисяча тонн живої маси | 1437 |
| Тисяча тонн за добу | 2820 |
| Тисяча тонн за рік | 1522 |
| Тисяча тонн забійної маси | 1434 |
| Тисяча тонн комбікормів за добу | 1431 |
| Тисяча тонн конденсату | 2859 |
| Тисяча тонн кормових одиниць | 1459 |
| Тисяча тонн на кілометр | 2284 |
| Тисяча тонн на людину | 2867 |
| Тисяча тонн одноразового зберігання | 3110 |
| Тисяча тонн пари за годину | 1643 |
| Тисяча тонн переробки за добу | 1441 |
| Тисяча тонн переробки за рік | 1449 |
| Тисяча тонн переробки за сезон | 1447 |
| Тисяча тонн поживних речовин | 2874 |
| Тисяча тонн тоннажу | 2338 |
| Тисяча тонн тяги | 2268 |
| Тисяча тонн у перерахунку на 100 % поживних речовин | 2857 |
| Тисяча тонн умовних одиниць | 2873 |
| Тисяча тонн умовного палива | 1524 |
| Тисяча тонн широкої фракції | 1525 |
| Тисяча тоннажо-діб | 2335 |
| Тисяча тоннажо-миль | 2331 |
| Тисяча тонно-кілометрів | 2231 |
| Тисяча тонно-кілометрів приведений | 2238 |
| Тисяча тонно-миль | 2324 |
| Тисяча тонно-номерів | 2858 |
| Тисяча тонно-операцій | 2865 |
| Тисяча тонно-пасажиро-кілометрів | 2241 |
| Тисяча тубів | 2951 |
| Тисяча тюбиків | 2121 |
| Тисяча умовних банок | 2043 |
| Тисяча умовних паковань | 2106 |
| Тисяча умовних плиток | 2949 |
| Тисяча умовних балонів | 2037 |
| Тисяча умовних банок за зміну | 1621 |
| Тисяча умовних еталонних тракторів | 1426 |
| Тисяча умовних кілометрів | 2290 |
| Тисяча умовних котушок | 1605 |
| Тисяча умовних кубічних метрів виробів | 2786 |
| Тисяча умовних кубічних метрів | 2810 |
| Тисяча умовних кусків | 3108 |
| Тисяча умовних метрів | 2710 |
| Тисяча умовних одиниць | 2458 |
| Тисяча умовних погонних метрів | 2716 |
| Тисяча умовних тонн | 2204 |
| Тисяча умовних труб | 2958 |
| Тисяча умовних тубів | 2952 |
| Тисяча умовних штук | 2017 |
| Тисяча умовних ящиків | 2080 |
| Тисяча учнівських ліжок | 2608 |
| Тисяча учнівських місць | 2607 |
| Тисяча фарбо-відбитків | 1736 |
| Тисяча фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см | 1776 |
| Тисяча фарбопрогонів | 1928 |
| Тисяча флаконів | 2071 |
| Тисяча центнерів | 1461 |
| Тисяча центнерів переробки за добу | 1442 |
| Тисяча чарунок | 1649 |
| Тисяча шпуль | 1602 |
| \*Тисяча штук | 2013 |
| Тисяча штук виробів | 2002 |
| Тисяча штук заготовок | 2959 |
| Тисяча штук кілець | 2960 |
| Тисяча штук на тисячу метрів | 2731 |
| Тисяча штук секцій | 2962 |
| Тисяча штук стандартної умовної цегли | 1922 |
| Тисяча штук у 200-аркушному обчисленні | 3024 |
| Тисяча штук у 200-літровому обчисленні | 2068 |
| Тисяча штук у 50-аркушному обчисленні | 3028 |
| Тисяча штук у 50-літровому обчисленні | 2069 |
| Тисяча штук умовних блоків | 1918 |
| Тисяча штук умовної цегли | 1920 |
| Тисяча ящиків | 2077 |
| Ткацький верстат | 1615 |
| Том | 1743 |
| Тонн товарного продукту | 2008 |
| Тонна вантажопідйомності | 2201 |
| Тонна гірської маси за людино-зміну | 1504 |
| \*Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг) | 0309 |
| Тонна живої маси | 1436 |
| Тонна за годину | 2817 |
| Тонна за добу | 2901 |
| Тонна за добу в асортименті | 2819 |
| Тонна за зміну | 2415 |
| Тонна за рік | 2855 |
| Тонна загального білка | 1439 |
| Тонна кам'яного литва | 1534 |
| Тонна каталізаторів | 1519 |
| Тонна комбікормів за добу | 1450 |
| \*Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг) | 0310 |
| Тонна масла | 2831 |
| Тонна металовальцьовання (металопрокату) | 1533 |
| \*Тонна метрична | 0306 |
| Тонна місткості | 2026 |
| Тонна молока за зміну | 1624 |
| Тонна моноблоків | 1923 |
| Тонна м'яса за зміну | 1623 |
| Тонна на квадратний метр | 0449 |
| Тонна на кубічний метр | 0322 |
| Тонна на судно-добу | 2337 |
| Тонна на тисячу квадратних метрів | 2818 |
| Тонна на трудомісткість | 2829 |
| Тонна напилюваного металу | 1641 |
| \*Тонна обмірна (= 1,12 м 3) | 2348 |
| \*Тонна пари за годину | 1642 |
| Тонна переробки | 1451 |
| Тонна переробки за добу | 1444 |
| Тонна переробки за зміну | 1443 |
| Тонна переробки за рік | 1445 |
| Тонна переробки за сезон | 1446 |
| Тонна приведена | 2903 |
| Тонна реєстрова (англ.)  (= 100 куб. футам = 2,831685 м 3) | 2347 |
| Тонна сировини | 2833 |
| Тонна скломаси | 2832 |
| Тонна сухої білизни за зміну | 2902 |
| Тонна сухої маси | 2868 |
| Тонна сухої на 90 % речовини | 2827 |
| Тонна теоретичної маси | 2830 |
| Тонна товарної продукції | 2904 |
| Тонна товарної риби | 2007 |
| Тонна тяги | 1645 |
| Тонна у перерахунку на 100 % поживних речовин | 2856 |
| Тонна умовного вантажу | 2269 |
| Тонна умовного палива | 2852 |
| Тонна умовної вологості | 2864 |
| Тонна умовної місткості | 2869 |
| Тонна фасовки за добу | 2067 |
| Тонна фрахтова (корабельна)  (= 40 куб.футам = 1,132674 м 3) | 2346 |
| Тонна чистої вантажопідйомності | 2202 |
| Тонна шкідливих речовин за рік | 1626 |
| Тонна штучного формового хліба з оббивного борошна розважуванням 1 кг за добу | 1625 |
| Тонна-сила (= 9806,65 H) | 0447 |
| Тоннажо-доба | 2334 |
| Тоннажо-миля | 2330 |
| Тоннажо-рейс | 2329 |
| Тонно-кілометр | 2355 |
| Тонно-кілометр приведений | 2237 |
| Тонно-миля | 2323 |
| Тонно-миля на тонну вантажопідйомності | 2328 |
| Тонно-номер | 2853 |
| Тонно-танід | 2880 |
| Торр (= 1/760 атм = 133,3224 Па) | 3204 |
| Тракторо-день | 1452 |
| Транзакція | 2532 |
| Транзакція в секунду | 2537 |
| Транспорт | 2356 |
| Трильйон штук | 3114 |
| Трильйон штук виробів | 2004 |
| Трубка | 2928 |
| Туб | 2950 |
| Тюбик | 2120 |
| Умовна банка | 2042 |
| Умовна голова | 1410 |
| Умовна одиниця | 2457 |
| Умовна плитка | 2945 |
| Умовна тонна | 2203 |
| Умовна цистерна | 2074 |
| Умовна штука | 2016 |
| Умовний вагон | 2249 |
| Умовний еталонний трактор | 1425 |
| Умовний кілограм | 2816 |
| Умовний кілометр | 2289 |
| Умовний кусок | 2957 |
| Умовний метр | 2707 |
| Умовний міліметр водяного стовпчика (1 мм вод. ст. = 1·10 -4 ат = 9,80665 Па) | 0379 |
| Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр) (1 мм рт. ст. = 133,322 Па) | 0380 |
| Умовний погонний метр | 2714 |
| Умовний трактор (потужністю у 15 к.с.) | 1424 |
| Умовний ящик | 2079 |
| \*Унція аптекарська та тройська  (= 8 драхмам = 31,1035 г) | 0315 |
| \*Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см 3) | 0156 |
| \*Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см 3) | 0155 |
| \*Унція торговельна (= 28,34933 г) | 0314 |
| Установка | 2912 |
| Фабрика | 2922 |
| Фаза | 3015 |
| \*Фарад | 0653 |
| Фарад на метр | 0658 |
| Фарбо-відбиток | 1735 |
| Фемтоджоуль | 0409 |
| Фемтометр | 0109 |
| Фемтосекунда | 0167 |
| Флакон | 2070 |
| Фон | 0913 |
| Формуляр | 3021 |
| Фронт | 3119 |
| \*Фунт аптекарський та тройський (= 0,3732417 кг) | 2126 |
| Фунт на кубічний фут | 0329 |
| \*Фунт торговельний (=16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г) | 0318 |
| Фунт-сила | 0349 |
| Фунт-сила на квадратний дюйм | 0381 |
| Фут (= 0,33333 ярда = 12 дюймам = 0,3048 м) | 0198 |
| Фут за секунду | 0183 |
| Фут на секунду у квадраті | 0186 |
| Фут-фунт-сила | 0359 |
| Фут-фунт-сила за секунду | 0431 |
| \*Хвилина | 0176 |
| Хвилина у мінус першому степені | 0210 |
| Цент (1 цент = 1/1200 окт) | 0916 |
| \*Центал (англ.) (= 45,359237 г) | 2154 |
| \*Центилітр | 0195 |
| \*Центнер (= 100 кг) | 0311 |
| Центнер (амер.) (= 35,348 кг) | 0313 |
| \*Центнер довгий (англ.) (= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг) | 0312 |
| Центнер живої маси | 1435 |
| Центнер з гектара | 1406 |
| Центнер кормових одиниць | 1440 |
| Центнер фізичної маси | 2862 |
| Цех | 1646 |
| Цикл | 1647 |
| Цистерна | 2073 |
| Цицеро (12 п) | 1710 |
| Чарунка | 1648 |
| \*Частина | 3118 |
| Частинка на хвилину-сантиметр квадратний | 1256 |
| Частка | 2931 |
| Шпальта | 1750 |
| Шпуля | 1601 |
| \*Штука | 2009 |
| Штука з одного гектара | 1432 |
| Штука за годину | 2416 |
| Штука на гігакалорію за годину | 3025 |
| Штука на десять тисяч мешканців | 2020 |
| Штука на кіловат | 3026 |
| Штука на погонний метр | 2730 |
| Штука на тисячу мешканців | 2019 |
| Штука у середньому за добу | 2417 |
| Штука умовних блоків | 1917 |
| \*Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м) | 0117 |
| Ящик | 2075 |

*(додаток А із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету  стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.98 р. N 114,  від 29.08.2001 р. N 432,  від 05.03.2002 р. N 121)*

|  |
| --- |
| ДОДАТОК Б  (довідковий) |

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОДІВ КСПОВО КОДАМ "ДОВІДНИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ДАНИХ" (ДЕЗД ООН)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код КСПОВО | Назва одиниці вимірювання та одиниці обліку | Кодове міжнародне позначення (ДЕЗД ООН) | | Код СОЕИ |
| літерне | цифрове |
| 0101 | \*Метр | MTR | 006 | 0006 |
| 0102 | \*Кілометр | KMT | 008 | 0008 |
| 0103 | \*Дециметр | DMT | 005 | 0005 |
| 0104 | \*Сантиметр | CMT | 173 | 0004 |
| 0105 | \*Міліметр | MMT | 003 | 0003 |
| 0114 | \*Миля статутна (= 1609,344 м) | SMI | 045 | 1803 |
| 0115 | \*Морська миля міжн. (= 1852 м) | NMI | 047 | 1804 |
| 0116 | \*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм) | INH | 039 | 0041 |
| 0117 | \*Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м) | YRD | 043 | 0045 |
| 0123 | \*Квадратний метр | MTK | 055 | 0055 |
| 0124 | \*Квадратний кілометр | KMK | 061 | 0061 |
| 0125 | \*Квадратний дециметр | DMK | 053 | 0053 |
| 0126 | \*Квадратний сантиметр | CMK | 051 | 0051 |
| 0127 | \*Квадратний міліметр | MMK | 050 | 0050 |
| 0128 | \*Квадратний дюйм (= 6,4516 см 2) | INK | 071 | 0102 |
| 0129 | \*Квадратний фут  (= 144 кв.дюймам = 0,092903 м 2) | FTK | 073 | 0104 |
| 0130 | \*Квадратний ярд (= 9 кв.футам = 0,8361274 м 2) | YDK | 075 | 0106 |
| 0131 | \*Ар (сотка) (= 100 м 2) | ARE | 109 | 0057 |
| 0132 | \*Гектар (= 100 ар) | HAR | 059 | 0059 |
| 0133 | \*Акр (= 4840 кв.ярдів = 4046,856 м 2) | ACR | 077 | 1805 |
| 0134 | \*Кубічний метр | MTQ | 113 | 0113 |
| 0135 | \*Кубічний дециметр | DMQ | 112 | 0112 |
| 0136 | \*Кубічний сантиметр | CMQ | 111 | 0111 |
| 0137 | \*Кубічний міліметр | MMQ | 110 | 0110 |
| 0138 | \*Літр | LTR | 112 | 0120 |
| 0139 | \*Мегалітр | MAL | 126 | 1808 |
| 0141 | \*Гектолітр | HLT | 122 | 0122 |
| 0143 | \*Децилітр | DLT | 118 | 0118 |
| 0144 | \*Мілілітр | MLT | 111 | 0119 |
| 0147 | \*Кубічний фут  (= 1728 куб.дюймам = 0,02831685 м 3) | FTQ | 132 | 0152 |
| 0149 | \*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л) | GLI | 139 | - |
| 0150 | \*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л) | GLL | 145 | - |
| 0151 | \*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм 3) |  |  | 1822 |
| 0153 | \*Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л) | PTL | 143 | - |
| 0154 | \*Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм 3) | PTD | 147 | - |
| 0155 | \*Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см 3) | OZI | 135 | 1809 |
| 0156 | \*Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см 3) | OZA | 141 | 1815 |
| 0157 | \*Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л) | BLL | 146 | - |
| 0158 | \*Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм 3) | BLD | 151 | 1824 |
| 0159 | \*Бушель (англ.)  (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм 3) | BUI | 140 | 1814 |
| 0160 | \*Бушель (амер.)  (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм 3) | BUA | 150 | 1823 |
| 0161 | \*Секунда | SEC | 354 | 0354 |
| 0168 | \*Рік | ANN | 366 | 0366 |
| 0169 | \*Півріччя | SAN | 365 | 0365 |
| 0171 | \*Місяць | MON | 362 | 0362 |
| 0173 | \*Тиждень | WEE | 360 | 0360 |
| 0174 | \*Доба | DOY | 359 | 0359 |
| 0175 | \*Година | HUR | 356 | 0356 |
| 0176 | \*Хвилина | MIN | 355 | 0355 |
| 0177 | \*Метр за секунду | MTS | 328 | 0328 |
| 0180 | \*Кілометр за годину | KMH | 333 | 0330 |
| 0182 | \*Вузол (= 1м.миля/год) | KNT | 327 | 0327 |
| 0185 | \*Метр на секунду у квадраті | MSK | 168 | 1174 |
| 0190 | \*Джиль (= 0,142065 дм 3) | GII | 136 | 1816 |
| 0193 | \*Кварта суха США (= 1,10123 дм 3) | OTD | 148 | 1821 |
| 0194 | \*Кварта імперська (= 1,136523 дм 3) | QTI | 138 | - |
| 0195 | \*Центилітр | CLT | 117 | 1807 |
| 0196 | \*Кварта рідинна (= 0,946363 дм 3) | QTL | 144 | 1818 |
| 0199 | \*Квадратна миля | MIK | 079 | 1806 |
| 0201 | \*Герц | HTZ | 290 | 0290 |
| 0204 | \*Мегагерц | MHZ | 292 | 0292 |
| 0205 | \*Кілогерц | KHZ | 291 | 0291 |
| 0207 | \*Оберт за секунду | RPS | 330 | 1866 |
| 0208 | \*Оберт за хвилину | RPM | 331 | 0331 |
| 0301 | \*Кілограм | KGM | 166 | 0166 |
| 0303 | \*Грам | GRM | 163 | 0163 |
| 0304 | \*Міліграм | MGM | 161 | 0161 |
| 0306 | \*Тонна метрична | TON | 168 | 0168 |
| 0307 | \*Кілотонна | KNT | 170 | 1829 |
| 0309 | \*Тонна довга (англ.)  (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг) | LTN | 196 | 1846 |
| 0310 | \*Тонна коротка (суднова)  (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг) | STN | 195 | 1845 |
| 0311 | \*Центнер (= 100 кг) | DTN | 206 | 0167 |
| 0312 | \*Центнер довгий (англ.)  (= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг) | CWI | 194 | 1844 |
| 0314 | \*Унція торговельна (= 28,34933 г) | ONZ | 187 |  |
| 0315 | \*Унція аптекарська та тройська  (= 8 драхмам = 31,1035 г) | APZ | 201 | - |
| 0316 | \*Гран аптекарський (= 64,798910 мг) | GRN | 189 |  |
| 0318 | \*Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г) | LBR | 186 | - |
| 0321 | \*Кілограм на кубічний метр | KMQ | 316 | 1865 |
| 0342 | \*Ньютон | NEW | 289 | 0289 |
| 0360 | \*Паскаль | PAL | 294 | 0294 |
| 0362 | \*Мегапаскаль | MPA | 298 | 1188 |
| 0363 | \*Кілопаскаль | KPA | 297 | 1182 |
| 0367 | Стандартна атмосфера (= 101325 Па) | ATM | 300 | 1858 |
| 0368 | Технічна атмосфера (= 1 кгс/см 2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм) | ATT | 301 | 0304 |
| 0369 | \*Кілобар | KBA | 312 | 1864 |
| 0370 | \*Гектобар | HBA | 310 | 1863 |
| 0371 | \*Бар (= 1·10 5 Па) | BAR | 309 | 0309 |
| 0372 | \*Мілібар | MBI | 308 | 0308 |
| 0398 | \*Пеннівейт (= 1,555174 г) |  |  | 1848 |
| 0399 | \*Скрупул (= 1,295978 г) | SCR | 197 | 1847 |
| 0401 | \*Джоуль | JOU | 271 | 0271 |
| 0407 | \*Кілоджоуль | KJO | 273 | 0236 |
| 0411 | \*Ват-година | WHR | 243 | 0243 |
| 0413 | \*Гігават-година (мільйон кіловат-годин) | GWH | 247 | - |
| 0414 | \*Мегават-година (тисяча кіловат-годин) | MWH | 246 | - |
| 0415 | \*Кіловат-година | KWH | 245 | 0245 |
| 0417 | \*Ват | WTT | 212 | 0212 |
| 0420 | \*Кіловат | KWT | 214 | 0214 |
| 0433 | \*Кілограм за секунду | KGS | 499 | 0499 |
| 0434 | \*Кубічний метр за годину | MQH | 598 | 0513 |
| 0501 | \*Кельвін | KEL | 288 | 0288 |
| 0502 | \*Градус Цельсія | CEL | 280 | 0280 |
| 0504 | \*Градус Фаренгейта | FAN | 281 | 1857 |
| 0507 | \*Одиниця теплова британська (= 1055,056 Дж) | BTU | 275 | 1856 |
| 0601 | \*Ампер | AMP | 260 | 0260 |
| 0607 | \*Кулон | COU | 270 | 0270 |
| 0615 | \*Тисяча ампер-годин | TAH | 204 | - |
| 0641 | \*Вольт | VLT | 222 | 0222 |
| 0643 | \*Кіловольт | KVT | 223 | 0223 |
| 0653 | \*Фарад | FAR | 314 | 0314 |
| 0663 | \*Ом | OHM | 274 | 0274 |
| 0678 | \*Сименс | SIE | 296 | 0296 |
| 0685 | \*Мегавольт-ампер | MVA | 228 | 1854 |
| 0686 | \*Кіловольт-ампер | KVA | 277 | 0227 |
| 0690 | \*Кіловар | KVR | 230 | 1855 |
| 0705 | \*Вебер | WEB | 324 | 0324 |
| 0808 | \*Кандела | CDL | 282 | 0282 |
| 0810 | \*Люкс | LUX | 283 | 0283 |
| 0813 | \*Люмен | LUM | 284 | 0284 |
| 1106 | \*Бекерель | BQL | 323 | 0323 |
| 1115 | \*Гігабекерель | GBQ | 302 | 1859 |
| 1213 | \*Кубічний метр за секунду | MQS | 596 | 0933 |
| 1215 | \*Кюрі | CUR | 305 | 1861 |
| 1217 | \*Мілікюрі | MCI | 304 | 1360 |
| 1251 | \*Кулон на кілограм | CKG | 349 | 1867 |
| 1501 | \*Кілограм урану | KUP | 867 | 1903 |
| 1507 | \*Кілограм оксиду калію (K 2O) | KPO | 857 | 1895 |
| 1527 | \*Кілограм азоту | KNI | 861 | 1898 |
| 1528 | \*Кілограм гідроокису калію | KPH | 859 | 1897 |
| 1529 | \*Кілограм гідроокису натрію | KSH | 863 | 1900 |
| 1530 | \*Кілограм пойменованої речовини | KHS | 841 | 1891 |
| 1531 | \*Кілограм п'ятиокису фосфору | KPP | 865 | - |
| 1617 | \*Пара (2 шт.) | NPR | 715 | 0715 |
| 1642 | \*Тонна пари за годину | TSH | 533 | 0533 |
| 1650 | \*Елемент | NCL | 745 | 1374 |
| 1773 | \*Метричний карат (= 200 мг) | CTI | 162 | - |
| 1828 | \*Ефективна потужність | BHP | 213 | 1853 |
| 2009 | \*Штука | NMB | 796 | 0796 |
| 2011 | \*Дюжина штук | DPC | 740 | 1880 |
| 2012 | \*Сто штук | CEN | 797 | 0797 |
| 2013 | \*Тисяча штук | MIL | 798 | 0798 |
| 2014 | \*Мільйон штук | MIQ | 799 | 0799 |
| 2015 | \*Мільярд штук | MLI | 200 | 0800 |
| 2076 | \*Сто ящиків | HBX | 683 | 1872 |
| 2082 | \*Бобіна | NBB | 616 | 0616 |
| 2087 | \*Літр чистого спирту | LPA | 831 | 1888 |
| 2088 | \*Гектолітр чистого спирту | HPA | 833 | 1889 |
| 2102 | \*Паковання | NMP | 778 | 0778 |
| 2103 | \*Сто паковань | CNP | 781 | 1882 |
| 2108 | \*Дюжина паковань | DZP | 780 | 1881 |
| 2116 | \*Рулон | NRL | 736 | 0750 |
| 2117 | \*Дюжина рулонів | DRL | 737 | 1878 |
| 2124 | \*Драхма торговельна (= 1,77184 г) | DRI | 188 | - |
| 2125 | \*Драхма аптекарська та тройська  (= 3,88793 г) | DRA | 200 | - |
| 2126 | \*Фунт аптекарський та тройський  (= 0,3732417 кг) | LBT | 202 | 1852 |
| 2127 | \*Грос (= 144 шт) | GRO | 638 | 0638 |
| 2128 | \*Великий грос (= 12 гросів) | GGR | 731 | 1874 |
| 2129 | \*Гектограм (= 100 г) | HGM | 160 | 1828 |
| 2130 | \*Гектокілограм (= 100 кг) | DTH | 206 | - |
| 2131 | \*Гектометр (= 100 м) | HMT | 017 | 1802 |
| 2132 | \*Два десятки | SCO | 730 | 1873 |
| 2133 | \*Десять пар | DPR | 732 | 1875 |
| 2134 | \*Децитонна (= 100 кг) | DTN | 206 | - |
| 2135 | \*Джиль (амер.) (= 0,118294 дм 3) | GIA | 142 | - |
| 2136 | \*Дюжина (=12 штук) | DZN | 641 | 0641 |
| 2137 | \*Дюжина пар | DPR | 733 | 1876 |
| 2138 | \*Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів) | QTR | 191 | 1841 |
| 2139 | \*Квінтильйон штук | TRL | 802 | 1885 |
| 2140 | \*Корд (= 3,63 м 3) | WCD | 153 | 1826 |
| 2141 | \*Короткий стандарт (= 7200 сірників) | SST | 738 | 1879 |
| 2142 | \*Мегаметр | MAM | 009 | 1801 |
| 2143 | \*Міжнародна одиниця | NIU | 851 | 0650 |
| 2144 | \*Сто міжнародних одиниць | HIU | 853 | 1894 |
| 2145 | \*Мільйон міжнародних одиниць | MIU | 855 | - |
| 2146 | \*Міцність спирту за масою | ASM | 820 | 1886 |
| 2147 | \*Пінта (англ.) (= 0,568262 дм 3) | PTI | 137 | 1811 |
| 2148 | \*Сантиграм (= 0,01 г) | CGM | 004 | 1830 |
| 2149 | \*Стандарт | WSI | 152 | 1825 |
| 2150 | \*Сто листів | CLF | 626 | 0820 |
| 2151 | \*Стоун (англ.) (= 6,350293 кг) | STI | 190 | 1840 |
| 2152 | \*Тисяча борд футів (= 2,36 м 3) | MBF | 155 | - |
| 2153 | \*Тисяча кубічних метрів за добу | TOD | 599 | 0997 |
| 2154 | \*Центал (англ.) (= 45,359237 г) | CNT | 192 | - |
| 2155 | \*Грам подільних ізотопів | GFI | 306 | 1862 |
| 2318 | \*Водотоннажність | DPT | 184 | 1834 |
| 2348 | \*Тонна обмірна (= 1,12 м 3) | SHT | 183 | 1833 |
| 2349 | \*Нетто-реєстрова тонна | NTT | 182 | 1832 |
| 2350 | \*Брутто-реєстрова тонна | GRT | 181 | 1831 |
| 2351 | \*Вантажопідйомність у метричних тоннах | CCT | 185 | 1835 |
| 2430 | \*Десятиріччя | DEC | 368 | 1868 |
| 2741 | \*Тисяча квадратних метрів | DAA | 058 | 0058 |
| 2767 | \*Мільйон кубічних метрів | HMQ | 159 | 0115 |
| 2826 | \*Кілограм сухої на 90 % речовини | KSD | 845 | 1892 |
| 2827 | \*Тонна сухої на 90 % речовини | TSD | 847 | 1893 |
| 2934 | \*Виріб | NAR | 657 | 0657 |
| 3115 | \*Міцність спирту за об'ємом | ASV | 821 | 1887 |
| 3116 | \*Галон спирту встановленої міцності | PGL | 835 | 1890 |
| 3118 | \*Частина | NTP | 735 | 1211 |

*(додаток Б із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 05.03.2002 р. N 121)*

|  |
| --- |
| ДОДАТОК В  (довідковий) |

**МНОЖНИКИ, ПРЕФІКСИ ТА ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРАТНИХ І ЧАСТИННИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Множник | Префікс | Українське позначення | Міжнародне позначення |
| 10 24 | йота | Й | Y |
| 10 21 | зета | ЗТ | Z |
| 10 18 | екса | Е | E |
| 10 15 | пета | П | P |
| 10 12 | тера | Т | T |
| 10 9 | гіга | Г | G |
| 10 6 | мега | М | M |
| 10 3 | кіло | к | k |
| 10 2 | гекто | г | h |
| 10 | дека | да | da |
| 10 -1 | деци | д | d |
| 10 -2 | санти | с | c |
| 10 -3 | мілі | м | m |
| 10 -6 | мікро | мк |  |
| 10 -9 | нано | н | n |
| 10 -12 | піко | п | p |
| 10 -15 | фемто | ф | f |
| 10 -18 | ато | а | a |
| 10 -21 | зепто | зп | z |
| 10 -24 | йокто | й | y |

|  |
| --- |
| ДОДАТОК Г |

**МНОЖНИКИ, ПРЕФІКСИ ТА ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРАТНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ІНФОРМАТИЦІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двійковий множник | Назва префікса | Українське позначення | Міжнародне позначення | Мовне походження |
| (2 10) 1 | кібі | Кі | Ki | kilobinary |
| (2 10) 2 | мебі | Мі | Mi | megabinary |
| (2 10) 3 | гібі | Гі | Gi | gigabinary |
| (2 10) 4 | тебі | Ті | Ti | terabinary |
| (2 10) 5 | пебі | Пі | Pi | petabinary |
| (2 10) 6 | ексбі | Еі | Ei | exabinary |

*(Класифікатор доповнено новим додатком Г згідно з наказом Державного комітету стандартизації,  метрології та сертифікації України від 05.03.2002 р. N 121)*

|  |
| --- |
| ДОДАТОК Д  (довідковий) |

**БІБЛІОГРАФІЯ**

Під час розроблення КСПОВО використані такі нормативні документи:

- ДСТУ 2755-94 Фізична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин;

- ДСТУ 2756-94 Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин;

-ДСТУ 3120-95 Електротехніка. Літерні позначення основних величин;

- ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення;

- ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

- ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення;

- ДСТУ 3743-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів;

- РСТ 1743-82 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі;

- ГОСТ 7.20-80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации;

- ГОСТ 7.41-82 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации;

- ГОСТ 8.033-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников;

- ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин;

- ГОСТ 8.430-88 ГСИ. Обозначение единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков;

- ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин;

- ГОСТ 6570-96 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия;

- ГОСТ 7427-84 Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения;

- ГОСТ 7601-78 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин;

- ГОСТ 13088-67 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения;

- ГОСТ 23199-78 Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин;

- ГОСТ 24347-80 Вибрация. Обозначения и единицы величин;

- ГОСТ 24204-80 Единица децибел для измерения уровней, затуханий и усилений в технике проводной связи;

- Общесоюзный классификатор. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ (СОЕИ), 1988 г.;

-Довідник елементів зовнішньоторгових даних (ДЕЗД ООН), 1987 р.;

- Журнал "Стандартизація, сертифікація, якість" N 3/99;

- ГСССД 1-87 Фундаментальные физические константы;

- Н. И. Тюрин "Введение в метрологию", Москва, 1976;

- ISO 31:1992 Quantities and units. Part 0 - 13:

Part 0: General principles;

Part 1: Space and time;

Part2: Periodic and related phenomena;

Part 3: Mechanics;

Part 4: Heat;

Part 5: Electricity and magnetism;

Part 6: Light and related electromagnetic radiations;

Part 7: Acoustics;

Part 8: Phisical chemistry and molecular physics;

Part 9: Atomic and nuclear physics;

Part 10: Nuclear reactions and ionising radiations;

Part 12: Characteristic numbers;

Part 13: Solid state physics;

- ISO 1000:1992 Sl units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units;

- IEC 27-1:1992 Letter symbols to be used in electrical technology - Part 1: General;

- IEC 27-3:1989 Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic quantities and units;

- ІЕС 60027-2000 "Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics";

- CODATA Bulletin 63 (1986).

**Ключові слова:** одиниця фізичної величини, одиниця вимірювання, одиниця інформації, одиниця обліку, позначення одиниці вимірювання, позначення одиниці обліку, позначення одиниці інформації.

*(додаток Д із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 05.03.2002 р. N 121)*