Калорійний еквівалент (К) визначається за формулою:   
 p   
 Q ---

i   
 E = ------

7000   
 p   
 де Q --- - нижча теплотворна спроможність натурального

i палива, ккал/кг