Калорійний еквівалент (К) визначається за формулою:
 p
 Q ---

 i
 E = ------

 7000
 p
 де Q --- - нижча теплотворна спроможність натурального

 i палива, ккал/кг