Додаток 1
 (обов'язковий)

 **Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку
 і рівні звукового тиску в октавних смугах частот\***

------------------------------------------------------------------------

| | Рівні звукового тиску в дБ |

| |--------------------------------------------------------|

| Вид |в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц|

| трудової |--------------------------------------------------------|

| діяльності, | | | | | | | | | | Рівні звуку, |

|робочі місця |31,5|63|125|250|500|1000|2000|4000|8000| еквівалентні |

| | | | | | | | | | | рівні звуку, |

| | | | | | | | | | | дБА/дБАекв. |

|-------------+----+--+---+---+---+----+----+----+----+----------------|

| Програмісти | | | | | | | | | | |

| ЕОМ | 86 |71|61 |54 |49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

|-------------+----+--+---+---+---+----+----+----+----+----------------|

|Оператори в | | | | | | | | | | |

|залах обробки| | | | | | | | | | |

|інформації | | | | | | | | | | |

|на ЕОМ та | 96 |83|74 |68 |63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

|оператори | | | | | | | | | | |

|комп'ютерно- | | | | | | | | | | |

|го набору | | | | | | | | | | |

|-------------+----+--+---+---+---+----+----+----+----+----------------|

|В приміщен- | | | | | | | | | | |

|нях для роз- | | | | | | | | | | |

|ташування |103 |91|83 |77 |73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

|шумних агре- | | | | | | | | | | |

|гатів ЕОМ | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------

\*СН 3222-85, ГОСТ 12.1.003-85, ГР 2411-81