Додаток 2
 (обов'язковий)

 **Норми мікроклімату для приміщень
 з ВТД ЕОМ та ПЕМ\***

------------------------------------------------------------------

| Пора | Категорія| Температура | Відносна во-| Швидкість |

| року | робіт | повітря, град.С| логість по- | руху повітря|

| | | не більше | вітря, % | м/с |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

|Холодний| легка-1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| | легка-1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| Теплий | легка-1а | 23-25 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| | легка-1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

------------------------------------------------------------------

 Примітка: до категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи
і не потребують фізичного напруження, при яких витрати енергії
складають до 139 Вт, до категорії 1б належать роботи, що
виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням, та
супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати
енергії становлять від 140 до 174 Вт.

\*ГОСТ 12 1.005-88, СН 4088-86