Додаток 2   
 (обов'язковий)

**Норми мікроклімату для приміщень   
 з ВТД ЕОМ та ПЕМ\***

------------------------------------------------------------------

| Пора | Категорія| Температура | Відносна во-| Швидкість |

| року | робіт | повітря, град.С| логість по- | руху повітря|

| | | не більше | вітря, % | м/с |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

|Холодний| легка-1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| | легка-1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| Теплий | легка-1а | 23-25 | 40-60 | 0,1 |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| | легка-1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

------------------------------------------------------------------

Примітка: до категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи   
і не потребують фізичного напруження, при яких витрати енергії   
складають до 139 Вт, до категорії 1б належать роботи, що   
виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням, та   
супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати   
енергії становлять від 140 до 174 Вт.

\*ГОСТ 12 1.005-88, СН 4088-86