Додаток 3   
 (обов'язковий)

**Рівні іонізації повітря приміщень при роботі   
 на ВДТ ЕОМ та ПЕОМ\***

---------------------------------------------------------

| Рівні |Число іонів в 1 см куб. повітря|

| |-------------------------------|

| | n+ | n- |

|-----------------------+---------------+---------------|

| Мінімально необхідні | 400 | 600 |

|-----------------------+---------------+---------------|

| Оптимальні | 1500-3000 | 3000-5000 |

|-----------------------+---------------+---------------|

| Максимально допустимі | 50000 | 50000 |

---------------------------------------------------------

\* ГН 2152-80