Додаток 4
 (рекомендований)

 **Світильники загального освітлення\***

 При відсутності світильників серії ЛПО36 з ВЧ ПРА і без
ВЧ ПРА модифікації "кососвітло" допускається застосування
світильників загального освітлення серії:
 ЛПО13 - 2x40/Б - 01;
 ЛПО13 - 4x40/Б - 01;
 ЛПО13 - 2x40 - 06;
 ЛПО13 - 2x65 - 06;
 ЛСО05 - 2x40 - 001;
 ЛСО05 - 2x40 - 003;
 ЛСО04 - 2x36 - 008;
 ЛПО34 - 4x36 - 002;
 ЛПО34 - 4x58 - 002;
 ЛПО31 - 2x31 - 002,

а також їх вітчизняні та зарубіжні аналогів.

\* СНіП II-4-79